# object, what, bearing, roll, yaw, nrg, ttl, speedfactor
2,1,-1,-1,-1,1,0,1
9,7,180,-1,0,5,5,2
12,8,180,-1,0,8,5,2
13,9,0,0,90,5,5,1
14,10,0,0,90,8,5,1
14,11,0,0,90,7,5,1
15,12,0,0,90,20,5,1
16,9,0,0,90,3,5,1
17,13,0,0,270,12,5,1
19,14,0,0,90,8,5,1
19,15,0,0,90,12,5,1
9,16,180,-1,0,12,5,0
17,17,0,0,270,14,5,1
22,18,0,0,90,30,5,1
17,19,0,0,270,18,5,1
16,20,0,0,90,5,0,1
23,21,0,0,270,18,5,1
22,22,0,0,90,30,5,0
24,23,0,0,0,30,5,0
12,16,180,-1,0,24,5,0
23,24,0,0,270,18,5,1
22,25,0,0,90,30,5,1
25,26,0,0,270,5,50,1
19,27,0,0,90,12,5,1
26,28,0,0,90,35,5,0
24,29,0,0,0,25,5,0
