This file is copyright of Jens Schriver (c) 
It originates from the Evil House of Cheat 
       More essays can always be found at: 
       --- http://www.CheatHouse.com --- 
                ... and contact can always be made to: 
                    Webmaster@cheathouse.com 
-------------------------------------------------------------- 
Essay Name       : 922.txt 
Uploader         : Stijn peeters
Email Address    : hades@isob.nl
Language         : Dutch
Subject          : Computer
Title            : NOVEL 3.12
Grade            : 75
School System    : MTS
Country          : Holland
Author Comments  : a essay about installing novell and an introduction
Teacher Comments : 
Date             : 10-6-96
Site found at    : browsing
--------------------------------------------------------------
Novel 3.12 

Inleiding 

Netwerken hebben hun nut op scholen en bedrijven bewezen in de loop der jaren en 
komen steeds veelvuldiger voor.
De netwerken worden groter, krachtiger en dus ook gecompliceerder.
Om ze te kunnen beheren moet men ze minstens kunnen installeren en begrijpen.


Novel’s eigenschappen

 	Novel is een volledig 32 bits multi-task omgeving en dus alleen installeerbaar op een 386 en 
	hoger, dit is wel nodig want novel netware 3.12 onderstuund tot 250 users en om dit alles te 
	verwerken moet novel optimaal gebruik maken van de 32 bits processor kracht.

  	Verder bied novel een goede beveiliging op toegangs gebied en data beveiliging
	Op toegangs gebied kan dit door middel van login rechten, file rechten etc.
	Op data beveiligings gebied moeten we denken aan het “mirroring” en “duplexing” van 2 
	harde schijven, UPS controle (UPS= Uninterruptible Power Supply)

 	Netwerk management: remote console service, dit wil zeggen dat je op een werkstation taken 
	kunt uitvoeren alsof je op de server werkt en MONITOR utilitys waarme je alle activiteiten op 
	het netwerk kunt waarnemen.

 	Novel’s modulaire opbouw maakt het mogelijk om  tools te laden en ontladen als de server 
	nog loopt en om eigen programma’s of verbeteringen los toe te voegen

  	Novel draait nu onder UNIX, OS /2, DOS en Macintosh en kan met deze ook onderling 
	communiceren

Ge gobale verbeteringen zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

SpecificationNetWare	
v2.2		
NetWare v3.12
Hard disks per volume	
1		
32 (or 16 if mirrored)
Volumes per server		
32		
64
Volumes per hard disk	
16		
8
Directory entries per volume	
32,000		
2,097,152
Maximum volume size	
255 MB		
32 TB
Maximum file size		
255 MB		
4 GB
Maximum addressable disk storage
2 GB		
32 TB
Maximum addressable RAM	
12 MB		
4 GB
Maximum volume name length	
15 characters	
15 characters
Maximum directory/file name length
14 characters	
12 characters (DOS format)
Name space support	
DOS, Macintosh	
DOS & Windows, Macintosh, UNIX, FTAM, OS/2
Disk block sizes
4 KB	
4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB










Voor het installeren 

Voordat daadwerkelijk met het installeren kan worden begonnen moet uiteraard aan een aantal 
eisen worden voldaan. Het systeem moet aan de hardware eisen voldoen en correct zijn 
geinstalleerd, de stroom voorziening moet goed geregeld zijn, het systeem moet minimaal 4 Mb 
geheugen bevatten en 50 Mb voor de systeem files van novel en dos en een netwerk kaart (en 
kabel) zijn geinstalleerd

Om het benodigde geheugen goed te berekenen is een formule:
4mb voor de standaard drivers en install module
+ 2mb voor netwerk ‘add on’ zoals printer modules en andere standaard modules
+ 0,008 x harddisk grootte
+ 1 - 4 mb ram als cache

De netwerk kaart is meestal een ne-2000 of compatibele kaart en zal meestal op adress 300 en 
irq 3 staan, dit dien je voor het installeren te weten omdat hiernaar wordt gevraagd voor novel.

Het installeren

Installeren kan op 3 manieren en wel, van disk, van CD-ROM of van een netwerk directory.
Van disk of CD-ROM dient men eerst 3 SYSTEM schijven aan te maken met drivers en novel 
files.
Van netwerk gaat echter wat simpeler

Eerst maak je een partitie van 10Mb voor MS-DOS en formatteert deze met systeem bestanden.
Herstart de server opnieuw en maak een directory server aan met MD SERVER.
Vervolgens log je in op de fileserver waar de bestanden zich bevinden en kopieer de orginele 
system_1,2 en 3 disk naar c:\server (dit kan zo ook van disk of CD)
Run van de install disk programma INSTALL.
Dit zal disk SYSTEM 1 2 en 3 gebruiken.

Vervolgens kunnen we verder werken in novel zelf door in de directory server ,SERVER.exe op 
te startten of in de installatie SERVER.EXE in de autoexec.bat laten zetten
Nu bevinden we ons in novels eigen besturings systeem
Nu moetten we de server een naam geven. Dit mag tussen de 2 en 47 tekens lang zijn; 
bijvoorbeeld: 
  *Fileservername: TER_AA

Hierna moetten we een IPX nummer invullen. Voor de server is dit altijd 1.
  *IPX internal network number: 1

Om de SCSI of ISA controller aan te sturen voor CD-ROM etc dienen we de bijgeleverde driver 
in te laden met het commando LOAD xxxxx.xxx (waarbij xxxxx.xxx de naam van de driver is).
In ons geval LOAD ISADISK







        


Nu kunnen we verder gaan met de installatie. We geven het commando LOAD INSTALL
Na LOAD INSTALL komt er een menu op het scherm : 

INSTALLATIONS OPTIONS MENU
	 disk options
	 volume options
	 system options
	 volume options
	 exit

We kiezen DISKOPTIONS en vervolgens PARTITION TABLES nu kiezen we voor CREATE 
NETWARE PARTITION.
Hier neemen we meestal de standaard waardes en drukken op OK.
Nu zal de computer vragen of hij deze zal aanmaken Yes/No, Yes uiteraard om verder te gaan.
     
De partitie wordt aangemaakt zonder te hoeven formatteren.
Als je meer als een harde schijf hebt kun je hier mirroren en duplexen.
Dit dienen wel 2 dezelfde harde schijven te zijn met de zelfde grootte of zelfde grootte partitie

Terug in het hoofd menu kiezen we voor VOLUME OPTIONS
Je mag tot 64 volumes maken waarvan en één SYS: MOET heten.
Dit volume is voor de SYSTEM, PUBLIC, LOGIN, en MAIL directories.
Door op INS te drukken kunnen we een volume toevoegen en we maken hier het volume SYS: 
aan en eventueel nog meer volumes.
Hier kan ook de block grootte worden ingesteld op 4, 8, 16, 32, of 64 KB.
Grote block size is beter voor grote database bestanden kleinere block size bespaard ruimte als 
je veel kleine bestanden beheert.

Terug in het hoofdmenu kiezen we SYSTEM OPTIONS EN COPY SYSTEM AND PUBLIC 
FILES. Nu geeft novel een melding: Insert disk "Netware 3.12 install diskette in drive A
Maar omdat we hier mischien niet van disk installeren kan je met F6 een alternatieve drive of 
directory aangeven waarna novel begint met copieren.
Als novel meldt  File upload completed. 

Nu dienen we de drivers voor de netwek kaart etc. te laden.
Omdat novel multitasking heeft hoeven we het programma niet te verlaten maar kun je met 
 [Alt + ESC] schakelen van task,over naar de Novell prompt en geven we het commando
     LOAD NE2000 (of andere driver) en novel geeft een melding terug:
           loading NE2000.LAN
           autoloading ETHERTSM.NLM
               (Topology Support Module)
           autoloading MSM31.X
               (Media Support Module)
Om de netwerk kaart aan de novel IPX module te koppelen moet het commando
BIND IPX TO NE2000 gegeven worden waarna novel weer met een melding komt:
           Network number: 1
           IPX lan protocol bound to Novell NE3200

Bij network number vul je meestal 1 in tenzij je als een ander netwerk bezit, dan nummer je 
omhoog





[Alt + ESC] schakeld task over terug naar het installatie menu.
   We kiezen voor  CREATE AUTOEXEC.NCF FILE
       
	fileservername TER_AA                 
	ipx internal net 1                      
	load NE2000 slot=6 frame=ethernet_802.3 
	bind IPX to NE3200 net=1         
      
       Let op:
        frame=ethernet_802.2  voor VLM (Virtual Loadable Modules)
        frame=ethernet_802.3  voor IPX (Inter-Packet Exchange) (IPXODI voor muli OS systemen)

     dus verander indien nodig 802.2 in  802.3

We saven deze en kiezen nu CREATE STARTUP.NCF FILE
Hierin staat de SCSI/IDE driver, b.v.: load ASADISK 

  Om verder te werken om bijvoorbeeld een printer server te maken dienen we op een 
werkstation verder te gaan. Voordat we kunnen inloggen vanaf een werkstation dienen we een 
passwoord aan te maken. Met [Alt + ESC] Schakelen we van task over naar de Novell prompt en 
typen LOAD RSPX à
           loading RSPX.NLM
               (Remote Console SPX driver)
           autoloading REMOTE.NLM
               (Netware Remote Console)
           enter new password for remote console: TER_AA (het passwoord)

Om alle settings te laten werken en te controleren of de .CNF files goed zijn sluiten we de server 
af met het command DOWN en keren terug naar DOS met EXIT.
Vervolgens startten we de fileserver op door dfe commando’s
  
      C:\>CD\SERVER 
      C:\>SERVER


Het maken van een printer server 

De server is opgestart, en we gaan naar een werkstation en loggen in op de fileserver TER_AA.

In F:\SYSTEM> typen we in PCONSOLE. Een menu verschijnt en we kiezen PRINTSERVER 
INFORMATION en vervolgens PRINTSERVERS. Hier staan geen printerserevers maar door op 
[INS] te drukken kunnen we een printerserver toevoegen. à
       New printservername:PSERV 
Je kiest met de cursor Printserver Pserv en geeft RETURN en gaat naar 
PRINTER CONFIGURATION.
HIER ZIE JE STAAN ONDER Configured printers à  Not installed 0
Je geeft een return om er 1 toe te voegen een een lijst verschijnt met opties:
             name printer 0: HP-Laserjet_4M (naam van een printer)
             type
             parallel LPT1 
        drukt op [esc] en geef bij SAVE? Yes

Nu moeten we terug naar AVAILABLE OPTIONS en kiezen PRINT QUE INFORMATION,  
PRINT QUE'S. Wederom [ins] om een  que aan te maken.
Geef de Que een duidelijke naam:             
NEW PRINT QUE NAME: LASERJET
                                   
Om een que nu toe te kennen aan een printer server gaan we in het hoofd menu naar 
PRINTSERVER INFORMATION, kiezen PSERVals server
       Printserver configuration [Return]
       Ques serviced by printer
         LPT1 [Return][INS] available queues
         COM1 [Return][INS] available queues

   - [ESC][ESC]
   - Login als USER/GUEST
   - Maak een job aan
     F:\>PRINTCON
        edit printjob configurations [INS]
        new name LPT1_J [Return]
        Melding: no form defined on server [ESC]
   - Zet printque op LPT1_Q
   - Zet printbanner op NO
   - [ESC] Save? Yes
   - Exit printcon
   - Zet nu in AUTOEXEC.NCF
         load RSPX
         load pserver pserv


Om verder te gaan dient eerst een schema gemaakt te worden voor de file structuur op de 
fileserver. De eerste en essenciele directory’s zijn al aangemaakt door novel.
De meeste file server zien er als volgt uit.

  




Hierna moetten de USER GOUPS en USERS gemaakt worden.
Als de server wordt geinstalleerd worden de users SUPERVISOR en GUEST en degroep 
EVERYONE automatisch aangemaakt. Door users rechten toe te kennen kun je hun toegang 
beperken of vergroten. Meestal zijn er mensen met extra rechten naast de SUPERVISOR die 
een gedeelte van het netwerk beheren bijvoorbeeld als in het onderstaan schema.
 
 
Deze personen krijgen exta rechten over een bepaalde groep om deze te beheren.
De supervisor kan op zijn beurt deze weer beheren.

Door GROUPS aan te maken kun je users tot een groep toevoegen waaraan een bepaald aantal 
rechten, programma’s en menu is toegewezen zodat je niet bij elke nieuwe user nieuwe menu’s 
hoeft te maken of alle rechten hoeft in te stellen en om zo ook de overzichtelijkheid te behouden.

Met het programma SYSCON kun je dit alles instellen.
Een user maak je aan door bij USER INFORMATION op [ins] te drukken en een naam in te 
vullen. Door vervolgens op deze nieuwe user te drukken kun je zijn of haar rechten bepalen.
Als SUPERVISOR krijg je het volgende menu te zien:

  
In dit menu kun je rechten toekennen, toevoegen aan groepen, login tijden toekennen  etc.
Om groepen aan te maken kies je GROUP INFORMATION in het hoofd menu en weer met [ins] 
kun je een groep toevoegen een een naam geven.
Aan een groep kun je directory’s toekennen met daaraan gekoppeld de rechten die users daarin 
hebben volgens onderstaand schema kun je deze (met [ins]) toevoegen.

Letter 
Rechten
S 
Supervisory
R 
Read
W 
Write
C 
Create
E 
Erase
M 
Modify
F 
File scan
A 
Access control

Vervolgens kun je USERS toevoegen aan een GROUP of een GROUP toekennen aan een 
USER.

LOGIN SCRIPT

Voor elke USER kun je een login script schrijven.
Met een login script kun je: 

  Drives mappen en search drives aan directories kop[pelen. (mapping = soort subst van novel)
  Boodschappen weergeven.
  Systeem variabelen instellen (Tijd, zoekpath etc.)
  Programas of menus runnen.

Je hebt 3 verschillende soorrten loginscripts:

  System login script: Stelt de primaire setting in voor alle users (komt als eerste)

  User login script. Stelts omgeving in voor een user, bijvoorbeeld een menu options of een    
   username voor electronic mail. Dit script komt na het system login script.

  Default login script.(Een gedeelte van de LOGIN.) Dit script wordt uitgevoerd als de 
   SUPERVISOR de eerste keer inlogd. Hierin staan de belangrijkste SEARCH MAPS en NOVEL  
   NETWARE UTILITIES.

Een script kun je bewerken onder USER INFORMATION als je genoeg rechtten bezit.


Conclusie:

Novel is een ZEER gecompliceerd pakket.
De hiergegeven beschrijving is een simpele installatie methode om mee te beginnen.
Om verder het netwerk beter te laten werken is veel meer kennis nodig.

Stijn Peeters 
10-6-1996




 
--------------------------------------------------------------
