REM Fighter Duel by Jaeger Software Inc
REM Set red Base Mode Switch to Analog, black hat switch to Digital
GAME 1 75              REM Type 0 Analog Throttle rate=75
BTN HU /N KP8          REM Up hat position
BTN HR /N KP3          REM Hat switch right
BTN HD /N KP2          REM Hat switch down
BTN HL /N KP1          REM hat switch left
BTN HM /N ENT   REM Hat switch middle
BTN MB /N ENT       REM Middle Button
BTN LB /N i            REM Lower Button

THR 33