F1 rxrev off^M^W^Wtxrev off^m
F2 rxrev on^M^W^Wtxrev on^m
F3 ^OBRAG
F4
F5
F6 CQ CQ CQ DE N4PY N4PY N4PY ^MCQ CQ CQ DE N4PY N4PY N4PY ^MCQ CQ CQ DE N4PY N4PY N4PY KKK^M^M^D
F7 ^M^CX^MK^M
F8 ^M^D
F9  DE N4PY N4PY KKK^M^D
F10  73 DE N4PY N4PY N4PY^M^D
F1T 201510
F2T 804030
F3T BRAG
F4T
F5T
F6T CQ
F7T XMIT
F8T RECV
F9T OVER
F10T 73
AUTOTIME YES
STARTUP MON 6
SENDLF YES
FOREGROUND 7
BACKGROUND 0
STREAMCHAR 27
MYCALL N4PY
PACKET NO
WAITCHAR 23
PROMPT Baudot
SETFILE B.SET
TLINELEN 80
RLINELEN 80
LINERATE 1200
CF5 shell e
CF5T EDIT
CF8 shell erase cap
CF8T ERS CAP
CF6 shell e b.def
CF6T E .DEF
CF7 SHELL e cap
CF7T E CAP
CF4 shell e \dev\rtp.bas
CF4T E RTP
