Halbdot/S
Halbdottechnik
A"thyl
Abbaugera"t
Abbaugera"usche
Abbauleistung
Abbauleitzentrale/N
Abbaumaschine/N
Abbaumaterial/S
Abbaumenge/N
Abbra"nde
Abfallkurve/N
Abfo"rdermenge/N
Abgriffspannung/P
Abklingverhalten
Ablauffolge/N
Ablaufsteuerung/P
Ablaufsteuerwerk/S
Abschaltrelais
Abschirmzuleitung/P
AbschlusSstecker/SN
AbschlusSwiderstand/S
Abschmiernippel/NS
Abschottzylinder/SN
Abside
Abstellzeit/P
Abstrahlcharakteristik/P
Abstrahlwinkel/SN
Abwassertechnik
Acidum
Adaptergeha"use/NS
Adapterkabel/SN
Adapterkarte/N
Adapterleiste/N
Adaptermodul/SN
Adapterplatine/N
Adaptionsplatine
Adha"sionsbruch
Aeronautik
Aerostatik
Aggregatzusta"nde/N
Aggregatzustand/ST
Akkubetrieb/S
Akkumulator/SP
Akkumulatorenbatterie/N
Akkumulatorfahrzeug/PE
Akustiksensor/N
Akzeleration
Alugeha"use/SN
Aluminiumblech
Aluminiumgeha"use/N
Aluminiumpulver
Aluminiumrinnen
Alupla"ttchen
Aluplatte/N
Amplitudenbereich
Amplitudenda"mpfung
Amplitudenmodulation
Amplitudenregelung
Amplitudenverteilung
Amplitudenwerte
Analogausga"nge
Analogausgabe
Analogausgang/ST
Analogbus
Analogeinga"nge/N
Analogeingang
Analogkana"le
Analogkarten
Analogmultiplexer
Analogschalter
Analogsignal/P
Analogspannung/P
Analogspannungsspeicher
Analogteil/S
Analogtor
Analogwandler
Analogwert/E
Anbauplatte
Angstdioden
Ankerstellung/P
Ankerwicklung/P
Anklemmung
AnpasShardware
AnpresSdruck/S
Bias
abgleichen/IXY
adrig/A
aeronautisch/A
anastatisch/A
ancrimpbar
ancrimpen
anisotrop/A
anklemmen/IXY
anlaufgeschu"tzt/A
beaufschlagen/IXYDO
coaten/IXYD
dazugeschaltet/A
einbrennlackieren/IXYDO
ferneingestellt/A
fernkontrolliert/A
gecoatet
gejittert
gelatcht
gelayoutet
gemultiplext
getriggert
herauszuversta"rken/D
hergeschaltet
kabelseitig/A
kanalig/A
nachgetriggert/A
nachtriggern/IXYDB
potentiometrisch/A
ru"ckgesetzt/A
ru"cksetzen/IXYD
rumlo"ten/IXYD
sandgekapselt/A
spannungsversorgt/A
steilheitsbegrenzt/A
strombegrenzt/A
takten/IXYD
teilbestu"cken/O
transistorisieren/IXYDO
triggern/IXYDB
unterbrechungsgesteuert/A
vorversta"rken/IXYDO
weggeschaltet
weichlo"ten/IXYD
zusammengekoppelt/A
