Checkpoint
Checksumme
Access
Accessoiries
Accessoiry
Arbeitsdirectory
Backup
Basisfirmware
Bitmap
Bitpattern
Breakcontroller
Bufferausga"nge
Bufferflush
Connectzustand
Cursorspur
Cyberspace
Data
Databook
Dataphon
Datenlink
Datenserver
Desk
Directories
Directory
Disk
Displayfeld
Displayfensterumrisse
Displaymenue
Displaysteckverbinder
Entertaste
Filepointer
Firmware
Flop
Floppybetrieb
Floppydisk
Floppydisketten
Flow
Formfeed
Framela"nge
Frameword
Frontend
Frontendapplikation
Frontendfirmware
Handshake
Hardcopy
Harddiskbetrieb
Hexdump
Homedirectory
Hostsoftware
Inputparser
Interruptverarbeitung
Joystick
Laserprinter
Leiterplattenrelease
Linefeed
Lineprinter
Listbefehl
Lowpegel
Maildrop
Memorymap
Multitasking
Multitasking
Ouput
Page
Paperfeed
Papierhandling
Parallelport
Paritycheck
Parityerror
Pinbelegung
Plot
Portfunktionen
Powerdown		
Powerup
Schreibcursor
Shell
Softkey
Softwareinterface
Spooler
Spooling
Statusoutput
Stringdecodierung
Systemreset
Task
Timing
Timingschema
Transparentmode
Ultraschallinterface
Unterrelease
User
Userport
Variablensetting
Word
Workstation
durchtoggeln
gebootet
geloggt
getoggelt
hardlock
italic
offline
online
print
rolling
setting
updatema"sSig
upgedated
defaultma"sSig/A
hardlockgeschu"tzt/A
upgedatet/A
upzudaten/D
Breaksignal/E
Cursorsteuerungsbefehl/E
Filesystem/E
Floppylaufwerk/E
Diskzugriff/EPS
Resetproblem/EPS
Resetsignal/EPS
Timingsignal/EPS
clippen/IX
updaten/IXD
einloggen/IXYD
linken/IXYD
loggen/IXYD
splitten/IXYD
toggeln/IXYD
encodieren/IXYDO
inkludieren/IXYDO
reinstallieren/IXYDO
reversieren/IXYDO
Buffergatter/N
Controllerplatine/N
Displayanzeige/N
Dotreihe/N
Errorroutine/N
Filename/N
Interfaceplatine/N
Interruptvektortabelle/N
Newsgruppe/N
Pinnummer/N
Slotnummer/N
Stringeintra"ge/N
Stringvariable/N
Testpinplatine/N
Displayfenster/NS
Hostrechner/NS
Poweradapter/NS
Controllerbox/P
Cursorbewegung/P
Cursorposition/P
Dilschaltereinstellung/P
Dilschalterstellung/P
Displayabdeckung/P
Displayeinheit/P
Dotposition/P
Dummyfunktion/P
Escapesequenz/P
Firmwarea"nderung/P
Firmwareeigenschaft/P
Firmwarevera"nderung/P
Floppyabdeckung/P
Floppystation/P
Gateleitung/P
Hostprozessor/P
Interruptsteuerung/P
Nibbleoperation/P
Pinbezeichnung/P
Resetleitung/P
Resetlogik/P
Resetschaltung/P
Stringu"berpru"fung/P
Stringzuweisung/P
Taskfunktion/P
Timinglogik/P
AdresSoffset/S
Ansteuerboard/S
Ausgangspin/S
Benutzerinterface/S
Bitport/S
Businterface/S
Busmaster/S
Call/S
Computerdisplay/S
Cursor/S
Dataframe/S
Datenfile/S
Datenframe/S
Dateninterface/S
Datennetzinterface/S
Debuglevel/S
Dilschalter/S
Display/S
Displaycontroller/S
Displayinterface/S
Dotbuffer/S
Dotoffset/S
Druckerbuffer/S
Druckerinterface/S
Eingabestring/S
Eingangspin/S
Exitcode/S
File/S
Frameblock/S
Frontendprozessor/S
Gateway/S
Grafikinterface/S
Graphikdisplay/S
Graphikinterface/S
Harddisk/S
Hardwarehandshake/S
Hostinterface/S
Inputfile/S
Interface/S
Interruptbuffer/S
Kommunikationspin/S
Konfigurationsfile/S
Ladefile/S
Laserdisk/S
Leuchtpin/S
Lo"tpin/S
Mailorder/S
Mainboard/S
Mainframe/S
Makefile/S
MesSinterface/S
Netzwerkbuffer/S
Netzwerkinterface/S
Newsgroup/S
Outputfile/S
Parameterbuffer/S
Parityfehler/S
Pinadapter/S
Plasmadisplay/S
Powerpack/S
Programmfile/S
Programminterface/S
Ramdisk/S
Referenzbuffer/S
Schalterinterface/S
Schrittmotorinterface/S
Scratchpad/S
Shellscript/S
Softwarekey/S
Steckerpin/S
Steuerfile/S
Steuerflag/S
Taktpin/S
Testclip/S
Testmode/S
Testpattern/S
Testpin/S
Testpinadapter/S
Testpintra"ger/S
Textbuffer/S
Textfile/S
Touchscreen/S
Videocontroller/S
Videotape/S
Wildcard/S
Zeichenbuffer/S
Zeilenbuffer/S
Jumper/SN
Videobus/SQ
Dilswitch/T
decodieren/WIXYDO
decrementieren/WIXYDO
gelinkt/X
