.nr _C \n(.C
.cp 0
.ftr AX ABI
.ftr KR BMR
.ftr KI BMI
.ftr KB BMB
.ftr KX BMBI
.ftr CW CR
.ftr CO CI
.ftr CX CBI
.ftr H HR
.ftr HO HI
.ftr HX HBI
.ftr Hr HNR
.ftr Hi HNI
.ftr Hb HNB
.ftr Hx HNBI
.ftr NX NBI
.ftr PA PR
.ftr PX PBI
.ftr ZI ZCMI
.ftr C CR
.cflags 8 \(an
.char \[radicalex] \h'-\w'\(sr'u'\[radicalex]\h'\w'\(sr'u'
.char \(mo \h'.08m'\(mo\h'-.08m'
.char \(nm \h'.08m'\(nm\h'-.08m'
.char \[parenlefttp] \[parenlefttp]\h'.016m'
.char \[parenleftbt] \[parenleftbt]\h'.016m'
.char \[parenleftex] \[parenleftex]\h'.016m'
.char \[parenrighttp] \[parenrighttp]\h'.016m'
.char \[parenrightbt] \[parenrightbt]\h'.016m'
.char \[parenrightex] \[parenrightex]\h'.016m'
.if !c\[va] .char \[va] \o'\[ua]\[da]'
.if !c\[ci] \
.char \[ci] \v'-.25m'\h'.05m'\D'c .5m'\h'.05m'\v'.25m'
.if !c\[sq] \
.char \[sq] \h'.05m'\D'l .5m 0'\D'l 0 -.5m'\D'l -.5m 0'\D'l 0 .5m'\h'.55m'
.if !c\[ru] .char \[ru] \D'l .5m 0'
.if !c\[ul] .char \[ul] \v'.25m'\D'l .5m 0'\v'-.25m'
.if !c\[br] .char \[br] \Z'\v'.25m'\D'l 0 -1m''
.if !c\[rn] .char \[rn] \v'-.75m'\D'l .5m 0'\v'.75m'
.if !c\[or] .char \[or] \h'.1m'\Z'\D'l 0 -.675m''\h'.1m'
.if !c\[Fi] .char \[Fi] ffi
.if !c\[Fl] .char \[Fl] ffl
.if !c\[ff] .char \[ff] ff
.if !c\[ij] .char \[ij] ij
.if !c\[IJ] .char \[IJ] IJ
.if !c\[tm] .char \[tm] \s-3\v'-.3m'TM\v'+.3m'\s+3
.\" pic tests this register to see whether it should use \X'ps:...'
.nr 0p 1
.cp \n(_C
.if !\n(.C .mso pspic
.do mso psold
