A TI %\ !< %I $N README Copyrigh t c Marc Aurele La F rance F| K\ 8l Lu 2, K\ !! 0l 9, Kazuyuki Ok amoto < ikko-@paci�c.rim.or.jp > K\ =q $O XF86 Mono, XF86 VGA16 $H XF86 SVGA %5 !< %P !< $G ;H MQ $7 $F $$ $k XFree86 A TI VGA %I %i %$ %P $K 4X $9 $k README $G $9 !# Mach8, Mach32 <c $/ $O Mach64 %" %/ %; %i %l !< %? $, Ek :\ $5 $l $F $$ $k A TI %0 %i %U %# %C %/ %\ !< %I $N ;H MQ <T $O %" %/ %; %i %l !< %? %5 !< %P !< (XF86 Mach8,XF86 Mach32 <c $/ $O XF86 Mach64) $r ;H MQ $9 $k $Y $- $G $9 !# Hs %" %/ %; %i %l !< %? %5 !< %P !< (XF86 Mono, XF86 VGA16 $H XF86 SVGA) $b 2T F/ $7 $^ $9 $, !" $= $N G= NO $r @8 $+ $7 @Z $l $^ $; $s !#

L\ <! 1 L\ <! 1 A TI VGA %I %i %$ %P $H $O 2? $+ ? 2 2 A TI VGA W onder %I %i %$ %P $G $O * =P Mh $J $$ ;v * $O 2? $+ !) 2 3 $I $N $h $& $J %S %G %* %" %@ %W %? $G %I %i %$ %P $, F0 :n $9 $k $+ !) 2 4 XF86Con�g %U %! %$ %k $K 2? $r =q $$ $? $i NI $$ $G $7 $g $& !) 3 5 B> $N HG $+ $i $N %P !< %8 %g %s %" %C %W 4 6 %I %i %$ %P $N Mz Nr $O !) 5 7 <o !9 $N Cm 0U ;v 9‘ 5

1. A TI VGA %I %i %$ %P $H $O 2? $+ ? 2 1 A TI V GA %I %i %$ %P $H $O 2? $+ ? A TI VGA %I %i %$ %P $O XF ree86 MQ $N 256 ?’ , 16 ?’ $H Gr 9u $N %I %i %$ %P $G $9 !# $3 $N %I %i %$ %P $O Sup erVGA $H $7 $F F/ $+ $J $$ $b $N ( $$ $/ $D $+ $N =i 4| $N Mach8 $H Mach32) $r =| $$ $? A4 $F $N A TI %S %G %* %" %@ %W %? $r %5 %] !< %H $7 $^ $9 !# <! $N $* $* $h $= $N (x/y = (1 + sqrt(5))/2 $J $k 2+ 6b J, 3d Hf $r 4p $K $7 $? ) :G Bg 2r A| EY $O %\ !< %I $K Ek :\ $7 $F $$ $k ;H MQ 2D G= $J %S %G %* %a %b %j !J $H %b %K %? !< $N G= NO !K $K 0M B8 $7 $^ $9 !# : 256k 640x409x256 896x585x16 512k 896x585x256 1280x819x16 1M 1280x819x256 1824x1149x16 $^ $? !" $h $j 9b $$ 2r A| EY $O 1M 0J >e $N %S %G %* %a %b %j $r Ek :\ $7 $? !J Mach64 $G $O $J $/ !K Mach32 $G I= <( 2D G= $G $9 !# Gr 9u %5 !< %P !< $O ;H MQ 2D G= $J %S %G %* %a %b %j $N :G Bg $N 1/4 $r ;H MQ $9 $k $N $G !" Gr 9u $G $N :G Bg 2r A| EY $O 16 ?’ %b !< %I $H F1 $8 $J $N $G $9 !# 2 A TI V GA W onder %I %i %$ %P $G $O * =P Mh $J $$ ;v * $O 2? $+ !) $3 $N %I %i %$ %P $O %T %/ %; %k $" $? $j 8 %S %C %H 0J >e $N ?< $5 $r L$ $@ %5 %] !< %H $7 $F $^ $; $s !# $* <j 85 $N %^ %K %e %" %k $K %0 %i %U %# %C %/ %" %@ %W %? $, 256 ?’ 0J >e $N %b !< %I $r %5 %] !< %H $7 $F $$ $k $H 5- :\ $, $" $C $F $b !" A TI VGA W onder %I %i %$ %P $, 256 ?’ 0J >e $N %b !< %I $r ;H $C $F $$ $J $$ $N $G $9 !# A TI VGA %I %i %$ %P $O %" %/ %; %i %l !< %? %I %i %$ %P $G $O $" $j $^ $; $s !# $* <j 85 $N %\ !< %I $, Mach8, Mach32 $^ $? $O Mach64 %S %G %* %3 %s %H %m !< %i $r Ek :\ $7 $F $$ $k >l 9g !" %I %i %$ %P $O %0 %i %U %# %C %/ %\ !< %I $N %" %/ %; %i %l !< %? 5! G= $r ;H MQ $7 $^ $; $s !# (Mach32 MQ $H Mach64 MQ $N %" %/ %; %i %l !< %? $K E} 9g $5 $l $F $$ $k ) %I %i %$ %P $O VGA %\ !< %I $@ $1 $r ;H MQ $7 $^ $9 !# $3 $N Nc $O J, $+ $j $K $/ $$ $G $9 $, !" 2? $H $+ F0 :n $7 $^ $9 !# 3 $I $N $h $& $J %S %G %* %" %@ %W %? $G %I %i %$ %P $, F0 :n $9 $k $+ !) 0J 2< $N A TI %S %G %* %3 %s %H %m !< %i %A %C %W $r Ek :\ $7 $F $$ $k $[ $H $s $I $N %\ !< %I $G $3 $N %I %i %$ %P $O F0 :n $7 $^ $9 !# VGA Wonder %7 %j !< %: : 18800, 18800-1, 28800-2, 28800-4, 28800-5, 28800-6 Mach32 %7 %j !< %: : 68800-3, 68800-6, 68800AX, 68800LX Mach64 %7 %j !< %: : 88800CX, 88800GX $$ $/ $D $+ $N =i 4| 7? $N Mach32 %\ !< %I $, $3 $N %I %i %$ %P $G F0 :n $7 $J $$ $N $O !" V GA 5! G= $r ;} $C $F $$ $J $$ $+ $i $G $9 !# $^ $? F1 MM $N M} M3 $G !" VGA W onder %7 %j !< %: $+ $i %S %G %* %3 %s %H %m !< %i $r Ek :\ $7 $F $$ $k %\ !< %I !J $^ $? $O VGA %Q %9 %9 %k !< %3 %M %/ %? $+ $i @\ B3 $9 $k >l 9g !K $r =| $$ $F =i 4| 7? $N Mach8 %\ !< %I $b F0 :n $7 $^ $; $s !# $3 $l $i $N %\ !< %I $G $O MM !9 $J %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? $H RAMDA C $, ;H MQ 2D G= $G $9 !# >\ :Y $O XF86Con�g $N @a $r $4 Mw $/ $@ $5 $$ !# $3 $l $i $N %\ !< %I $O %^ %& %9 $, $" $C $F $b $J $/ $F $b ;H MQ 2D G= $G $9 !# !J ISA %\ !< %I $N >l 9g $@ $1 $G $9 $, !K %^ %& %9 $, I, MW $J >l 9g !" == J, ;H $( $k A TIXL %P %9 %^ %& %9 $+ !" Logitech %P %9 %^ %& %9 %W %m %H %3 %k $r ;H MQ $7 $F $$ $k %^ %& %9 $+ $I $A $i $+ $r ;H $C $F $/ $@ $5 $$ !# VGA W onder V3 %\ !< %I $O 18800 %S %G %* %3 %s %H %m !< %i $r Ek :\ $7 !" ?e >= H/ ?6 ;R $K $h $C $F %I %C %H %/ %m %C %/ $r @8 @. $7 $F $$ $^ $9 !# VGA W onder V4 %\ !< %I $O 18800-1 $H ?e >= H/ ?6 ;R $r Ek :\ $7 $F $$ $^ $9 !# VGA W onder V5 %\ !< %I $b $^ $? 18800-1 $r Ek :\ $7 $F $$ $^ $9 $, !" 18810 %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? $r Ek :\ $7 $F $$ $^ $9 !# VGA W onder+ %\ !< %I $O 28800-2 $H 18810 $r Ek :\ $7 $F $$ $^ $9 !# $= $N B> $N A TI $N %\ !< %I $N L> >N $N 7h $a J} $N 47 =, !J @N $+ $i $" $C $? $b $N !K $G $O L> A0 $N 0l It J, $r >J N, $7 $F $$ $^ $9 !#

4. XF86CONFIG %U %! %$ %k $K 2? $r =q $$ $? $i NI $$ $G $7 $g $& !) 3 VGA W onder %7 %j !< %: $O $^ $? !" A TI $N OEM @h $+ $i VGA1024 $H $$ $& L> >N $G H/ Gd $7 $F $$ $^ $9 !# => $C $F !" A TI VGA %I %i %$ %P $O VGA1024, VGA1024D, VGA1024XL, VGA1024D XL $H VGA1024VLB %\ !< %I $d $= $N N‘ $r %5 %] !< %H $7 $F $$ $^ $9 !# 4 XF86Con�g %U %! %$ %k $K 2? $r =q $$ $? $i NI $$ $G $7 $g $& !) %A %C %W %; %C %H $, 9= @. $r <+ F0 8! =P $9 $k $G $7 $g $& !# $3 $N %I %i %$ %P $G $N %A %C %W %; %C %H $N L> >N $O "vgaw onder" $G $9 !# $3 $l $r "ati" $@ $H $+ "mach64" $H ;X Dj $7 $? >l 9g !" XF86Con�g $K $I $s $J %/ %m %C %/ $r ;X Dj $7 $F $b L5 ;k $7 $^ $9 ( $3 $N ;~ !" C5 :: $7 $? %/ %m %C %/ $r ;H MQ $9 $k ;v $K $J $j $^ $9 !K !# 0J A0 $N %P !< %8 %g %s $N %I %i %$ %P $G %5 %] !< %H $7 $F $$ $? %/ %m %C %/ $N CM $, $3 $N %P !< %8 %g %s $G $O Ev $F $O $^ $i $J $$ $3 $H $, $" $j $^ $9 $N $G $3 $N J} K! $G 3N G’ $7 $F $/ $@ $5 $$ !# XF86Con�g $K ;X Dj $9 $k clo cks 9T $O %\ !< %I $, @8 @. $9 $k %I %C %H %/ %m %C %/ $K 0M B8 $7 $? $b $N $K $J $j $^ $9 !# A4 $F $N %\ !< %I $G !" 0J 2< $N Fb $N 0l $D $N %/ %m %C %/ !J $^ $? $O $= $l $i $N :G =i $N It J, !K $N @_ Dj $O %\ !< %I $, @8 @. $9 $k %I %C %H %/ %m %C %/ $K 0M B8 $7 $? $b $N $K $J $j $^ $9 !# : ?e >= H/ ?6 ;R (VGA Wonder V3 $H V4 %\ !< %I $N $_ ): Clocks 50.175 56.644 0.000 44.900 44.900 50.175 0.000 36.000 25.088 28.322 0.000 22.450 22.450 25.088 0.000 18.000 16.725 18.881 0.000 14.967 14.967 16.725 0.000 12.000 12.544 14.161 0.000 11.225 11.225 12.544 0.000 9.000 ATI 18810 %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? : Clocks 30.240 32.000 37.500 39.000 42.954 48.771 0.000 36.000 40.000 56.644 75.000 65.000 50.350 56.640 0.000 44.900 15.120 16.000 18.750 19.500 21.477 24.386 0.000 18.000 20.000 28.322 37.500 32.500 25.175 28.320 0.000 22.450 10.080 10.667 12.500 13.000 14.318 16.257 0.000 12.000 13.333 18.881 25.000 21.667 16.783 18.880 0.000 14.967 7.560 8.000 9.375 9.750 10.739 12.193 0.000 9.000 10.000 14.161 18.750 16.250 12.586 14.160 0.000 11.225 ATI 18811-0 $H ATI 18812-0 %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? : Clocks 30.240 32.000 110.000 80.000 42.954 48.771 92.400 36.000 39.910 44.900 75.000 65.000 50.350 56.640 0.000 44.900 15.120 16.000 55.000 40.000 21.477 24.386 46.200 18.000 19.955 22.450 37.500 32.500 25.175 28.320 0.000 22.450 10.080 10.667 36.667 26.667 14.318 16.257 30.800 12.000 13.303 14.967 25.000 21.667 16.783 18.880 0.000 14.967 7.560 8.000 27.500 20.000 10.739 12.193 23.100 9.000 9.978 11.225 18.750 16.250 12.588 14.160 0.000 11.225 ATI 18811-1 $H ATI 18811-2 %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? : Clocks 135.000 32.000 110.000 80.000 100.000 126.000 92.400 36.000 39.910 44.900 75.000 65.000 50.350 56.640 0.000 44.900

5. B> $N HG $+ $i $N %P !< %8 %g %s %" %C %W 4 67.500 16.000 55.000 40.000 50.000 63.000 46.200 18.000 19.955 22.450 37.500 32.500 25.175 28.320 0.000 22.450 45.000 10.667 36.667 26.667 33.333 42.000 30.800 12.000 13.303 14.967 25.000 21.667 16.783 18.880 0.000 14.967 33.750 8.000 27.500 20.000 25.000 31.500 23.100 9.000 9.978 11.225 18.750 16.250 12.588 14.160 0.000 11.225 Mach32 $H Mach64 $r ;} $C $F $$ $k ?M $O :G =i $N 32 8D $N <~ GH ?t $@ $1 $r ;X Dj $7 $F $/ $@ $5 $$ !# $^ $? !" Mach64 %\ !< %I $N >l 9g $K ?7 $7 $$ A TI 18818 %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? %A %C %W $r Ek :\ $7 $F $$ $k 2D G= @- $, $" $j $^ $9 !# %V !< %H ;~ $K !" %S %G %* BIOS $N =i 4| 2= $O 18818 $K #2 $D $N >/ !9 0[ $J $k %I %C %H %/ %m %C %/ $N AH $_ 9g $o $; $r @_ Dj $7 $^ $9 !# $3 $N F0 :n $r %I %i %$ %P $G $= $C $/ $j $^ $M $9 $k J} K! $O L$ $@ 8+ $D $+ $C $F $$ $^ $; $s !# $b $& >/ $7 $9 $l $P !" <! $N Fb $N 0l $D $N %/ %m %C %/ $N ;X Dj $, ;H MQ 2D G= $K $J $k $G $7 $g $& !# : ATI 18818 %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? ( 0l <! BIOS $N @_ Dj ): Clocks 0.000 110.000 126.000 135.000 50.350 56.644 63.000 72.000 0.000 80.000 75.000 65.000 40.000 44.900 49.500 50.000 0.000 55.000 63.000 67.500 25.175 28.322 31.500 36.000 0.000 40.000 37.500 32.500 20.000 22.450 24.750 25.000 ATI 18818 %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? ( Fs <! BIOS $N @_ Dj ): Clocks 0.000 110.000 126.000 135.000 25.175 28.322 31.500 36.000 0.000 80.000 75.000 65.000 40.000 44.900 49.500 50.000 0.000 55.000 63.000 67.500 12.588 14.161 15.750 18.000 0.000 40.000 37.500 32.500 20.000 22.450 24.750 25.000 A TI %\ !< %I !J $H $= $N %= %C %/ %j $5 $s A4 $F !K $K Ek :\ $7 $F $$ $k $= $N B> $N %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? $O >e 5- $G %< %m $K $J $C $F $$ $k It J, $, %< %m $G $J $$ CM $K $J $k !J Kt $O $= $N 5U !K $G $7 $g $& !# $3 $N %/ %m %C %/ $N =g HV $O Hs >o $K * =E MW $G $9 * !# Mach32 $H Mach64 $r =j M- $7 $F $$ $k ?M $O %/ %m %C %/ $N =g HV $, %" %/ %; %i %l !< %? %5 !< %P MQ $K ;H $& %/ %m %C %/ $N =g HV $H $O 0[ $J $k $3 $H $K Cm 0U $7 $F $/ $@ $5 $$ !# "X -prob eonly" %3 %^ %s %I $G C5 :: $7 $? %/ %m %C %/ $O $= $N %\ !< %I $, >e 5- $N %\ !< %I $N $& $A $N $I $l $G $" $k $+ $r H= Dj $9 $k =u $1 $K $J $k $G $7 $g $& !# %5 !< %P !< $, 0l 4S $7 $F CN $i $J $$ %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? $G $" $k $H CN $i $; $F $/ $k >l 9g $O !" I8 =‘ %( %i !< =P NO $N Fb MF $r EE ;R %a !< %k $G Aw IU $7 $F $/ $@ $5 $$ !# %b !< %I $O XF ree86 $N J8 =q %G %# %l %/ %H %j $K F~ $C $F $$ $k >p Js $+ $i 0z $- =P $7 $F $- $^ $7 $g $& !# XF86Con�g $N 3: Ev $9 $k %9 %/ %j !< %s (screen) %; %/ %7 %g %s $N %G %# %9 %W %l %$ (display) %5 %V %; %/ %7 %g %s $K "mo des" 9T $r ;X Dj $7 $J $$ >l 9g $K %I %i %$ %P !< $O I8 =‘ CM $N %b !< %I $r @8 @. $7 !" ;H MQ $7 $h $& $H $7 $^ $9 !# I8 =‘ %b !< %I $N D4 @0 MQ ?t CM $O ;v <B >e %5 !< %P !< $, 5/ F0 $7 $? %b !< %I !J DL >o %F %- %9 %H %b !< %I !K $N CM $+ $i 0z $- =P $7 $F $- $^ $9 !# 5 B> $N HG $+ $i $N %P !< %8 %g %s %" %C %W %P !< %8 %g %s 2.1.1 $h $j 0J A0 $N XF ree86 MQ $+ alpha Mach64 MQ $N Xcon�g $r ;} $C $F $$ $k >l 9g $O !" $3 $N %P !< %8 %g %s $G $= $N %U %! %$ %k $r ;H $& $K $O JQ 99 $9 $k I, MW $, $" $j $^ $9 !# FC $K !" 8E $$ XF ree86 $G ;H $C $F $$ $? Xcon�g $+ $i GI @8 $7 $? XF86Con�g $r ;H $C $F !" %5 !< %P !< $r -prob eonly %* %W %7 %g %s $r IU $1 $F <B 9T $7 $F $/ $@ $5 $$ !# $3 $N J} K! $G %/ %m %C %/ $r C5 :: $G $- $^ $9 !# $3 $N C5 :: 7k 2L $r MQ $$ $F XF86Con�g $N clo cks $N =j $r =q $- 49 $( $F $/ $@ $5 $$ !# $= $7 $F !" %A %C %W %; %C %H $N ;X Dj $r "vgaw onder" $H JQ 99 $7 $^ $7 $g $& !# $9 $G $K %b %K %? !< $, == J, ;H MQ $K BQ $( $k Dx EY $K %I %i %$ %P $, F0 :n $7 $F $J $$ >l 9g $O %b !< %I Dj 5A $r JQ 99 $9 $k I, MW $, $" $j $^ $9 !# NY $N <~ GH ?t $h $j Dc $$ !J Kt $O 9b $$ !K %I %C %H %/ %m %C %/ $r ;H MQ $7 $F $$ $k >l 9g $O JQ 99 $N I, MW $O $" $j $^ $; $s !#

6. %I %i %$ %P $N Mz Nr $O !) 5 6 %I %i %$ %P $N Mz Nr $O !) %I %i %$ %P $N 40 A4 $J Mz Nr $O $" $^ $j Dj $+ $G $O $" $j $^ $; $s !# <! $N 5- =R $O IT 40 A4 $+ $D IT @5 3N $+ $b $7 $l $^ $; $s !# Per Lindqvist ( p gd@c ompur am.bbt.se ) ;a $, :G =i $K A TI V GA W onder XL %I %i %$ %P $r =i 4| 7? $N A TI %+ !< %I MQ $K X386 1.1a >e $K 0\ ?" $7 $? $i $7 $$ $G $9 !# $3 $N :G =i $N %I %i %$ %P $O Ro ell ;a $K $h $C $F =q $+ $l $? A TI $G $O F0 :n $7 $J $$ %I %i %$ %P $r <B :] $K 4p $K $7 $F $$ $^ $9 !# $= $7 $F Doug Ev ans ( dje@cygnus.c om ) ;a $, $= $N B> $N A4 $F $N A TI %+ !< %I $G %I %i %$ %P $, F0 :n $9 $k $+ $I $& $+ 3N G’ $7 $J $, $i !" A TI VGA W onder XL %I %i %$ %P $r 0\ ?" $7 $^ $7 $? !# Rik F aith ( faith@cs.unc.e du ) ;a $O Doug Ev ans ;a $N X11R4 MQ $N %I %i %$ %P $r 1992 G/ !" 2F $K <j $K $$ $l !" X11R5 $N 0l It $N X386 $K %W %m %0 %i %‘ $r 0\ ?" $7 $^ $7 $? !# $3 $l $r XF ree86 $N 0l It $X 0z $- 7Q $. $^ $7 $? !# Cx <T ( Marc La F rance ) $O Rik ;a $N VGA W ander %+ !< %I MQ $N %I %i %$ %P $r 0z $- 7Q $. $^ $7 $? !# 7 <o !9 $N Cm 0U ;v 9‘ 80MHz 0J >e $N %I %C %H %/ %m %C %/ $O VGA W onder %3 %s %H %m !< %i $, %T %/ %; %k B? =E $r 9T $& $h $& $K $7 $J $1 $l $P ;H $& $3 $H $O =P Mh $^ $; $s !# 8bpp ?’ 0J >e $N ?< $5 $r %5 %] !< %H $9 $k $K $O 8= >u $N RAMDA C $N ;H $$ J} $r ;_ $a $J $1 $l $P $$ $1 $^ $; $s !# A TI 18818 %/ %m %C %/ %8 %’ %M %l !< %? $r %5 %] !< %H $9 $k $K $O Bg A] =| $, I, MW $G $9 !# %P %0 %l %] !< %H $d %3 %a %s %H $J $I $r Marc Aurele La F rance , < <it>tsi@ualb erta.c a</it> > (mailto:tsi@ualberta.ca) $^ $G EE ;R %a !< %k $r 2< $5 $$ !# $XConsortium: ati.sgml,v 1.1 95/01/06 20:29:55 kaleb Exp $ $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/sgml/ati.sgml,v 3.5 1995/06/25 09:53:45 dawes Exp $ $3 $N %U %! %$ %k $O xc/programs/Xserver/h w/xfree86/doc/sgml/ati.sgml,v 3.5 1995/06/25 09:53:45 $r !" 2, K\ 0l 9, ( Kazuyuki Ok amoto < ikko-@p aci�c.rim.or.jp > (mailto:ikko-@pacific.rim.or.jp) ) $, XF ree86 3.1.2 $r F| K\ $G %$ %s %9 %H !< %k $9 $k ?M 8~ $1 $K OB Lu $7 $? $b $N $G $9 !# $3 $3 $, $* $+ $7 $$ $H $+ !" $3 $3 $O $3 $& $7 $? $[ $& $, $$ $$ $H $$ $C $? $4 0U 8+ $, $" $j $^ $7 $? $i !" EE ;R %a !< %k $G $* CN $i $; 2< $5 $$ !# 86 J8 $N Cx :n 8" $O XF ree86 %W %m %8 %’ %/ %H <R $K $" $j $^ $9 !# $3 $N OB Lu $N Cx :n 8" $O XF ree86 %W %m %8 %’ %/ %H <R $H 2, K\ !! 0l 9, $K $" $j $^ $9 $, !" $3 $N OB Lu $N IT 6q 9g $O ;d $K !" EE ;R %a !< %k $G Aw $C $F 2< $5 $$ !# $XFree86: xc/programs/Xserver/hw/xfree86/doc/sgml/Japanese/ati.sgml,v 3.6 1995/08/31 12:08:52 dawes Exp $ [EOF]