\documentstyle[jlinuxdoc,faq]{jbook}
\begin{document}

\chapter{インストールによくある問題（インストールして起動するまで）
}

\clearpage

\section{SLS
}

\subsection{SLS ってなんですか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, SLS

\date [24] 8 Dec 92


\question SLS ってなんですか？

\date [28] 10 Dec 92


\answer SLS は、 SOFTLANDING LINUX SYSTEM の略です。
詳しくは FAQ を参照して下さい。

\end{faq}


\subsection{SLS に入っているプログラムの全ソースって入手出来ないものでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, SLS, source code

\date [424] 12 Feb 1993, [3160] 13 Sep 93


\question SLS に入っているプログラムの全ソースって入手できないものでしょうかね。

\date [427] 12 Feb 93


\fcomment たぶん無理だと思いますが、結局は集合体なので、そろうとは思います。

\end{faq}


\subsection{SLS の shutdown コマンドのソースって何処にあるのでしょう？
}
\begin{faq}
\fitem Install, SLS, source code

\date [1608] 27 May 93


\question SLS の shutdown コマンドのソースって、何処にあるのでしょう？

\date [3632] 23 Oct 93


\answer sources/sbin/admutil-1.4.tar.Z に入ってます。

\end{faq}


\subsection{フロッピーディスクからのインストール時、 300MByte 以上だと
mkefs が失敗する。
}
\begin{faq}
\fitem Install, SLS, mkefs

\date [833] 2 Mar 93


\question フロッピーディスクから SLS をインストールする時に、 300MBytes 以上の
パーティションを mkefs しようとすると、領域が足りないといって
失敗するのですが、対処方法を教えて下さい。

\date [848] 2 Mar 93


\answer 先に 16MBytes のスワップを作成して、スワップを ON にしてから、
mkefs を実行したらうまく行きます。

\end{faq}


\subsection{SLS をハードディスクから直接インストールする方法
}
\begin{faq}
\fitem Install, SLS

\date [1154] 14 Apr 93


\question SLS をハードディスク (MS-DOS あるいは linux のパーティション ) から
フロッピーディスクを経由せずにインストールする事は可能でしょうか？

\date [1161][1165] 14 Apr 93


\answer SLS FAQ に書いてありますが、


\begin{verbatim}
        sysinstall -instsrc /user -instroot /root -all

\end{verbatim}

で出来ます。

\end{faq}


\subsection{SLS 1.02 の a1.[35] の zImage の入れ換え方
}
\begin{faq}
\fitem Install, SLS 1.02, ramdisk

\date [1354] 11 May 93


\question SLS 1.02 の a1.[35] の zImage の入れ換え方を教えて下さい。

\date [1408] 13 May 93, [1447] 14 May 93


\answer SLS 1.02 の lxpatch.tgz にはバグがあります。また、 ramdisk.c は
パッチの作りが良くなく、そのままではパッチが当たりません。
以下が、 b4 ディスクの lxpatch.tgz に含まれる dopatch と ramdick.cdif
に対するパッチです。


\begin{verbatim}
--- dopatch-dist        Tue Apr 27 08:56:54 1993
+++ dopatch     Thu May 13 09:54:55 1993
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 # Applies the SLS patches to linux 99 p9
 (cd ..;  patch -f -p0 ) < ramdisk.cdif 2> pat.log 
-(cd ..;  patch -f -p0 ) < national.cdif 2> pat.log
+(cd ..;  patch -f -p0 ) < national.cdif 2>> pat.log
 (cd ..;  patch -f -p0 ) < selection.cdif 2>> pat.log
 (cd ..;  patch -f -p0 ) < ipc.cdif 2>> pat.log
 (cd ..;  patch -f -p0 ) < loop.cdif 2>> pat.log
--- ramdisk.cdif-dist   Mon Apr 12 16:28:59 1993
+++ ramdisk.cdif        Thu May 13 09:58:00 1993
@@ -1,5 +1,5 @@
-*** ramdisk.c  Wed Feb 17 19:25:55 1993
---- /usr/src/lx99p7/kernel/blk_drv/ramdisk.c   Tue Mar 30 19:52:22 1993
+*** linux/kernel/blk_drv/ramdisk.c     Wed Feb 17 19:25:55 1993
+--- ramdisk.c  Tue Mar 30 19:52:22 1993
 ***************
 *** 8,13 ****
 --- 8,14 ----

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{a1 ディスクを作るには、どうすればいいのでしょうか。
}
\begin{faq}
\fitem Install, SLS, al disk

\date [1583] 21 May 93


\question a1 ディスクを作るには、どうすればいいのでしょうか。

\date [1591] 24 May 93


\answer SLS 1.01 以降であれば簡単です。 a1 ディスクは単なる minix-fs のディスク
ですから、普通にマウントし以下の手順で内容を変更することができます。

1. 必要なカーネルを作り直す。

2. 新しい a1 ディスクの Image を置き換える。

3. 環境変数 ROOT を設定して LILO を動かす。

・新しい a1 ディスクを /mnt にマウントしているとしたら、


\begin{verbatim}
         # export ROOT=/mnt
         # /mnt/etc/LILO/install

\end{verbatim}

です。

以上です。なお、ここで作った a1 ディスクでインストールを進めても、
ハードディスクには古いカーネルがインストールされます。
ハードディスクにも変更を加えたカーネルをインストールしたい場合には、
a2 ディスクの image.tgz も入れ換える事を忘れないでください。

\end{faq}


\subsection{UNIX パッケージを PC へインストールするには？
}
\begin{faq}
\fitem Install, SLS

\date [2960] 2 Sep 93


\question UNIX のファイル・システムで保存されている ( つまり会社のマシンのハード
ディスク上にある ) プログラムを、自宅の PC にインストールするには
どうすればよいのでしょうか？

フロッピーディスクに tar コマンドで書き込んでも、 UNIX が動作していない
PC で読めますか？

\date [3003][3004] 6 Sep 93


\answer 会社の UNIX システムに pcfs 等がインストールされていて、
DOS のディスクを読み書きできれば、 gnu tar 等を使えば問題ないでしょう。
そうでなければ、会社にあるのと同じ
テープドライブなどを用意する必要があるでしょう。

\end{faq}


\subsection{カーネルの 0.99pl9 から 0.99pl10 へのパッチはありませんか？
}
\begin{faq}
\fitem Install 

\date [3137] 11 Sep 93


\question カーネルだけでも 0.99pl9 から 0.99pl12 にあげようかと、パッチを探しています。
0.99pl11,0.99pl12 へのパッチは見つかったのですが、 0.99pl10 へのパッチが
見つかりません。

\date [3139][3140] 11 Sep 93


\answer 0.99pl9 から 0.99pl10 へのパッチは、あまりにも変更が大きいためか存在しません。
linux-0.99.10.tar.z だけが公開されています。
直接 linux-0.99.12.tar.gz を入手されるのが一番いいと思われます。

\end{faq}


\clearpage

\section{JE
}

\subsection{日本語環境の入手方法について、教えて下さい
}
\begin{faq}
\fitem Install, JE

\date [44] 17 Dec 92, [87] 7 Jan 93, [2131] 15 Jul 93, [2711] 18 Aug 93


\question Linux をインストールしたものの日本語環境がなく、困っています。
日本語環境の入手方法について、教えて下さい。

\date 5 Oct 93


\answer fj.os.linux に投稿されている、「 Linux 情報メモ」や、
「 Linux FAQ 日本語版」を参照して下さい。

\end{faq}


\subsection{JE が SLS 1.02(0.99pl8) の sysinstall コマンドでインストールできない。
}
\begin{faq}
\fitem Install, JE

\date [2013] 9 Jul 93


\question JE が SLS 1.02(0.99pl8) の sysinstall コマンドでインストールできない。

\date [2013] 9 Jul 93


\answer *.tgz となっているファイルを、 *.tpz に変更すれば可能です。

\end{faq}


\subsection{JE のインストールは、 tar と gunzip コマンドを使ってもできますか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, JE

\date [2232] 22 Jul 93


\question JE のインストールには SLS 必須とドキュメントにはありますが、
tar と gunzip コマンドではインストールできないんですか？

\date [2235] 22 Jul 93


\answer もちろんできます。

\end{faq}


\subsection{sysinstall -series jm を実行すると、存在しない jm3 ディスクが
要求される。
}
\begin{faq}
\fitem Install, JE

\date [2714] 18 Aug 93


\question JE の jm シリーズを sysinstall コマンドでインストールしようとしたところ、
jm2 ディスクで終るはずが、 jm3 ディスクを要求してきました。

\date [2715] 18 Aug 93


\answer これは jm2 ディスクに install.end というファイルがないからです。
サイズ０でもいいですから、 jm2 ディスクに install.end というファイルを
作成して下さい。
なお、 DOS にコピーする時に無くなることがありますので、注意して下さい。

\end{faq}


\subsection{JE の CD-ROM の入手方法は？
}
\begin{faq}
\fitem Install, JE, CD-ROM

\date [2803] 21 Aug 93


\question JE の最新版を CD-ROM に入れて配布しているグループがあるという
話を聞いたが、どのようにして手に入れればよろしいですか？

\date 5 Oct 93


\answer 現時点では、 JE が含まれた CD-ROM は存在していません。

\end{faq}


\subsection{JE は、英語版+日本語版なのか？ それとも、日本語版オンリーなのか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, JE

\date [2803] 21 Aug 93


\question JE には、英語版+日本語版のアプリケーションが含まれているのですか？
それとも、日本語版のアプリケーションだけなのでしょうか？

\date [2806] 21 Aug 93


\answer JE には日本語のアプリケーションしか含まれませんので、別途 SLS や 
MCC 等の英語版パッケージが必要です。

\end{faq}


\subsection{Linux 上で日本語を使用できる環境を構築するために必要なものは何か？
}
\begin{faq}
\fitem Install, JE

\date [2960] 2 Sep 93


\question Linux 上で日本語を使用できる環境を構築するために必要なものは何でしょう？

\date 5 Oct 93


\answer JE を入手されることを、お勧めします。
JE には基本的な日本語環境を構築する全てのアプリケーションが含まれています。

\end{faq}


\subsection{JE のソースコードは公開されていますか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, JE, sourse code

\date [3223] 20 Sep 93, [3334] 29 Sep 93


\question JE に入っているソフトウェアのソースコードは公開されているのでしょうか？

\date 19 Oct 93


\answer fj.os.linux に投稿されている、「 Linux FAQ 日本語版」を参照して下さい。

\end{faq}


\clearpage

\section{FILESYSTEM
}

\subsection{スワップ・サイズはどのぐらいが良いでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, swap

\date [691] 25 Feb 93, [2769] 20 Aug 93


\question スワップ・サイズは内容によるけど、メモリの２倍はいらないようです。
でもメモリの 1/4 だとスワップの意味がありませんでした。
もしスワップを使う気なら、メモリと同容量程度、ってとこでしょうか。

\date [2775][2778] 20 Aug 93,16 Oct 93


\answer メモリおよびスワップの使用状況は free コマンドで確認できますので、
各個人の利用状況に応じて設定するのが良いでしょう。
Linux は、スワップが無くても動作しますので、まったく設定しなくてもＯＫです。

\date [2775][2778] 20 Aug 93


\fcomment うちではカーネル + Wnn + 1 user でも、 8MBytes ぐらいメモリを使用しています。
いくら Wnn でも大き過ぎませんか？ (0.99pl11)
で、3user + X + (kon + Mule) * 2 + Wnn だと、 10MBytes のメモリ + 2MBytes
のスワップでは足りません。
具体例が少ないので、みんなの意見を集めて、反映した方がいいでしょう。

\end{faq}


\subsection{ラム・ディスクってなんですか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, ramdisk

\date [1146] 12 Apr 93


\question 0.98pl6 のカーネルからラム・ディスクをサポートしているそうなんですが、
ラム・ディスクって何ですか？

\date [1149] 13 Apr 93, [1156] 14 Apr 93


\answer 古いＱ＆Ａですが、参考にして下さい。

Q: ラム・ディスクを使うには、どうすればいいですか？

A: ファイル・システムとしてラム・ディスクを使うには、使用する前に
必要なサイズを指定しなければなりません。

1) Makefile 中の RAMDISK の指定を有効にして、カーネルをコンパイルします。
例えば、


\begin{verbatim}
          RAMDISK = -DRAMDISK=768

\end{verbatim}

と指定した場合には、768 ブロックのラム・ディスクがメモリから確保
されます。

2) 1)でコンパイルしたカーネルでリブートします。

3) マウントするための /dev/ramdisk を作成します。

ラム・ディスクはメジャー番号が１、マイナー番号が１に定義されて
います。 ( 私が見たことのある ) 全ての /dev ディレクトリでは、
ブロック・デバイスの /dev/ram はメジャー番号が１でマイナー番号が０
で含まれています。これは、ラム・ディスクのキャラクタ・デバイスが
最初予定されていたものですが、 Linux がこれをサポートしなくなったら、
必要無くなります。
いつか、これに似たブロック・デバイスが必要になったら、以下の様にして
下さい。


\begin{verbatim}
          # mknod /dev/ramdisk b 1 1
          # ls -l /dev/ramdisk
          brw-rw----   1 root     disk       1,   1 Aug 29 21:48 /dev/ramdisk

\end{verbatim}

もし必要なら、 /dev/ram をコールして下さい。
これは /dev/mem(1,1) と競合しません。なぜなら、 /dev/mem はキャラクタ・
デバイスだからです。

4) マウントする前に、ラム・ディスク上にファイル・システムを作成
しなければなりません。 ( ラム・ディスクのサイズを知っていなければ
なりませんが ) fsck,efsck やその他のコマンドを使って下さい。
限界まで成功させるには、 mk[e]fs の新しい自動サイズを使うことです。
もしくは、 rdev コマンドを使用してカーネルからサイズを読むことです。


\begin{verbatim}
          # rdev -r /vmlinux
          Ramsize 768

\end{verbatim}

/etc/rc からこれを実行する例を示します。


\begin{verbatim}
          mkfs /dev/ramdisk `rdev -r /vmlinux | cut -d " " -f 2`

\end{verbatim}

これは違うカーネルでブートした場合には失敗します。
これ以外の有効な解決方法としてはラム・ディスク・ドライバにioctlを
サポートするようにするか、 proc ファイル・システムを追加するか、
でしょう。

5) ラム・ディスクをマウントする。


\begin{verbatim}
          # mount /dev/ramdisk /mountdir

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{ファイル名制限の少ないファイル・システムは？
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM

\date [1182] 20 Apr 93


\question Linux にはいろいろなファイル・システムがありますが、
ファイル名制限の一番少ないものはどれでしょうか？

\date [1183][1186][1190] 20 Apr 93


\answer 現在のところ、以下のようなファイル・システムがあります。

minix-fs

もっとも安定したファイル・システムですが、

・ファイル名は 14 文字まで ( 最近変えられるようになった？ )

・パーティションサイズは 64MBytes まで

・ファイルの時刻情報が mtime しかない

・速度が遅い

などの制限があります。

msdos-fs

MS-DOS 互換のファイル・システムです。

xenix-fs (xfs)

Xenix 互換のファイル・システムです。
SVR2 相当？のファイル名が使用可能です。

linux-fs (lfs)

minix-fs のファイル名を長くしたもの ( たぶん、 30 文字まで ) 。

xia-fs

minix-fs に

・長いファイル名（文字数は？）

・mtime,ctime,atime のファイル時刻情報

・64MBytes 以上のパーティションサイズ

の機能を追加したもの。

ext-fs (efs)

・大きなブロックサイズ

・長いファイル名 (255 文字まで )

・64MBytes 以上のパーティションサイズ

・ファイル時刻情報として、 mtime,ctime,atime

の機能を持ったファイル・システムです。
しかし、フリーブロックの管理にリスト構造を使用しているため、
使っているとどんどんアクセスが遅くなってしまいます。
また開発は次の ext2-fs へ移行したため、今後はサポートされません。

ext2-fs, newext-fs (e2fs)

・( 将来は ) 可変のブロックサイズ

・長いファイル名 (255 文字まで )

・64MBytes 以上のパーティションサイズ

・シリンダグループ

・重複スーパーブロック

・stable flag

の機能を持った (BSD-FFS とほぼ同等の ) ファイル・システムです。
互換性の無くなる変更はもう行なわないと言うアナウンスがありましたが、
まだ安定していないとの噂も…

おそらく ext2-fs が今後の本命でしょうが、現時点では xia-fs の方が安定し
ているかも知れません。

\end{faq}


\subsection{ext2-fs と xia-fs どちらがオススメ?
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, xia-fs, ext2-fs

\date [1146] 12 Apr 93


\question xia-fs というファイル・システムが随分使われているようですが、
ext2-fs と、どっちがオススメでしょう？

\date [1190] 20 Apr 93


\answer 技術的な面以外では、 ext2-fs は ext-fs と同じ開発者によること、 
xia-fs は H.J. に支持されていることが売りでしょう。

\end{faq}


\subsection{1 台目のハードディスクを ext2-fs にして問題はないか?
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, ext2-fs

\date [1184] 20 Apr 93


\question mke2fs を 1 台目のハードディスクに使った場合に不具合は無いのでしょうか？
0.99pl4 には mkefs がついていましたが、 0.99pl6 には付いていません。
実は mke2fs で 80MBytes のハードディスク全部を /dev/hda1 としてインストール
したのですが、 LILO でうまくいかないのですが。

\date [3525] 16 Oct 93


\answer すくなくとも、 SLS 1.02 以降では問題無いと思いますので、
SLS 1.02(0.99pl9) 以上にバージョンアップされることをお勧めします。

\end{faq}


\subsection{メモリーの使用量が減っても、スワップ・ファイルを使い続けて
いるのですが？
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, swap

\date [1844] 29 Jun 93


\question 最近、スワップ・ファイルを作り、 swapon コマンドでスワップを利用して
います。しかし、メモリーの使用量が減ってもスワップ・ファイルを使い
続けています。これに対処する方法はありませんか？
ちなみに、カーネルは 0.99pl10 です。

\date [1862] 30 Jun 93


\answer free コマンドで見る限りでは、一時に大量に消費されたスワップは何も
アクションを起こさないでいると、いくらメモリが余っていても開放されません。
しかし、何かのソフトを使用しているうちにだんだんとスワップとメモリが
減っていき、平衡に達していきます。

\end{faq}


\subsection{/etc/mtab の直し方ってあります？
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, /etc/mtab, 0.99pl10

\date [1945] 6 Jul 93


\question 0.99pl10 をインストールしなおしてしばらくは df コマンドが使えていたのですが、
途中でなぜか /etc/mtab がおかしくなりました。
/etc/mtab の直し方ってありますか。

\date [1946] 6 Jul 93


\answer /etc/rc.local から rdev の行をコメントアウトして下さい。

\end{faq}


\subsection{dosemu で dos のパーティションが読めないのですが。
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, dosemu, dos

\date [2052] 12 Jul 93


\question dosemu で dos のパーティションが読めなくて困っています。

具体的には


\begin{verbatim}
    $HOME/dos の下を実行環境とし、 hdimage を用意した。
    /usr/dos に MS-DOS のパーティションをマウントした。
         mount -t msdos /dev/sda1 /usr/dos
    dos -A > dbg でちゃんとＡドライブから起動される。
    dosemu 上で linux d: で /usr/dos(d:) が見えるようになる。
    copy d:\autoexec.bat c: などとやるとプロンプトに戻ってこなくなる。
            ^^^^^^^^^^^^なんでも良い
    dosemu を強制的に停止し dbg ファイルを見ると BOUND ....という類の
    エラー(？)がずーっと出力され続けている。

\end{verbatim}

というわけで、 dos のパーティションをアクセスしたいのですが、実際に可
能なことなのでしょうか？ 

\date [2056][2061] 12 Jul 93


\answer /usr/dos にマウントしなくても生のディスクを読めるように設定（リコン
パイルが必要）できます。
disks.c の、 95 行あたりのところを


\begin{verbatim}
    struct disk hdisktab[HDISKS] = {
                    {"himage", 0, 17, 4, 40},
                    {"/dev/hda", 0, 55, 12, 1010}  <-- 4DX2-66V ならこんな感じ
            };

\end{verbatim}

といった感じに書き換えてください。

これでコンパイルすれば大丈夫なはずです。 dosemu-0.49 の場合は、
コンフィギュレーションファイルがあるはずですので、再コンパイルの
必要はないはずです。

\end{faq}


\subsection{fsck コマンドが、ディスク・フルで実行できないのですが？
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, fsck

\date [2144] 15 Jul 93


\question df コマンドを実行するとディスク・フル (/usr 100\%) となって書き込み
ができないので、 fsck コマンドで修復したいのですがスーパー・ブロック
が壊れているといって fsck も実行できません。
どのようなオプションをつけて実行すれば良いのでしょうか?

\date [2146] 16 Jul 93


\answer 使っているファイルシステムによって違いますが ext2-fs なら、確か
e2fsck -a でいいはずです。

\end{faq}


\subsection{スワップ・パーティションを /etc/fstab へ登録するには？
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, swap

\date [2173] 18 Jul 93


\question スワップ・パーティションの /etc/fstab への登録方法を教えて下さい。

\date [1715] 11 Jun 93


\answer (/dev/hda2 がスワップ・パーティションの場合 )/etc/fstab の最後に


\begin{verbatim}
　　/dev/hda2   no      swap    swap

\end{verbatim}

　　を追加してください。

\end{faq}


\subsection{msdos-fs のファイルのモードもしくは所有者は変えることはできますか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, FILESYSTEM, msdos fs

\date [2271] 24 Jul 93


\question 通常のマウントをすると msdos-fs のファイルは次の様なモードになりますよね。


\begin{verbatim}
      -rwxr-xr-x   1 root    ...

\end{verbatim}

このモードもしくは所有者は変えることはできないんでしょうか？
マウントの際に -o conv=text を指定すると、実行属性が消えて UNIX のテキスト
ファイルと同等に扱えるのは知ってますが、似たようなやり方で dos のファイル
を誰でも書き込みができるようには変えられないもんでしょうか？

\date [2275] 24 Jul 93, [3680] 27 Oct 93


\answer msdos-fs のマウント時に指定することができます。
例えば、


\begin{verbatim}
    mount -t msdos -o conv=text,umask=022,uid=100,gid=100 /dev/hda3 /dos

\end{verbatim}

の様にマウントすれば、指定された値でモード (umask) 、所有者 (uid) 、
グループ (gid) が設定されます。

\end{faq}


\clearpage

\section{LILO,LXBOOT
}

\subsection{bootlin で zImage は使えないのですか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, bootlin

\date [1321] 7 May 93


\question ブートセレクタに bootlin を使っている場合、 zImage が使えないのでしょうか？

\date [1335] 8 May 93, [1346] 10 May 93


\answer zImage は 1MBytes 以上で展開されますので、 bootlin でも zImage は使えます。

\end{faq}


\subsection{ext2-fs では LILO が使えないのですか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, LILO, ext2-fs

\date [1321] 7 May 93


\question ext2-fs を使用していますが、 LILO が使えるのでしょうか？

\date [1322][1330] 7 May 93, [1334] 8 May 93, [1345] 10 May 93


\answer 問題なく、使用できます。

\end{faq}


\subsection{LXboot は minix-fs 以外のファイル・システムでも使用できますか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, LXboot

\date [1598] 25 May 93


\question LXboot はファイル・システムが minix-fs 以外のものでも使用できるんでしょうか？

\date 5 Oct 93


\answer 最新の LXboot では、 ext2-fs にも対応しています。

\end{faq}


\subsection{ブート可能にしていない DOS が LXboot から立ち上がらないのですが？
}
\begin{faq}
\fitem Install, LXboot

\date [1598] 25 May 93


\question アクティブ・パーティションを Linux に設定しておいて、 MS-DOS を LXboot
から立ち上げようとすると、 No system だかなんだかのメッセージがでて、
ALT-CTRL-DEL を押せとか言われてしまうんですが、なぜでしょう?

\date [1602] 26 May 93


\answer MS-DOS は先頭のパーティションですか？
Linux の fdisk コマンドには先頭のパーティションの情報がおかしくなる
バグがあります。そのため、 LXBoot( 正確には assistIPL) が MS-DOS の
システムを発見できなくておかしくなるようです。
これを回避するには MS-DOS の fdisk コマンドで MS-DOS の領域を確保してから、
MS-DOS をインストールして、残りの領域を Linux 等で使う…みたいな
インストールをすると問題無く動作します。

\end{faq}


\subsection{LXboot をインストールしたがうまく動作しない
}
\begin{faq}
\fitem Install, LXboot

\date [969] 12 Mar 93


\question LXboot をインストールしましたが、うまく動作しませんでした。

\date )DATE

\answer もし、 Linux の fdisk コマンドを使ってパーティションを設定されたのであれば
一つ前のＱ＆Ａを参考にして、パーティションを再構成されることをお勧めします。

\end{faq}


\subsection{DOS と linux を切替えてハードディスクからブートする方法を教えて下さい。
}
\begin{faq}
\fitem Install, DOS, LILO

\date [1922] 5 Jul 93


\question DOS と linux を切り替えてハードディスクからブートする方法を教えて下さい。

\date [1923][1925] 5 Jul 93


\answer 
1) MS-DOS の fdisk コマンドの「活動区画の設定」で行なう。

2) いろいろなブートセレクタを利用する。

3) SLS に附属している LILO(LInux LOader) を利用する。

等の方法がありますが、ここでは３について説明します。

(1) 1 台目のハードディスクに DOS 以外のものを絶対に入れたくないなら、
Linux はフロッピーディスクからブートするしかありません。フロッピー
ディスクを入れてブートするだけで 2 台目のハードディスクのマウント
その他のブートアップ動作は自動的に行なわれます。

(2) LILO というプログラムを 1 台目のハードディスクの一部 ( 拡張パーティ
ションのブートセクタまたはハードディスクのマスタブートレコード ) 
に書き込んで良いなら、ブート時に DOS と Linux を選択することができます。

具体的には、 /etc/LILO/config というファイルに、


\begin{verbatim}
    boot = /dev/hda           <- 1 台目のハードディスクのマスタブートレコードに
    install = /etc/LILO/boot.b  <- このブートプログラムを書き込む
    image = /Image              <- /Image というカーネルファイルを
    root = /dev/hdb1        <- 2 台目のハードディスクの最初のパーティションから
    label = Linux           <- Linux とユーザが指定すればブートする
    other = /dev/hda1       <- 1 台目のハードディスクの最初のパーティションから
    label = Dos             <- Dos とユーザが指定すればブートする
    timeout = 50            <- 5 秒間指定がなければ Linux をブートする

\end{verbatim}

などと記述し、 /etc/LILO/install を実行すれば良いはずです。 
もとのマスタブートレコードの内容は /etc/LILO/boot. 数字というファイルに
バックアップされます。

\end{faq}


\subsection{複数の OS を共存させる時、ブートセレクタはなにがいいですか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, boot selecter

\date [2193] 19 Jul 93


\question DOS と Windows-NT と 386BSD と Linux 等複数の OS を共存させる時、
ブートセレクタは何を使うのが良いでしょうか？

\date [2196][2198] 19 Jul 93 [2208][2214] 20 Jul 93


\answer 以下のものが、利用できるようです。

(1) os-bs

ブートメニューの文字列を自分で設定できたり、メニューが選択され
ずにタイムアウトになった時にブートするパーティションを設定できます。

(2) LXboot+ExtIPL

複数のディスクの間でも切替えが出来ます。

(3) LILO

Windows-NT のブートについては不明。

\end{faq}


\subsection{LILO では Image と zImage と vmlinux があると、どうなるのでしょう。
}
\begin{faq}
\fitem Install, LILO

\date [2221] 21 Jul 93


\question 　LILO は / ディレクトリに Image と zImage と vmlinux があるといったい
どれで起動するのでしょうか？

\date [2222][2225] 21 Jul 93, [2241] 22 Jul 93


\answer 相当古い LILO でなければ、この辺りの設定は /etc/LILO/config で
行うようになっています。

たとえば、 SLS でインストールする場合

/etc/LILO/install に実行属性がついていないので
chmod +x /etc/LILO/install を実行し、実行属性を設定する。

make LILO と実行すると Image の作成後 cat Image $>$ /vmlinux を実行するので、
/etc/LILO/config の Image のところを /vmlinux に書き換えておく。

以上２つを行なっておけば、カーネルのインストールが make LILO だけで
うまくいきます。

\end{faq}


\subsection{LILO と DR-DOS が両立しますか?
}
\begin{faq}
\fitem Install, LILO, DR-DOS

\date [2289] 25 Jul 93


\question LILO と DR-DOS は両立しないのでしょうか？

\date [2290] 25 Jul 93, [2399] 28 Jul 93


\answer (0.99pl9 および 0.99pl10 でも )DR-DOS と LILO の組合せで、
問題なく動作します。

\end{faq}


\subsection{DOS/V 上で IDE パラメータを読むツールはありますか?
}
\begin{faq}
\fitem Install, DOS/V

\date [2295] 26 Jul 93


\question DOS/V 上で IDE パラメータを読むツールはありませんか？

\date [2296] 26 Jul 93


\answer ideid というプログラムがあります。

\end{faq}


\subsection{LXboot は zImage に対応しているのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, LXboot

\date [3083] 9 Sep 93


\question LXboot は zImage に対応しているのでしょうか？
ドキュメントからは zImage に対応しているか分かりませんでした。

\date [3084] 9 Sep 93


\answer zImage を /Image とするだけでいいです。 zImage の展開は zImage 自身が行
ないます。

\end{faq}


\subsection{LXboot で assistIPL から起動できないのですが。
}
\begin{faq}
\fitem Install, LXboot

\date [3141] 12 Sep 93


\question LXboot を使おうとしてるのですがうまく動きません。

１行
7C37 8000 82EB 0000 U

と表示して止まります。 (U は どうも ウムラウトつきのようです)

今まで古い lxboot を使用しており、


\begin{verbatim}
        assistip  ---> hda1 (msdos-fs DOS/V)
                  ---> hda2 (ext-fs   linux pl7) 古い lxboot
                  ---> hda4 (ext2-fs  linux pl9) 新しい LXboot

\end{verbatim}

となっています。

hda2,hda1 からの起動は行けますが、 hda4(ext2-fs) からの起動が駄目です。

\date [3142] 12 Sep 93, [3154] 13 Sep 93


\answer ext2-fs に対応した LXboot は、 AssistIPL ではブートできません。
ExtIPL をお使い下さい。

\end{faq}


\subsection{新しい LXboot では /LXboot が見えますが、何か変わったのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem Install, LXboot

\date [3141] 12 Sep 93


\question 古い lxboot の場合はルート・ディレクトリに lxboot が見えませんが、新しい
LXboot では LXboot が見えます。考え方が何か変わったんでしょうか？

\date [3155] 13 Sep 93


\answer 変わりました。 /LXBoot はカーネルをロードするためのものです。昔
LXBoot が入っていたブートブロックには Boot と呼ばれる LXBoot をロー
ドするローダが入っています。

ファイル・システムが変わったり、機能を付加しようとすると 1024Bytes では
苦しいのです。ブートブロックは 1024Bytes しかないんです。それでもプロト版
の ext2-fs 対応は作れてたんですが、今後いろんなものへの対応をしないと
いけないだろうということで、２段ブートになりました。
それでも LILO を使うよりは便利だと思います。

\end{faq}


\chapter{Linuxと他のOS
}

\clearpage

\section{LinuxとDOSファイルシステム、mtools
}

\subsection{mtoolsが動きません
}
\begin{faq}
\fitem mtools

\date [1454] 14 May 93


\question mtoolsがうまく動いてくれません。
症状は以下のようです。


\begin{verbatim}
    $  mdir b:
    mdir: Cannot initialize 'B:'

\end{verbatim}

\date [1468] 14 May 93


\answer /etc/mtools という設定ファイルに、A:, B: などのドライブの設定
(トラック数／セクタ数)をしておく必要があり、0 トラック 0 セクタ
にしておくと自動認識します。

\end{faq}


\subsection{3.5" 1.4M \& 1.2M Format を同時に扱えますか
}
\begin{faq}
\fitem mtools

\date [2034] 10 Jul 93


\question Linux上で3.5" 1.4M と 3.5" 1.2M フォーマット(2 種) を
一つのディスクドライブ上で共用できますか？

\date [2072] [2089] [2100] [2109] 13 Jul 1993 [2110] 14 Jul 1993


\answer 日本で現在よく使用されているパソコンのフロッピーディスク
のフォーマットには以下のようなものがあります。


\begin{verbatim}
    -------------------------------------------------------------------
    機種                フォーマット
    -------------------------------------------------------------------
    IBM-PC Clone        3.5" 1.44MB, 720KB, 640KB
                        5.25" 1.20MB  すべて512Bytes/sector 
                        但し３モードFDDの利用により3.5" 1.23MBも使える

    TOWNS,98,X68K,      3.5" 1.23MB, 720KB, 640KB
    EPSON               5.25" 1.23MB 720KB 2DD 以外はすべて1024 Bytes/
                        sector , 8 sectors/track 但し９３年以降の
                        NEC製品は3.5" 1.44MBも読み書きできる

    DynaBook            3.5" 1.44MB(512Bytes/sector 18sectors/track)
                             1.23MB(1024Bytes/sector 8sectors/track)
                             1.20MB(512Bytes/sector 15sectors/track)
                             720KB, 640KB 但しDynaBook/Vシリーズ以前
                             の機種では1.44MBは利用できない 
    --------------------------------------------------------------------

\end{verbatim}

現在Linuxのフロッピーディスクデバイスドライバは５１２バイト／
セクターにのみ対応しており、mtoolsにおいてもセクターサイズを
変更する事はできないためにIBM-PC上のLinuxでは3.5" 1.232MBフォーマット
は使えません。今のところ３モードFDDに対応したデバイスドライバの
パッチは発表されておらず、1.44MBと1.23MBモードを同じドライブで共用
することはできません。

またTowns上のLinuxでは1.232MBフォーマットが使えるようにデバイス
ドライバが書き換えられましたが、この場合1.44MBフォーマットはもちろ
ん存在しません。

DynaBook上では512Bytes/sector 15sectors/track 1.20MBの3.5"
フォーマットが5.25" 1.20MBと同じ形式であるために/etc/mtoolsを15
sectors/track 80 trackと設定してやれば3.5" 1.20MBが使えるようになり
ます。1.44MBモードも使える機種では1.20MBモードと共に、このモードも
共用できたほうが望ましいわけです。このためにLinux上で1.44MBと1.20MB
の切替えをするためのパッチが仙石＠日立さんによって書かれています。
(fj.os.linuxの記事ID:$<$CECMsq.Cqy@sdl99m.sdl.hitachi.co.jp$>$を参照)

\end{faq}


\subsection{MSDOS-FSのDOSファイルを読む時に、ファイルのExtention
によって変換されるものとされないものはどこで決まるのですか
}
\begin{faq}
\fitem mtools

\date [2405] 28 Jul 1993


\question MSDOS-FS で DOS ファイルを読み込む時にはmount 時のオプションとして
conv=auto を指定して
手動の場合：


\begin{verbatim}
    mount -t msdos -o conv=auto /dev/デバイス ディレクトリ

\end{verbatim}

fstab を使ってブート時にマウントしている場合：
4つめのフィールド(普通 defaults と書いてある)に conv=auto と書く。

としますがconv=autoの場合、binary のままになるファイルはどんなもの
とあるのでしょうか。試したところ .lhz ファイルとかもうまく行くよう
でしたけど。どこを読めばより詳しくわかるのかな。

\date [2419] 28 Jul 1993


\answer そりゃカーネルのソースでしょう．fs/msdos/misc.c で bin\_extensions
に定義されています．以下のようになっています．

\# 見やすいように区切り直しました


\begin{verbatim}
        EXE COM APP SYS OVL OBJ LIB
        ARC ZIP LHA LZH ZOO TAR Z   ARJ
        TZ  TAZ TZP TPZ
        GIF BMP TIF GL  JPG PCX
        TFM VF  GF  PK  PXL DVI

\end{verbatim}

\end{faq}


\clearpage

\section{Linux上のDOSエミュレーション(DOSEMU)
}

\subsection{東芝日英DOSのシステムコールが動きません  
}
\begin{faq}
\fitem DOSEMU

\date [JF:35] Sat, 18 Sep 93


\question dosemu で東芝日英 DOS を使うと、int 13h
AH=70h が理解できずに死んでしまいます。これを直すpatchは
ありますか。


\answer まだない。

\end{faq}


\clearpage

\section{Linux上のMS-Windowsエミュレーション(WINE)
}

\subsection{Q4.5:  WINEの日本語化計画はありますか 
}
\begin{faq}
\fitem WINE

\date [3199] Sep. 18th, 1993


\question もうすぐWin/Vというのがでるらしいです。これと同様に
してWINEの日本語がらみの部分をフックして日本語化するための
プロジェクトはありますか。


\answer いまのところまだないらしい。

\end{faq}


\chapter{Editor
}

\clearpage

\section{MULE,NEMACS
}

\subsection{Linux 対応の Mule 、NEmacs の現状は？
}
\begin{faq}
\fitem Mule,NEmacs

\date [1409] 13 May 1993 [1879] 1 Jul 1993 [1904] 3 Jul 1993


\question Linux 対応の Mule の現状はどうなっているのでしょうか。また、そのバ
イナリやパッチはどこにあるのでしょうか。

\date [1883] 1 Jul 1993 [1909] 3 Jul 1993 [add] 12 Oct 1993


\answer Mule 0.9.8 より、Linux 正式対応になりました。Mule の現在のバージ
ョンは Mule 1.0.1 です。バイナリは、JE に含まれています。JE に含まれて
いる Mule のバージョンも 1.0.1 です(el file の official patch はすでに
あたっています)。Linux 対応の NEmacs の最新バージョンは NEmacs 3.3.2
( 18.59 base ) で、このバイナリも JE に含まれています。

\end{faq}


\subsection{Emacs にはまだ 16Mbytes のリミットがあるのか。
}
\begin{faq}
\fitem Emacs

\date [1302] 06 May 1993(EDT)


\question emacsって、まだ16M byteの壁があるのでしょうか。

\date [1313] 07 May 1993  [1314] 7 May 93


\answer 人によっては、


\begin{verbatim}
#define VALBITS         26
#define GCTYPEBITS      5

\end{verbatim}

を config.h に入れてmakeする(デフォルトが24で16Mなので、64Mまでいける)
ことにより増やしている人がいますが、rmsがこの制限はしばらく外れない、といって
いると聞いたことがあるので、しばらくは（マクロ書き換えて増やせるにしろ）
このままかもしれません。

\end{faq}


\subsection{EmacsでC-x \#って何かに使われていますか？   
}
\begin{faq}
\fitem Emacs

\date [1745] 17 Jun 1993


\question Emacs で C-x \# というのは何かに使われてますか。

\date [3521] 15 Oct 1993 [3552] 18 Oct 1993


\answer .emacs ファイルに、(server-start) を書いておくか、Mule 起動後、M-x
server-start で Emacs-server を起動した場合は、server.el に
(server-start をしたとき、server.el[c]が load される)


\begin{verbatim}
         (global-set-key "\C-x#" 'server-edit)

\end{verbatim}

と設定されているので、C-x \# は server-edit にバインドされています。
server-edit は、emacsclient 起動によってとりこまれたバッファ(サーバ・バ
ッファ)の編集を終了するときに使います。

(server-start)をしていないときは、何にもバインドされていません。

\end{faq}


\subsection{Muleのフォントがかすれる。
}
\begin{faq}
\fitem Mule

\date [2711] 18 Aug 1993 


\question Muleのフォントがかすれれます。

\date [2713] 18 Aug 1993 [add] 12 Oct 1993


\answer これは漢字フォントの問題です。
16ドットの場合は、.Xdefaults に、


\begin{verbatim}
*FontSize: 16

\end{verbatim}

を加えて下さい。14ドットの場合は、


\begin{verbatim}
*FontJP:        -*-fixed-medium-r-*--14-*-jisx0208.1983-*
*FontSize: 14

\end{verbatim}

を指定して下さい。

\end{faq}


\subsection{Mule のオリジナルはどこから入手できるか。
}
\begin{faq}
\fitem Mule

\date [87] 07 Jan 1993 [mod] 12 Oct 1993


\question Mule のオリジナルはどこから入手できるか教えてください。

\date [88] 07 Jan 1993 [add] 18 Oct 1993


\answer Mule 1.0 は、


\begin{verbatim}
  etlport.etl.go.jp [192.31.197.99]:/pub/mule/
  sh.wide.ad.jp [133.4.11.11]: /JAPAN/mule/mule-1.0/

\end{verbatim}

にあります。ファイル名は、mule-1.0.tar.gz です。
1.0.1 との差分は、同じディレクトリの、patch-1.0-01.tar.gz です。
上記二つがオフィシャルリリースサイトです。
海外からアクセスする際は、sh.wide.ad.jp を利用するようにして下さい。

その他に、


\begin{verbatim}
        ftp.mei.co.jp [132.182.49.2]:/free/gnu/emacs/Mule
        ftp.funet.fi [128.214.6.100]:/pub/gnu/emacs/mule

\end{verbatim}

から、入手できます。

\end{faq}


\subsection{Mule があるのに、Emacs-18.59 版 NEmacs の意味はあるのか。
}
\begin{faq}
\fitem Mule, Emacs-18.59 base NEmacs

\date [1301] 07 May 1993


\question Mule というものがあるのに、NEmacs を 18.59 版に上げる
価値はあるのでしょうか？

\date [1302] 06 May 1993(EDT)


\answer Muleは多国語対応の為、3バイトコードを使っていたと思います。Mule を利用
する利点として、

・ 英語以外に日本語・中国語・韓国語・その他多数の言語の使用、混在が
可能。

・バッファ中の領域に表示に関する属性を持たせることができ、通常の端
末で(端末がサポートしていれば)表示属性の機能を使うことができる。

・NEmacs に付属する「たまご」よりも変換効率の良い日本語入力システム
「たかな版たまご」を利用することができる。

・強力な regular expression compiler が付属している。

・半角かなが使える。

欠点として、

・Muleはメモリを食う

があります。

\end{faq}


\subsection{Mule-0.9.8のコンパイルの問題のクリアの仕方を教えて下さ
い。  
}
\begin{faq}
\fitem Mule 0.9.8, gcc-2.4.3, libc 4.4.1

\date [1956] 06 Jul 1993


\question Mule を gcc-2.4.3 + inc and libc 4.4.1 でコンパイルしたところ、
stdlib.h と signal.h でコンフリクトが出るという問題と、emacs.c で 
\_\_\_CROT\_LIST が重複しているという問題がでました。どうしたらいい
でしょうか。

\date [1961] 06 Jul 1993


\answer CROT\_LIST が重複するのは libc.so.4.4.1 からで、
s-linux.h で、


\begin{verbatim}
 
#define ORDINARY_LINK

\end{verbatim}

を追加すると直ります。コンフリクトはヘッダを直す以外ないと思います。

\end{faq}


\subsection{X 対応でない Mule から Wnn の変換ができない。
}
\begin{faq}
\fitem Mule, Wnn

\date [2013] 09 Jul 1993


\question j[1234]とjw[123]で Wnn と X を使わない Mule をいれたのですが、
Mule から Wnn の変換ができません。でも、jserver との通信はできてます。
たまごはいつインストールされるのですか？

\date [2054] 12 Jul 1993 [2099] 13 Jul 93


\answer eggrc-v4 が Wnn 4.0X の時の設定になっていたからです。

\end{faq}


\subsection{MULE で 朝鮮語のフォントは何を使ったらいいのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem Mule

\date [2118] 14 Jul 1993


\question 新しい JE には MULE が入っていると聞き、
そこで早速近所から貰ってきたのですが、朝鮮語のフォントは
何を使ったらいいのでしょうか？どこかにおいてありませんか？

\date [2122] 15 Jul 1993 [mod] 18 Oct 1993


\answer Mule のフォントは X のものを利用しています。


\begin{verbatim}
   ftp.waseda.ac.jp [133.9.1.32]: /pub3/X11R5src/mit/fonts/bdf/misc
   tutserver.tutcc.tut.ac.jp [133.15.64.6]: /pub/X11/X11R5/mit/fonts/bdf/misc

\end{verbatim}

にあります。ファイル名は、hangl\{g16,g24,m16,m24\}.bdf です。Mule のパ
ッケージがあるサイトにも、置いてあります。


\begin{verbatim}
  
   etlport.etl.go.jp [192.31.197.99]:/pub/mule/fonts/Korean
  
   ftp.center.osaka-u.ac.jp: /mule/fonts/Korean
   ftp.mei.co.jp [132.182.49.2]: /free/gnu/emacs/Mule/fonts/Korean

\end{verbatim}

なお、Mule のオフィシャルリリースサイトである、
etlport.etl.go.jp,sh.wide.ad.jp [133.4.11.11]には、これらをアーカイブ
した、Korean.tar.gz が以下の場所においてあります。


\begin{verbatim}
   sh.wide.ad.jp: /JAPAN/mule/fonts/mule-1.0
   etlport.etl.go.jp: /pub/mule/fonts

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{kernel 0.99-10 で Emacs の undo キーが DEL になってしまう。
}
\begin{faq}
\fitem Emacs, 0.99pl10

\date [1727] 13 Jun 1993


\question カーネルを0.99pl10に変更したところ、Emacs で undo が DEL キーになって
います。


\answer カーネルの keyborad.c を読むと、ctrl を押しながら "/" か "?" を押すと、
delete を発生するようになっている。これが原因です。

\end{faq}


\subsection{Nemacs+egg から Wnn が使えないのですが。
}
\begin{faq}
\fitem NEmacs,Egg,Wnn

\date [1917] 05 Jul 1993


\question JE の jw で Neacs + Wnn をいれました。uum からは Wnn が使えるのですが、 
Nemacs + egg からは使えません。通信に失敗したと言われてしまいます。
set-wnn-server-name も問題なさそうのなのですが、どうも egg しようとす
ると jserver が落ちるみたいです。 

\date [1918] 05 Jul 1993


\answer ユーザ wnn を作ってインストールし直すと動いたと言う報告が有ります。

\end{faq}


\subsection{2172 NEmacs が jserver と通信できない。
}
\begin{faq}
\fitem NEmacs, jserver

\date [2172] 17 Jul 1993


\question NEmacs が jserver と通信できません。wnn の setup をしなければならない
のでしょうが、どうすればいいのかわかりません。

\date [2178] 19 Jul 1993


\answer /etc/rc[.local] に jserver を追加

Wnn4 にパスを通す。

USER=LOGNAME にして export

これでだめですか？

\end{faq}


\subsection{NEmacs で dos のファイルの行末の Ctl-M などが出ないようにす
るには？  
}
\begin{faq}
\fitem NEmacs

\date [2378] 27 Jul 1993


\question MEmacs で dos のファイルの行末の \verb!^!M などが出ないようにするにはどうした
らよいでしょうか。 

\date [2383] 27 Jul 1993 


\answer fromdos とか todos を使えばいいとおもいます。

\date [2387] 27 Jul 1993 


\answer 以前 gnu.emacs.sources に流れた、dos-mode.el を使うと、
これは dos ファイルであればバッファのモードが自動的に DOS モードになり、
\verb!^!M は表示されなくなります。(CR/LF → LF)
また、セーブする時は DOS のファイルとしてセーブされます。(LF → CR/LF)

\date [2400] 28 Jul 1993


\answer mount 時のオプションとして conv=auto を指定してみて下さい。具体的には、

手動の場合：


\begin{verbatim}
mount -t msdos -o conv=auto /dev/デバイス ディレクトリ

\end{verbatim}

fstab を使ってブート時にマウントしている場合：
4つめのフィールド(普通 defaults と書いてある)に conv=auto と書く。
とすればいいでしょう。

\end{faq}


\clearpage

\section{未解決の問題
}

\subsection{Canna 2.1 , Muleに関するパッチ等(X対応)はありますか？   
}
\begin{faq}
\fitem Canna 2.1,Mule

\date [213] 1 Feb 1993

\poster 鳩野＠大阪大学さん(hatono@prec.osaka-u.ac.jp)


\question Linux に移植されたソフトのうちで, Canna 2.1 , Muleに関するパッチ等(X対
応)がありましたら手に入れたいのですがどうしたらいいのでしょうか?
Summary コマンドで手に入れた一覧では, Cannaに関するものが無かった様な
気がするのですが。

\end{faq}


\subsection{Mule のフォントは JE にはいれないんですか？
}
\begin{faq}
\fitem Mule, JE

\date [2000] 08 Jul 1993

\poster 伊藤＠筑波大学さん(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)


\question Mule のフォントは JE にはいれないんですか？

\end{faq}


\subsection{X 対応の Mule で補助漢字はつかえますか？
}
\begin{faq}
\fitem X, Mule

\date [2238] 22 Jul 1993

\poster 伊藤＠筑波大学さん(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)


\question Linux + X + Mule で補助漢字はつかえますか？

\end{faq}


\subsection{NEmacs の X 対応パッチはどこにありますか?
}
\begin{faq}
\fitem NEmacs

\date [121] 11 Jan 1993


\question Nemacs を X-Window で使用するようにコンパイルすると、X のアプリケーシ
ョンとして動いてくれないという問題がありました。これを修正するパッチを
前田＠慶応大学(mad@nak.math.keio.ac.jp)
さんがつくられたようですが、これはどこにあるのでしょうか。

\date [122] 11 Jan 1993

\poster 前田＠慶応大学さん(mad@nak.math.keio.ac.jp)


\fcomment 慶応の ftpアーカイブが整理できていないので、まだパッチは置いていません。

なお、temacsを立ち上げてみるとX上にちゃんとウインドウが現れキー入力も
できたのですが、やはり動作が少しおかしく(正確に覚えていないが、.elcや
.elをロードすると落ちたような気がする)、結局数日であきらめてしまいまし
た。

\end{faq}


\subsection{Emacs-18.55 と 18.59 は何が違う   
}
\begin{faq}
\fitem Emacs-18.55,18.59

\date [1301] 07 May 1993

\poster 真鍋＠豊橋技術科学大学さん(manabe@zephyrus.tutics.tut.ac.jp)


\question Emacs 18.55 と 18.59 はどう違うのでしょうか？

\end{faq}


\subsection{Emacs で DEL キーを delete-previous にバインドする方法。
}
\begin{faq}
\fitem Emacs,Canna

\date [1468] 14 May 1993 

\poster 前田＠慶応大学さん(mad@nak.math.keio.ac.jp)


\question かんな/EmacsでDelete キーを BS と同様に delete-previous として使う方法
が分かりません。 ドキュメントにある通り、.canna の中に


\begin{verbatim}
(global-set-key "\Delete" 'delete-previous)

\end{verbatim}

と入れても駄目でした。 

\end{faq}


\subsection{compile.elを変更したマクロの配布条件はどうすればいいので
しょうか？   
}
\begin{faq}
\fitem Emacs,compile.el

\date [1808] 23 Jun 1993

\poster 中村＠東北大学さん(nakamura@acl.mech.tohoku.ac.jp)


\question 標準の compile.el の一部をぬきだして、変更を加えてマクロを作っているの
ですが、これに関して、配布条件をどのようにしたらよいでしょうか。

\end{faq}


\chapter{TEX
}

\clearpage

\section{Compiler
}

\subsection{ASCII jTEX 1.7 で、bigtex が生成できないのですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, COMPILER, BIGTEX

\poster 吉田研秀 (kensyu@rabbit.is.s.u-tokyo.ac.jp)

\date [73] 93年1月1日


\question ASCII jTEX 1.7 のインストール中に、bgconvert がエラーメッセージを出して、
bigTEX が生成されません。
convert のほうは正常に動作し、現在 virtex/initex ともに
動いています。 
ちなみに undump はまだ動いていません。
bgconvert の吐き出したエラーの読み方がよくわからないのですが、
ASCII big TEX を install した方はおられますでしょうか？

\poster [123] 前田敦司(mad@nak.math.keio.ac.jp)

\date 93年1月11日


\answer うちでは Big TEX が動いております。 undump はせずに使っていますが、それ
ほど不都合は感じません。
確かではありませんが、Makefile の変更と、
ヘッダファイル名を変える程度の小さな変更をプログラムに対して
行ったと思います。
ただ、一日かからずにできましたから、それほど大きな変更はなかったはずです。

\end{faq}


\subsection{jlatex はどこで手にはいるのでしょうか?
}
\begin{faq}
\fitem TEX, COMPILER, JLATEX

\poster 村上敏也(s92461tm@sfc.keio.ac.jp)

\date [2133] 93年7月15日


\question jlatexも Linux で使えるんですか!?
JE をインストールしたときに jTex は入っていましたが 
jlatex は見あたらなかったので使えないのかあきらめきってました。
jlatex はどこで手に入るのでしょうか? 何を持ってくればいいのでしょうか?

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2147] 93年7月16日


\answer JE の日本語 pTeX を入れているなら，フォーマットファイルがあるはずです.
仮りにフォーマットファイルがなくても initex, virtex と jlplain.tex など
の一連のファイルがあれば生成できます．

フォーマットファイルを作るには initex jlplain '\verb!\!dump' を実行します．
すると jlplain.fmt というファイルができます．
できたフォーマットファイルを適当なディレクトリに置きます．
JE だと /usr/local/lib/tex のようです．

virtex '\&'jlplain foo.tex のようにして起動すれば，
jlatex として使えます．

フォーマットファイルを作る時に適当なファイルを指定することで他のものも
生成できます．


\begin{verbatim}
    
    plain.tex    TeX
    lplain.tex   LaTeX
    splain.tex   SliTeX
    jplain       jTeX
    jlplain      jLaTeX
    jslplain     jSliTeX

\end{verbatim}

なお，BigTeX で生成したフォーマットファイルは Big でしか使えませんが


\begin{verbatim}
    
    initex, virtex    普通の TeX
    INITEX, VIRTEX    BigTeX
    
    jlplain.fmt        virtex 用のフォーマットファイル
    JLPLAIN.fmt        Big virtex 用のフォーマットファイル

\end{verbatim}

といったように区別しておけば共存できます．

\end{faq}


\subsection{pTeX と PTeX は何が違うのでしょうか? 
}
\begin{faq}
\fitem TEX, COMPILER, PTEX

\poster 中野(nak@mkbe.elec.keio.ac.jp)

\date [2192] 93年7月19日


\question pTeX と PTeX は何が違うのでしょうか? どっちかが Big なのですか?

\poster 真鍋(manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [2063] 93年7月12日


\answer 
\begin{verbatim}
    pbtex -> bptex
    pstex -> sptex

\end{verbatim}

です。

\poster 米田 真治(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [3455] 93年10月12日


\fcomment TeX では使用するフォントの数などにより，大量のメモリを必要とする場合が
あります．TeX で(文章を)コンパイルする時に使用できるメモリは，TeX を生
成した時点で決まってしまうので，普通は標準的なメモリサイズのものと，
メモリサイズが大きいものとの 2 種類を用意します．このメモリサイズが大
きい TeX のことを BigTeX と呼びます．

\end{faq}


\subsection{afjlplain というモノがあるんですか? 
}
\begin{faq}
\fitem TEX, COMPILER, AFJLPLAIN

\poster 伊藤希(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)

\date [2423] 93年7月28日


\question afjlplain を使えば、cm をやめて、全部 Adobe フォントで
組めるようになると聞いたのですが、aflplain もありますか？

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2426] 93年7月28日


\answer afjlplain は jdvi2kps3.0 のソースに一緒にはいっています．
さすがに aflplain はありませんが，min と goth の定義を消せば
使えるかも知れません．

中身を見たところ，


\begin{verbatim}
    
    cmmi    math italic
    cmsy    math symbols
    lasy    LaTeX symbols
    cmex    Math extension
    line
    linew
    lcircle
    lcirclew

\end{verbatim}

については，Adobe フォントでは簡単に代用できないのでそのまま使っている
ようです．

Adobe font で必要なのはメトリック，つまり tfm ですが
tex2.99 のキットに入っています．
プレビュは gs 使えば問題ないですし，
xtex + X のフォントという手もあります．

\end{faq}


\clearpage

\section{dviout/dviprt
}

\subsection{dviout/prt はバージョンいくつまでが移植されていますか？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER, DVIOUT

\poster のだ(t-noda@takaoka.takaoka-electric.co.jp)

\date [247] 93年2月1日


\question dviout/prt のバージョンアップは大変頻繁ですが、
Linux 上には、バージョンいくつまでが移植されていますか？

\poster Masami Ogoshi(ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp)

\date [284] 93年2月2日


\answer 現在のところ機能面ではオリジナルと違う部分はなかったと思います。
それに移植者は常にオリジナルをワッチしてるので、
オリジナル版に対する追従は非常に早く、数日のタイムラグで追従しています。
だからオリジナルの版 == Linux 版と考えて下さい。

\end{faq}


\subsection{dviout を watanabe-jfonts のファイル名に対応させたいのですが？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER, DVIOUT

\poster [1536] 前田敦司(mad@math.keio.ac.jp)

\date 93年5月19日


\answer min10.tfm などから watanabe-jfonts のファイル名に対応させるには
どういう設定をすれば良いのでしょうか。 
環境変数 TEXKNJ や -F オプションを少しいじって見たのですが
分かりませんでした。

\poster 真鍋(manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [1537] 93年5月19日


\answer watanabe-jfonts で使う事は前提にしていません。できるのでしょうか？

\end{faq}


\subsection{dviout.drv を高解像度で動かしたいのですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER, DVIOUT

\poster 松本(matumoto@genair.ipc.kanazawa-u.ac.jp)

\date [1558] 93年5月20日


\question dviout の高解像度モードをテストしたくて dviout.drv の中をのぞいてみたら


\begin{verbatim}
    
    #800x600 40 800 864 1016 1064 600 606 608 632 0
    640x480 25 640 680 776 808 480 491 493 524 0

\end{verbatim}

のようになっていました。これをみると現在は 640x480 のモードで動いていて、
コメントを逆にすれば 800x600 となる位は推測がついたので試してみたところ
一応 800x600 で表示をしたのですがちらついてみにくいものでした。
そこで質問ですが第２項目以降の意味はどんなもので、
どういうふうに調整するのでしょう？
（恐らくタイミングではないかと想像しているのですが）
例えば 1024x768 にするのには、どんなふうに設定すれば良いのでしょうか？

\poster 真鍋(manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [1559] 93年5月20日


\answer これは僕のニワカ細工でして、どこでも動く物ではありません。
ただ、XFree の Xconfig のパラメータを真似たものですので、
そちらから切り取って来れば動くようになる(ものもある)と
思います。
ただし、最後の '0' は普通のカードなら常に '0' だと思ってください。

\end{faq}


\subsection{dviout でタイプライタ書体の M があるとそこから下に垂直に線が出るのですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER, DVIOUT

\poster 伊藤希(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)

\date [2427] 93年7月28日


\question タイプライタ書体の M があるとそこから下に垂直に線が出ます。
どうしてでしょうか。

\poster のだ(t-noda@takaoka.takaoka-electric.co.jp)

\date [2682] 93年8月16日


\answer pkfont を dos 側から持って行ったのですが、
dviout/dviprt のマニュアルに書いて有る
壊れた font だったようで、xdvi では 118dpi の m の字が下まで垂れました。
(フォントを別のとこから持ってくる場合は注意が必要です。)

\end{faq}


\subsection{dviprt で tfm, jfm 関係の環境変数の設定がわからないのですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRITNDRIVER, DVIPRT

\poster Akimichi Takemura(takemura@e.u-tokyo.ac.jp)

\date [2549] 93年8月4日


\question dviprt で tfm, jfm 関係の環境変数の設定がわかりません。
JE の設定そのままでは cmr10 とかが、Illegal Font ID
とかになってしまいます。(TEXPK とかいろいろと試してみました)
どうしたら良いでしょうか。

\poster 真鍋(manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [2568] 93年8月5日


\answer ベクターフォントと 180dpi のフォントをインストールして、118dpi の
フォントをインストールしていないと言う場合は、設定が必要です。

dviout.cfg に、


\begin{verbatim}
    
    -vfn -dpi180

\end{verbatim}

を追加して下さい。JE では TeX 関係の環境変数が設定されていると
まずいかも知れません。とくに、/etc/profile には XDVIFONT という
環境変数が設定されているので、bash をお使いの方で、これを元に
..profile を作った方は気を付けて下さい。

\end{faq}


\subsection{Epson LP-2000 の ESC/Page で内蔵フォントを使うには？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRINTDRIVER, DVIPRT

\poster Akimichi Takemura(takemura@e.u-tokyo.ac.jp)

\date [2571] 93年8月5日


\question 私のプリンターは Epson LP-2000 なんですが、通常の設定だと
ESC/P モード (ESC/Page でなく)でしか使えません。
ESC/Page で内蔵フォントを使うにはどうすればいいのでしょうか。
300dpi の cmfonts とか必要ですよね？

\poster Akimichi Takemura(takemura@e.u-tokyo.ac.jp)

\date [2591] 93年8月6日


\answer 300dpi の pkfont を手に入れて、
例えば /usr/local/lib/tex/300pk というディレクトリに入れ、環境変数
TEXPK を 


\begin{verbatim}
    TEXPK=/usr/local/lib/tex/300pk/%s.%dpk:/usr/local/lib/tex/fonts/%s.tfm

\end{verbatim}

とセットして、後は dviprt のオプションで -pm -dpi300 などとすれば
いいようです。
-vfn をつけないと内蔵漢字フォントを使うようで速いです。

\end{faq}


\subsection{dviprt は正しくはどう使うのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRINTDRIVER, DVIPRT

\poster Akimichi Takemura(takemura@e.u-tokyo.ac.jp)

\date [2591] 93年8月6日


\question dviprt の使い方ですが


\begin{verbatim}
    dviprt file.dvi > /dev/lp1

\end{verbatim}

などとすれば動いていますが、これでいいのでしょうか。

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2861] 93年8月25日


\answer リダイレクトで直接デバイスへたたき込むような邪悪な方法を使うよりは，
プリンタの設定をして lpr を使うことをおすすめします．
一人で使っていると，世界が自分のものだからいいのですが，
それでも間違いを起こさないとは限りません．
詳しい方法は
「ネットワーク経由で dviprt を使って出力する方法はあるのでしょうか」
の項目の回答を参考にしてください。

\end{faq}


\subsection{dviprt で PS/EPS ファイルにうまく対応できないのですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRINTDRIVER, DVIPRT

\poster Akimichi Takemura(takemura@e.u-tokyo.ac.jp)

\date [2591] 93年8月6日


\question dviprt で PS/EPS ファイルに対応というのがうまくいかないよう
なのですが、バージョンの問題ですか？

\end{faq}


\subsection{dviprt で Laser Shot に出力すると「はがきサイズ」に変更されてしまいます。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRINTDRIVER, DVIPRT

\poster 小野徹(ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp)

\date [2860] 93年8月25日


\question dviprtはJEからバイナリで取ってきたもので、Zeitのベクトルフォント
を使っています。


\begin{verbatim}
      dviprt DVIファイル > /dev/lp1

\end{verbatim}

としてパラレルポートから Laser Shot に出力すると「DVI Printing」
とプリンターに表示が出るのですが、すぐに「PC ハガキニ ヘンコウ」
というメッセージが現れ、出力がはがきサイズになってしまいます。
dviprt側にエラーは出ていません。
どうしてでしょうか？何か設定が悪いのでしょうか？    

\end{faq}


\subsection{ネットワーク経由で dviprt を使って出力する方法はあるのでしょうか。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRINTDRIVER, DVIPRT

\poster 小野徹(ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp)

\date [2860] 93年8月25日


\question dviprt は標準出力にプリンターへの出力がでるみたいですが、lp1 から
の出力はいいとして、ネットワーク経由で出力する方法がわかりません。
こういう場合は lpr とフィルターでなんとかするものなんでしょうか。

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2861] 93年8月25日


\answer 次のようなシェルスクリプトを作って，(プリンタのつながっているホス
トの) printcap の df に登録すればいいでしょう．


\begin{verbatim}
    #!/bin/sh
    OPTS=""        ; sorry, I don't know options
    DVI=DVI$$.dvi
    trap "rm -f $DVI" 15
    cat > $DVI
    dviprt $OPTS $DIV
    rm $DVI
    exit 0

\end{verbatim}

リモートプリンタの設定が出来ていれば，lpr -d dvifile でリモートプ
リンタに出力できます．

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2861] 93年8月25日


\fcomment dviprt は使ったことがないのですが，一般的にフィルタとして使用できない
プログラムを利用する場合は，プリンタフィルタで一旦ファイルに吐き出して，
変換プログラムを起動します．変換プログラムが標準出力に出せない場合は，
さらに出力ファイルを cat などで，書き出せばいいでしょう．

もしプリンタホストで，変換プログラムが使用できない場合は，あらかじめロー
カルホストで処理してから，(何もしない)トランスピアレントなフィルタを指
定して lpr を起動すると良いでしょう．

あるいは，プリンタフィルタから rsh を使って，変換プログラムを起動する
ことも出来ます．ただし，この方法は何らかのセキュリティ上の問題を引きお
こすことになるかも知れません．

\end{faq}


\clearpage

\section{dvi2ps,jdvi2kps
}

\subsection{vf 対応の jdvi2kps ってありますか。TrueType でもいいですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRINTDRIVER, JDVI2KPS

\poster 伊藤希(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)

\date [2411] 93年7月28日


\question 私のところでは、TeX のフォントは vf だけにしています。
vf 対応の jdvi2kps ってないですか。TrueType でもいいですが。

\poster 米田 真治(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [3455] 93年10月12日


\answer dvi2ps-1.8j でいいでしょう。

\poster 伊藤希(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)

\date [3459] 93年10月13日


\fcomment dvi2ps でいいと思います。
というか、adobe でいいんじゃないでしょうか、
\verb!\!sl が bold-italic になるのは困ったけど。
\# どこかちょっとだけ直せばいいのだと思う。

\end{faq}


\subsection{jdvi2kps を OKI microline で使おうとすると、PS error がでるのですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRINTDRIVER, JDVI2KPS

\poster 伊藤希(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)

\date [2980] 93年9月3日


\question 実はまだ jdvi2kps 3.1 beta が、まともに動きません。
make も実行も全然問題ないのですが、出力はなぜか PS error です。
PS 互換性の問題かとも思いましたが、gs でも駄目でした。
dvips では全然問題ないので、dvi のトラブルではないと思います。
jdvi2kps を Linux 0.99PL12 で使っている方、いらっしゃいませんか。

\poster 鳩野(hatono@tamlab.sys.es.osaka-u.ac.jp)

\date [3090] 93年9月9日


\answer dvi2ps が 801PSII LT で出ないと3, 4月頃 fj.comp.texhax とかで
いっていました. 良く分からないのですが, OKI が PostScript Level II に
変わったのでうんぬんとかいっていました. その時の解決法は, dvi2ps の
PostScript 出力にパッチを当てるというものでした. 
そのパッチを以下につけておきます. 
確か統計数理研究所の丸山さんの作です. 
実行パーミッションをつけてお試し下さい. 


\begin{verbatim}
    -----------------------<cut here>------------------------------
    #!/bin/sh
    # Quick hacking of dvi2ps for OKI MICROLINE 800PSII LT
    # by N. Maruyama maruyama@ism.ac.jp (1993/3/24)
    # Tested only for a4 and a4landscape
    
    # Printer description:
    #*Product: "(ML800PSII LT)"
    #*PSVersion: "(2011.111) 1"
    #*NickName: "OKI MICROLINE 800PSII LT v2011.111"
    
    PATCH=/usr/local/bin/patch
    DVI2PS=/usr/local/bin/dvi2ps
    
    TMPFILE=/tmp/dvi2lt.$$
    FONTDESC=/usr/local/lib/dvi2ps/fontdesc
    
    ${DVI2PS} -F ${FONTDESC} -R 400 $@ > ${TMPFILE}
    
    ${PATCH} ${TMPFILE} - 2> /dev/null <<'End-Of-Patch'
    *** level1.ps    Tue Mar 23 21:13:21 1993
    --- level2.ps    Wed Mar 24 18:35:48 1993
    ***************
    *** 55,63 ****
      ] def
      /settray {
      dup statusdict exch known {
    ! {
    ! statusdict begin load exec end
    ! } stopped {
      $error /newerror get {
      $error /errorname get /rangecheck eq {
      (Tray not found, using default tray.) print flush
    --- 55,64 ----
      ] def
      /settray {
      dup statusdict exch known {
    ! mark exch statusdict exch get {exec} stopped {
    ! %{
    ! %statusdict begin load exec end
    ! %} stopped {
      $error /newerror get {
      $error /errorname get /rangecheck eq {
      (Tray not found, using default tray.) print flush
    ***************
    *** 67,73 ****
      } ifelse
      $error /newerror false put
      } if
    ! } if
      }{
      pop
      } ifelse
    --- 68,75 ----
      } ifelse
      $error /newerror false put
      } if
    ! %} if
    ! } if cleartomark
      }{
      pop
      } ifelse
    End-Of-Patch
    
    cat ${TMPFILE}
    rm -f ${TMPFILE}*
    -----------------<cut here>-----------------------------------

\end{verbatim}

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [3116] 93年9月10日


\fcomment トレー選択のコードが問題になっているようです。
プリンタについてくる PPD ファイルを見れば直せるような気がします。

\end{faq}


\subsection{jdvi2kps と dvi2ps とは、どう違うのでしょうか。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PRINTDRIVER, JDVI2KPS

\poster 伊藤希(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)

\date [2969] 93年9月2日


\question jdvi2kps は dvi2ps とどう違うんでしょう。
Linux ではどちらがいい、とかありますか。

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2971] 93年9月2日


\answer 大きな特徴としては以下のものがあるでしょう．

・LaTeX レベルでの EPS の取り込み方がことなる．

・吐く PS でフォントのダウンロードの仕方が違う．

jdvi2kps: 1 ページごとにフォントのダウンロードを行なうので，ファ
イルが大きくなる反面，ページの切り出しが簡単．

dvi2ps:   先頭でまとめてフォントのダウンロードを行なうので，ファ
イルが小さい．ページの切り出しは使うツールによっては，
うまく行かないかも知れない．

・pTeX の縦書きに対応しているのは jdvi2kps のみ．

・dvi2ps は ASCII 日本語 TeX でも NTT-jTeX でも使える．


\end{faq}


\clearpage

\section{xdvi
}

\subsection{Linux 0.98-5t12 上で xdvi が突然動かなくなるのですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER, XDVI

\poster 中村隆之(nakamura@arl.mech.tohoku.ac.jp)

\date [200] 93年1月29日


\question Linux 0.98-5t12 上で、xdvi が立ち上がっているときに、
xdvi が突然動かなくなり、原因不明の hang up を繰り返しました。
念のため xdvi を再 install したのですが、症状は改善されません。
compile は一見うまくいったように見えたのですが。

\poster 中村隆之(nakamura@arl.mech.tohoku.ac.jp)

\date [206] 91年1月31日


\answer kernel を 0.98p5 から 0.97p7 + X patch に戻して
みたところ hang しなくなりました。

\end{faq}


\subsection{xdvi が cmfonts に入っているフォントを認識しないのですが。
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER, XDVI

\poster 松本(matumoto@genair.ipc.kanazawa-u.ac.jp)

\date [1454] 93年5月14日


\question xdvi を起動させると


\begin{verbatim}
    $ xdvi -s 2 test
    Can't find font cmex10.
    Can't find font cmbx10.
    ..
    ..
    ..
    Can't find font cmm16.
    xdvi: Not all pixel files were found
    $

\end{verbatim}

と cmfonts に入っているフォントを認識してくれません。
ちなみに


\begin{verbatim}
    # cd /usr/X386/bin
    # ls -l xdvi
    # strings xdvi|grep "/usr"
    /usr/lib/        .:/usr/local/lib/tex/pkfonts
                               /cmfonts:/usr/local/lib/tex/pkfonts/jfonts

\end{verbatim}

と xdvi はフォントの存在場所を知っているみたいです。

\poster 吉田(kyoshida@zap.rutgers.edu)

\date [1479] 93年5月14日


\answer 私も同じ症状が出ましたが、


\begin{verbatim}
    
    unsetenv TEXFONTS

\end{verbatim}

とすることで一応解決したようです。
xdviは環境変数TEXFONTSが定義されているとそちらだけ見にいき、
私の場合、そこにはtfmしか置いてないので、
pkfontが見つからなかったようです。

\poster 真鍋(manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp.)

\date [1481] 93年5月15日


\fcomment ソースをちょっといじって TEXFONTS と共存できるようにしておきます。

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [1484] 93年5月15日


\answer xdvi なら XDVIFONTS, PKFONTS, TEXFONTS の順に環境変数を見ます．
定義されていたら，それがフォントパスになります．
複数定義されていても最初に見つかったものだけをつかいます．

-DXDVIFONTS\_ONLY をつけてコンパイルしたら，XDVIFONTS だけしか見ないよ
うになります．

\end{faq}


\subsection{xdvi で Shrink をすると file table overflow になるのですが？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER, XDVI

\poster 前田敦司(mad@math.keio.ac.jp)

\date [1536] 93年5月19日


\question xdvi で、1回 "Shrink 1, 2, 3, ..." を選ぶと、xdvi を終了するまで
他のアプリケーションが全く使えなくなります(file table overflow)。
フォントファイルが多数に分かれているせいでしょうか？

\poster 前田敦司(mad@math.keio.ac.jp)

\date [1604] 93年5月26日


\answer linux/fs.h の中で、システム全体で同時にオープンできるファイル数が
デフォルトで最大 128 個になっています。
これを大きくして (256) カーネルを再構築して試してみると、
とりあえず xdvi が使えるようになりました。

xdvi が動いている時に調べると、小さいファイルで 50 個くらい、
少し大きいファイルでは 100 個以上のファイルを同時にオープンしています。 
これではファイルが足りなくなってしまいます。

NTT 式のフォントを使うプレビューアだと、何でも起きそうな問題だと
思います。Zeit のフォントが使えれば問題ないのでしょうか。

\end{faq}


\clearpage

\section{その他
}

\subsection{TeX 3.14 の日本語化は行われていますか？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, COMPILER

\poster 伊藤希(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)

\date [851] 93年3月3日


\question TeX 3.14 の日本語化って、(NTT は別にして) どこかでやっていますか。

\poster Masami Ogoshi(ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp)

\date 93年10月12日


\answer 最近聞いた話では、ASCII は事実上放棄してしまったようです。わかる人が
みんなインプレスに移ったと言う話が... 

\end{faq}


\subsection{X 無し,CGA のみで TEX の preview をするソフトはありますか？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER

\poster のだ(t-noda@takaoka.takaoka-electric.co.jp)

\date [1386] 93年5月12日


\question J3100(400line) で X を入れずに TeX の preview がしたいのだけど
そんなツールはありませんか。（もちろん Linux 上で動くもの。）

\poster 川井(kawai@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp)

\date [1387] 93年5月12日


\answer 無いと思います。

\poster 伊藤希(nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp)

\date [1400] 93年5月13日


\answer 作らなければ無いと思います。
ポートたたいてやれば、わりと楽に出来ると思います。
いざとなったら BIOS を追えば良いでしょう。。

\end{faq}


\subsection{環境変数 TEXFONTS は XDVI の他にどのソフトが見ていますか？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, PREVIEWER, XDVI

\poster 真鍋(manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp.)

\date [1581] 93年5月15日


\question TEXFONTS ってxdvi の他に誰が見ているのですか？

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [1484] 93年5月15日


\answer initex, virtex, inimf, virmf, xdvi, xtex
ぐらいだと思います。

\end{faq}


\subsection{cmfonts のフォント情報は、tfm から読みとることはできないのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem TEX, CMFONTS

\poster 真鍋(manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [2115] 93年7月14日


\question fontdesc がよくわからないのです。cmfonts のフォント情報って、
tfm から読みとることはできないのでしょうか？

\poster 米田(komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2116] 93年7月14日


\answer metric だけなら tfm でいいですが，
PS にするにはフォントそのものがいるので，pk の指定も必要です．

\end{faq}


\chapter{SCSI
}

\clearpage

\section{IDE \& SCSI
}

\subsection{BT542B を使う場合って、AHA1542B のドライバで良いのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem BT-542S, AHA-1542B

\poster manabe@zephyrus.tutics.tut.ac.jp 


\question BT542B を使う場合って、AHA1542B のドライバで良いのでしょうか？
DISK を拡張しようと思っているのですが、SCSI i/f は安いバスロジック
で済ませたいのです。

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM


\answer BT542B は止めたほうがいいと思います。
確かに AHA-1542B 互換で、aspi4dos.sys などのドライバは
そのまま使えます。（高速だし）
ただし普通はドライバは、AHA-1542B を購入していないと無いです
から、コーラルのドライバーキットを購入して使います。
この場合の合計金額は、　ＡＨＡー１５４２Ｂより高いです。

＃　秋葉原で４万２千円で買える AHA-1542B kit.......

以前に Linux で借用して試したところ、動きませんでした。
現状のカーネルではなんともわかりません。

従って私は、２台とも AHA-1542B です。

\poster ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp


\answer 一般的にはね。でもダメなことも多いようです。個人的にはBT542はお勧
めしません。ちょっと高くてもAHA1542系列が良いと思います。

\end{faq}


\subsection{IBM-PCのパラレルポートを使用したSCSI I/FはLinuxで使えるか?
}
\begin{faq}
\fitem SCSI, I/F

\poster sseto@auspex.com (Shin Seto)


\question IBM-PCのパラレルポートを使用したSCSI I/FがDOSにはありますよね
(miniSCSIとかPARASCAとか... EASYhardはどんなものか知らないけど同類かな?)。
同じようなものをLinuxで実現したものはありませんか?

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM (Takahiro Noguchi - Nihon Sun System Engineer)


\answer MINIX にはありますよ。

\poster kawai@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp (Kazumasa Kawai)


\fcomment 私も、興味があります。 MINIX の物を頂ければと思います。 参考までに、
私は、MS-DOS で EASYhard を使っていますが、J-3100SXではドライバの関
係から、動作しないようです。 J-3100SS や J-3100SGT では、使えるんで
すけどね(;\_;) miniSCSI や PARASCA は、知りませんけど．．．(\verb!^!\_\verb!^!;;;

\poster Eiji Kuramoto (eiji@yinu.co.jp)


\fcomment 私も、Note を使っているので、パラレルポートを使用した SCSI,
ethernet には大変興味があります。 BSDI gamma 4 は Xircom の Pocket
ethernet に対応しているようです。実際に使ってみたわけではないので、
どの程度使えるかは分かりませんが。

\end{faq}


\subsection{linux で利用できる QIC テープドライバ
}
\begin{faq}
\fitem TAPE, QIC

\poster Jun Arihara / JO1UFO $<$j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp$>$


\question どなたか、Linux上でQIC TAPEを使っている人または使った経験のあるかた
いらしゃいましたら、どのようなソフトをつかったのか、それは何社の
何と言う製品でしょうか？教えて下さい。

\poster Shigeya Suzuki $<$shigeya@foretune.co.jp$>$


\fcomment 私は使ったことがないのですが、コロラド社(？)のJUMBOはテープの物理的仕
様自体がQICとは違うと聞いています。
Archive Viper-250という製品 (これは同じフォーマットで長いテープを使え
ば250M書けるそうです) か、Wangtek社の製品になると思います。どちらも
\$500前後だったと思います。

\poster kyoshida@zap.rutgers.edu (Kenichi Yoshida)


\answer （Archive Viper-250に関して）
私の認識では、Format は QIC150 と同等で、長いテープを使うと250Mかける、
です。
Desktop SPARCのLunch Boxタイプの150MテープもViperですね。

\end{faq}


\subsection{AHA-1542C と SCSI ディスクだけでの SLS インストール方法
}
\begin{faq}
\fitem SCSI, AHA-1542C

\poster kazuto@kendall.tt.kubota.co.jp (Kazuto (Ryu) Kimura)


\question どうにか1542CとSCSIディスクだけでSLSをインストールする方法はあるの
でしょうか？ もし、不可能ならばブートディスクのドライバを入れ換えるた
めにはどうすればよいのでしょうか？

\poster 巽＠阪大$<$81612019@ex.ecip.osaka-u.ac.jp$>$


\fcomment 僕も3月下旬に香港で AT 互換機を買ってきた口で、そのときに 1542C も買ってき
ました。それで、0,99p6 では 1542C が認識されないということは聞いていたのですが、
いろいろとやっているうちに何回かに1度の割合で認識されるようになりました。
この時とばかりに p6 の基本インストール( a, b, c シリーズ ) をインストールして
すぐさま p7 のパッチを当てました。現在は p8 になっています。

それ以後は、非常にうまくいっています。

\poster kazuto@kendall.tt.kubota.co.jp (Kazuto (Ryu) Kimura)


\question パッチをあてたカーネルを使って、SLSのa1ディスクを作る方法を教えて
いただきたいのですが、どなたかご存知ないでしょうか？ ヒントになるよう
なドキュメントを教えていただけるだけでもありがたいのですが...  

＃それとも、SLSの新しいリリースを待った方が得策でしょうか？

\poster toshi@isl.rdc.toshiba.co.jp (Toshihiko SHIMOKAWA)


\fcomment これ、結局僕がやってる 55note 用 SLS と同じ作業が必要になります。僕は 
TAMU package に含まれていたドキュメントを参考にしました。TAMU package 
は入手が比較的困難だと思いますが、ちょうど今 c.o.l に良い記事が来てい
ます。Header を以下に示しておきます。


\begin{verbatim}
    
    -=-=- cut here -=-=- cut here -=-=-
    From: barker@eneli (Scott Barker)
    Newsgroups: comp.os.linux
    Subject: How to install Linux on a PS/VP
    Message-ID: <93Apr13.174554.45672@acs.ucalgary.ca>
    Date: 13 Apr 93 17:45:54 GMT
    Reply-To: barker@enel.ucalgary.ca
    Organization: The University of Calgary, Alberta, Canada
    Lines: 193
    Nntp-Posting-Host: eneli.enel.ucalgary.ca
    X-Newsreader: TIN [version 1.1 PL8]
    -=-=- cut here -=-=- cut here -=-=-

\end{verbatim}

この記事の中で PS/VP 用に kernel にパッチをあてるところを除いてそのま
までいけるとおもいます。

実際の作業は dd をちょいと使ってちょいと作業するだけです。結構簡単です。

\end{faq}


\subsection{トラ技 special 版と市販版 SPC の違い
}
\begin{faq}
\fitem SCSI, SPC

\poster t-noda@takaoka.takaoka-electric.co.jp (Takeshi Noda)


\question なんかうちでやってみたのですが、市販版SPCだとうまくいかないのか
ダメなんです。トラ技specialに乗った奴と市販版SPCの違いについて
だれか教えていただけませんか？（そんなに違ってるとは思えないのだけど。）
\#SPC BIOSは当然殺してあります。

\poster nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp (Ytow)


\answer トラ技 Spechial は、どっちでしょうか？
No.9 と 27 がありますけど。
市販品がどうなっているかは知りませんが、
とりあえず思いつくのは DMA リクエストですね。
トラ技 Special No.27 の方では 45 pin DREQ は使っていないようです。
20 pin が DREQ となっていますが、これはパリティピンではないかと...

\end{faq}


\subsection{SCSI Adaptec 1542C では linux は動かないの?
}
\begin{faq}
\fitem SCSI, AHA-1542C

\poster Koji OKAMURA (oka@is.aist-nara.ac.jp)

\date [1308] 07 May 1993


\question SCSI コントローラで、Adaptec 1542C は、以前、知り合いにLinux は正
しく動かないと言う話しを聞いたのですが、今はどうなのでしょうか？

\poster Toyoji Matsumoto (matumoto@genair.ipc.kanazawa-u.ac.jp)

\date [1758] 21 Jun 93


\question Linux-0.99pl10ではAHA-1542Cはサポートしているとどこかの記事で読だ
　　記憶がありますが実際にAHA-1542Cを使っている方はいますか？

\poster kamiya@cs3.cs.oki.co.jp (Takashi\_Kamiya)

\date [1759] 21 Jun 93


\answer わたしの所では、0.99pl10でなく0.99pl9を使っていますが、AHA-1542Cは
問題なく動いています。TEXELのCD-ROMドライブをつなげていますが、ちゃ
んと認識します。

\end{faq}


\subsection{SPCカードってなんですか？
}
\begin{faq}
\fitem SCSI, SPC

\poster Shimizu Toshihiko (shimizu@u6050a.sted.unisys.co.jp)

\date [1655] 2 Jun 93



\question 後藤$>$       現在Dynastationを使わずに付けられるLANカード、SCSIアダ
後藤$>$       プタは、書かれたものが殆んどだと思います。あとは自作で
後藤$>$       SPCカードをつけるとか。DynastationにWDのLANカードは動
後藤$>$       作しています。

SPCカードってなんですか、はじめて聞きました。

\poster kawai@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp (Kazumasa Kawai)

\date [1659] 2 Jun 93


\answer SCSI Protcol Controller! です。 富士通の MB89352? を使った、フリー
ハードウェアです。Nifty の FDEVICE に専用の会議室があります。また、
これを、ボードにしたものが、スパンキーから発売されていて、これは
１５０００円で買う事が出来ます。

\end{faq}


\subsection{AdaptecのVLB SCSIってもう出ているのですか？
}
\begin{faq}
\fitem SCSI, Adaptec, VL-Bus

\poster Shigeya Suzuki (shigeya@foretune.co.jp)

\date [1698] 9 Jun 93


\question ono$>$ そのほか adaptec の VLBのSCSI contrall board にも対応したり盛
ono$>$ り沢山の変更がなされています。

Adaptec の VLB SCSI ってもう出ているのですか？
モデル番号は何になるんでしょうか。

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp

\date [1701] 09 Jun 93


\fcomment support for VLB adaptec controllers without DMA
というLinusの文を読んで Adaptec も VLB controller を出してたのかと
安直に考えてしまったんですが、そんな話は聞きませんね。少なくとも日
本の市場にはまだ出てません。いい加減なコメントをしてしまってすみま
せん。

詳しい方がいましたらフォローお願いします。

\poster "Masami Ogoshi" (ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp)

\date [1705] 10 Jun 1993


\fcomment $>$  support for VLB adaptec controllers without DMA
$>$ というLinusの文を読んで Adaptec も VLB controller を出してたのか
$>$ と安直に考えてしまったんですが、そんな話は聞きませんね。

BusLogicの方のことかな？

例えばBT542とAHA1542は互換であることは誰も知ってますね(完全ではな
いけど)。ではBT542とBT445(だっけ？VLBのやつね)のソフト的な違いは何
か？それはDMA channelの獲得方法が違うだけです。と言うかVLBにはDMA
channelは１つしかないので、ISAに必要なDMA channelのネゴが不要だと。

だからその辺のことを解決してるんでしょう。

\end{faq}


\subsection{IDE HDDはBIOSでformatしてもいいですか？
}
\begin{faq}
\fitem IDE, HDD, format

\poster yamaguti@spt.ncs.nakahara.fujitsu.co.jp (Noriyuki Yamaguchi)

\date [1821] 24 Jun 93


\question 昨日IDEのHDが安かったので買ってきたのですが(100Mで２万円)
実は98用としてうられていたものなんでformatしないといけないなとおも
いBIOSでフォーマットしちゃったんですがBIOSでformatしちゃいけなっかっ
たんんでしょか？
ちなみにうまくdosで認識されませんこまったこまった。
物理formatをするプログラムかなにかないですか？
ちなみにティアックのドライブです。

\poster Kouichi Shiono (shiono@saccd.semicon.sony.co.jp)

\date [1823] 24 Jun 93


\answer BIOSはAMIでしょうか？私はガンガンフォーマットしていますが
別に問題は発生していません。

| ちなみにうまくdosで認識されませんこまったこまった。

これはFDISKでも駄目ってことでしょうか？
IDEIDでも見えませんか？

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [1824] 24 Jun 1993


\answer $>$ 物理formatをするプログラムかなにかないですか？

98note 用の IDE ディスクを PS/55note に入れて使っています．その時に 
wdfmt を利用しました．お試し下さい．


\begin{verbatim}
    % archie wdfmt210
    01 Host ftp.kuis.kyoto-u.ac.jp
       Location: /mirrors/simtel20.msdos/dskutl/wdfmt210.zip
            File -rw-rw-r-- 00021547 1993 Mar 13 16:40:00 GMT wdfmt210.zip

    02 Host ftp.ipc.chiba-u.ac.jp
       Location: /ftp.kyoto-u.ac.jp/.u7/mirrors/simtel20.msdos/dskutl
                                                        /wdfmt210.zip
            File -rw-rw-r-- 00021547 1989 Jun 03 00:00:00 GMT wdfmt210.zip

    03 Host ftp.hitachi-sk.co.jp
       Location: /pub/msdos/dskutl/wdfmt210.zip.Z
            File -r--r--r-- 00021547 1993 Mar 13 16:40:00 GMT wdfmt210.zip.Z

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{ハードディスクがずっと回転しっぱなしなのですが。
}
\begin{faq}
\fitem HDD

\poster Toshiya Murakami (s92461tm@sfc.keio.ac.jp)

\date [2119] 14 Jul 93


\question ところで質問です。ダイナブック（V486E)で Linux を使っているのです
が、ハードディスクがずっと回転しっぱなしですよね。別にアクセスしっ
ぱなしってわけではないので問題ないのでしょうが、どうも気になります。

MS-DOS のように回転を制御（止めたり、動かしたり）する方法はあり
ませんか？ UNIX にとってHDが回転しっぱなしなのには、なにか必然性が
あるのでしょうか？

こんな感じでソフトを作れば止まるようになるんじゃないかな、とか作
り方を教えて下されば勉強してみたいと思います。もし止めても差し支え
ないって場合ですけど。

\poster nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp (Ytow)

\date [2120] 15 Jul 93


\answer $>$ MS-DOS のように回転を制御（止めたり、動かしたり）する方法はあり
$>$ ませんか？ UNIX にとってHDが回転しっぱなしなのには、なにか必然性
$>$ があるのでしょうか？

うちの SLVW ではちゃんと止まります。たぶん SL だからでしょうけど。
で、止まってくれると Linux の方が
予期せざる HD 割り込みだ、といって文句を言ってきます。

$>$   こんな感じでソフトを作れば止まるようになるんじゃないかな、とか
$>$ 作り方を教えて下されば勉強してみたいと思います。もし止めても差し
$>$ 支えないって場合ですけど。

基本的にはポートを叩けば止められますけど、
sync は後ろで動いていますか？
こいつとの相互作用があるかもね。

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2125] 15 Jul 1993


\answer $>$ $>$    MS-DOS のように回転を制御（止めたり、動かしたり）する方法は
$>$ $>$ ありませんか？ UNIX にとってHDが回転しっぱなしなのには、なにか
$>$ $>$ 必然性があるのでしょうか？

$>$ うちの SLVW ではちゃんと止まります。たぶん SL だからでしょうけど。
$>$ で、止まってくれると Linux の方が
$>$ 予期せざる HD 割り込みだ、といって文句を言ってきます。

PS/55note でも止まります．以前はディスクが止まると，再起動の時にカー
ネルが文句いってたんですが，いつのバージョンからか言わなくなりまし
た．

システムがアイドルになって，デーモン等のプロセスがすべてオン・メモ
リで動いている状態なら．HD が止まっていても特に問題ないような気が
します．

\poster kawai@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp (Kazumasa Kawai)

\date [2126] 15 Jul 93 


\answer 川井です。DynaBook/V486Eから...(\verb!^!\_\verb!^!)

|$>$    MS-DOS のように回転を制御（止めたり、動かしたり）する方法は
|$>$ ありませんか？ UNIX にとってHDが回転しっぱなしなのには、なにか
|$>$ 必然性があるのでしょうか？
|
|うちの SLVW ではちゃんと止まります。たぶん SL だからでしょうけど。
|で、止まってくれると Linux の方が
|予期せざる HD 割り込みだ、といって文句を言ってきます。

HD は、回転している時が、安定状態なので、止めたり動かしたりしない方が
故障は少ないと、聞いています。 バッテリーで長時間使いたいというなら、別
ですが...

\end{faq}


\subsection{linuxでは複数のscsiボードを接続して使用できるのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem SCSI

\poster simamura@spd.cs.oki.co.jp (Nobuyuki Shimamura)

\date [2439] 29 Jul 93


\question 現在aha1542Bのscsiボードを使用していますが もう1枚scsiボードを
購入しようかと考えています。
ISAバスしかないマザーボードなので ISAのscsiボード(aha1542c等)
の購入を考えているのですが
linuxでは複数のscsiボードを接続して使用できるのでしょうか？
(これは できると思うのですが)
できるとしたら現在 scsiボードを複数接続して使用されている方は
いらっしゃるのでしょうか？
その使用状況等を教えてください。

よろしくお願いいたします。

\end{faq}


\subsection{MO の使い方を教えてほしい。$<$2764
}
\begin{faq}
\fitem SCSI, MO

\poster Akimichi Takemura (takemura@e.u-tokyo.ac.jp)

\date [2726] 18 Aug 1993


\question $>$3.僕はいつもIBM formatのMOからSLSをインストールしていますが

MO の使い方について説明お願いします! MO を購入して MO からイン
ストールすることを考えていますので、よろしくお願いします。
MO のフォーマットとかにもうといので、そのあたりも簡単に書いて
いただればよりありがたいですが。

\poster t-noda@takaoka.takaoka-electric.co.jp (Takeshi Noda)

\date [2764] 19 Aug 93 


\answer ちゃんとした説明をするとformatの説明だけで終ってしまいそうなので，
軽く説明します。

現在3.5" MOには大きく分けて3つのformatがあります。
1.IBM純正のFloppy like format NECも同じです。
2.富士通のMOで使われているformat
3.FDISK形式( Adaptec の IFで DOSで使う場合device driverなしだとこれ）

細かいことをいうと1の形式は32bitアクセスポインタが必要でMS-DOS 4.0
以降が必須となるので，これをちょこっと手直ししたsemi-IBMなどという
formatがあるのですが，これは1とみなします。とりあえず，DOSの世界で
は1.  がデファクトスタンダ－ドとなっています。（回覧やる場合は3.3
使用者のこともあってsemi-IBMでやるのが普通です。）

でLinuxで使う場合ですが，IBM formatなら
mount -t msdos /dev/sd? /mo でmountできます。

あとはsysinstall コマンドを使って


\begin{verbatim}
    sysinstall -instsrc /mo -instroot / -series x 

\end{verbatim}

とかやればOKです。（これはガイドに書いてあるそうなので詳細は省略）
MOメディアの入れ換えはmount してないときに行い，mount時にそれを認
識します。cd-romについても全く同様で msdos-$>$iso9660 sd?-$>$ sr?でOK
です。

\end{faq}


\subsection{LGX でブートできない
}
\begin{faq}
\fitem SCSI, Boot

\poster Norio Tsuchisawa (tuti@roku.eec.toshiba.co.jp)

\date [2960] 02 Sep 1993


\question Ｑ６：昨晩せっかくMLに入れて頂いたのだからちょっとは
やって見ようと思い、手元にあるYggdrasil版の
Boot FD (LGX Yaggdrasil Linux/GNU/X Operationg
System Bata Release Revision B)をFDDに挿して
リセットしてみました。すると、
scsi0:Adaptec 1542
Adaptec 1542scsi: 1hosts.
aha1542.c:interupt received, but no mail
と画面に出てそれっきり....みたいです。
何処が悪いのでしょうか？

\end{faq}


\clearpage

\section{CD-ROM
}

\subsection{CD-ROMはRockRidge extentionは使えないのかな？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, RockRidge extention

\poster "Masami Ogoshi" (ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp)

\date [189] 27 Jan 1993


\question CD-ROMはRockRidge extentionは使えないのかな？ Linuxはサポートして
ないんだっけ？

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM (Nihon Sun System Engineer)


\answer いいことに気がついてくれました！
で、調べたら、ありました！！！


\begin{verbatim}
    README.CDROM-98pl6:
    Support for Rock Ridge extensions is present in the filesystem.
    This means:

        * Longer filenames (My implementation limits it to 256 chars).
        * Mixed case filenames, Normal unix syntax availible. 
        * Files have correct modes, number of links, and uid/gid
        * Separate times for atime, mtime, and ctime.
        * Symbolic links.
        * Block and Character devices.
        * Deep directories (Untested).
                :
                :
        Rock Ridge extensions can be inhibited with the "norock" mount
    option.  This could be of use if you have scripts that work with the
    non-Rock Ridge filenames, or if you encounter a bug in the filesystem
    which really screws you up.

\end{verbatim}

でも本当にマウントできるかどうか。
誰か試せないでしょうか？

それに、京大の方で Rock Ridge extensions は可能だろうか？

\end{faq}


\subsection{CD-ROMは最初どうやって読むのですか？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, Bootdisk

\poster Koji OKAMURA (oka@is.aist-nara.ac.jp)

\date [1534] Wed, 19 May


\question Linux は CD-ROM 入手をしようとしてるんですが、bootdisk と呼ばれる
ものは、その CD-ROM から生成することができるんですよね？ でもその
bootdisk って HDD んなですか FDD なんですか？そもそもその CD-ROM は、
まず最初どうやって読むのでしょうか？

\end{faq}


\subsection{CD-ROMはpressした場合、製品の読み出し検査は必ず行なわれるのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, Error

\poster eisaku@toki.tutkie.tut.ac.jp (Eisaku YAMAGUCHI)

\date [1618] 29 May 93


\question press した場合、製品の読み出し検査は必ず行なわれているものなのでしょ
うか？

\end{faq}


\subsection{dic.exeでどんなCD-ROMの辞書が使えるのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, dic.exe

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp

\date 17 Jun 93


\question $>$ さて、TOWNS の MS-DOS 用として配布されている、CD-ROM 辞書検索ソ
$>$ フト dic.exe を Linux 上で動作させることができましたので報告し
$>$ ます。

これってdserverみたいなやつですか？
どんなCD-ROMの辞書が使えるんでしょうか(電子ブックではないのかな)？

\poster Takashi Nakamura (nakamura@acl.mech.tohoku.ac.jp)


\answer 私はdserverというものをよく知らないのですが，shell 上から


\begin{verbatim}
       dic [-option] [word-what-you-want-to-know]

\end{verbatim}

というようにして CD-ROM 辞書を検索するものです．現在試してみたものは研
究社の電子ブックの英和・和英中辞典というやつです．動作しないと思われる
ものは，海外版の電子ブック，一部の 12cm Disk 等です．動作するしないは，
はっきりとはいえません．

\end{faq}


\subsection{dserverってなんですか？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, dserver

\poster Takashi Nakamura (nakamura@acl.mech.tohoku.ac.jp)

\date 17 Jun 93


\question |これってdserverみたいなやつですか？
|どんなCD-ROMの辞書が使えるんでしょうか(電子ブックではないのかな)？

私はdserverというものをよく知らないのですが，・・・

\poster Keishi Manabe (manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)


\answer dserver は Discman 用の広辞苑、研究社 新英和・和英中辞典を
WS の CD-ROM ドライブから検索する為のクライアント－サーバ
システムです。クライアントとしては emacs から検索できる
diclookup.el がパッケージ内に入っています。また、Ｘ上で
動くものなど、何種類かのクライアントが fj で公開されています。

jus か何かの CD-ROM にも入っていましたので、
大抵の ftp サイトには於いてあると思います。


\begin{verbatim}
        45950 Mar 15 10:40 dserver-2.0.tar.z

\end{verbatim}

ndtp というプロトコルを作って、使っているようです。
ネットワーク上のマシンから検索できるので問題になり、
nntp 同様の(?)アクセス制限機構が付いているようです。

僕はこれを頼りに英和・和英中辞典を買って来たのですが
繋げてびっくり、CD-ROM ドライブがまともに動いていませんでした \verb!^!\verb!^!;

$>$  簡単に引けてしまうので，ついつい辞書検索が癖になってしまう・・・
$>$ ＃危ないソフトかもしれない・・・

僕も研究室で dserver をこっそり使っています。
\# 確かに癖になる．．．。

\poster thibi@okilab.oki.co.jp (Takashi Hibi)


\fcomment ためしにdserverを移植してみましたが、変更なしに動きました。
研究社の英和・和英は検索できたのですが、私の使っているドライブ(東芝
XM3301)では広辞苑（第４版）がマウントできないのが残念なところです。

\end{faq}


\subsection{workmanを東芝のドライブで動かした人はいませんか？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, workman

\poster thibi@okilab.oki.co.jp (Takashi Hibi)

\date 17 Jun 93


\question workmanも動かしてみようと思ったのですが、ドライブによってAudio CD
関係のSCSIコマンドが違うらしいので、そのままでは動きませんでした。
どなたか東芝のドライブで動かした人はいませんか？

\end{faq}


\subsection{東芝XM-3401TAよりもコストパフォーマンスがいいものはありますか？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, XM-3401TA

\poster Toyoji Matsumoto (matumoto@genair.ipc.kanazawa-u.ac.jp)

\date 21 Jun 93


\question 今日は金沢大学の松本です。

最近このＭＬでLinuxのＣＤの話題がでますが、ＣＤーＲＯＭドライブを
持っていなくてさみしい思いをしています。そこでDOS/V　magaginに紹介
されていたAHA-1542C+東芝XM-3401TAの組み合わせで購入を検討しています。
これに関して２点教えてほしいことがあります。

１. Linux-0.99pl10ではAHA-1542Cはサポートしているとどこかの記事で読だ
　　記憶がありますが実際にAHA-1542Cを使っている方はいますか？
　　（自分でドライバーを書いたり出来ないので問題なく使えるセットを選択
　　したい）

2. Linuxでつかうのに東芝XM-3401TAよりもコストパフォーマンスがいいも
　を知っている方はいますか（安くていいものが欲しい）？
　出来れば具体的に入手先、どこが優れているかなど教えて頂けるとう
　れしいのすが？

以上よろしくおねがいします。

\poster kamiya@cs3.cs.oki.co.jp (Takashi\_Kamiya)


\answer $>$ １. Linux-0.99pl10ではAHA-1542Cはサポートしているとどこかの記事
$>$     で読だ記憶がありますが実際にAHA-1542Cを使っている方はいます
$>$     か？

わたしの所では、0.99pl10でなく0.99pl9を使っていますが、AHA-1542Cは
問題なく動いています。TEXELのCD-ROMドライブをつなげていますが、ちゃん
と認識します。

\poster kamiya@cs3.cs.oki.co.jp (Takashi\_Kamiya)


\answer 今月号のDOS/V magagineの広告で、DOS/Vパラダイスの広告に「今月のお
すすめ」でTEXELのCD-ROMドライブが安売りしていたと思います。（値段は忘
れたけど５万円台だったと思います。）

\poster 田辺＠東大機械 (t20280@mech.t.u-tokyo.ac.jp)


\answer $>$１. Linux-0.99pl10ではAHA-1542Cはサポートしているとどこかの記事で
$>$    読んだ記憶がありますが実際にAHA-1542Cを使っている方はいますか？

使っています。

$>$2. Linuxでつかうのに東芝XM-3401TAよりもコストパフォーマンスがいい
$>$   ものを知っている方はいますか（安くていいものが欲しい）？

いろいろ細かいものを輸入しようとたくらんでいるので、MicroTimesを最
近じっくり読んだ感じでは

○性能のTOSHIBA XM3401B \$450(Internal)

○安さのMITSUMI \$200(Internal?)

○何に使うのか6連装4倍速 PIONEER DRM604X \$1300(External)

実際使ったわけじゃないので何とも言えませんが、どうも XM3401が売れ
すじのようなので私はこれを買おうと思っています。

\poster Eiji Kuramoto (eiji@yinu.co.jp)


\fcomment TEXEL はやめといた方がいいと思います。いろんなトラブルがあるようで
す。現にファームのバージョン 1.09 では BSD/386 1.0, Windows NT Beta
でトラブルが出ています。

私のところでは、BSD/386 1.0 で AHA-1742A + TEXEL CDROM + MAXTOR
MXT1240S でハードディスクと CDROM をヘビーにアクセスすると（インストー
ル時など）、いっぱいエラーが出て、最後には Midium Error にはなるし、ド
ライブは暴走するし、・・・ろくなことがない！

私の友人のところでは、Windows NT でもほぼ同じような症状で、インストー
ルする段階でエラーとなってしまいます。TEXEL に電話して、新しい ROM を
送ってもらい交換したらエラーが出なくなったそうです。AHA-1542C + TEXEL
CDROM + なんらかの HD という構成です。

\# TEXEL はファームが弱いのでしょうか？

今になって、東芝の CDROM と 10,000 ? 円ちょっとしか違わないので、そっ
ちにすればよかったなと思っています。

\poster kamiya@cs3.cs.oki.co.jp (Takashi\_Kamiya)


\fcomment 実は、前に蔵本さんがおっしゃるような現象が起きていたのですが、
AHA-1542Cの設定を変えることにより正常に動作するようになりました。

最初は、エラーが頻繁に起こり、1M位のファイルコピーはほとんど駄目で
した。SLSのインストール時もエラーが出てまともにインストール出来ま
せんでした。

この時のAHA-1542Cの設定は、デフォルトのまま Sync Negotiation は
Disable に設定していました。

現在の設定は、SCSISelectのSCSI Device ConfigurationでCD-ROMドライ
ブのIDに対して、Sync Negotiation Enable を yes に設定しています。

この設定にしてから、LinixでもDOSでも一度もエラーは発生していません。
AHA-15424Cのマニュアルをまともに読んでないので、この設定が正しいも
のなのか解りません．．．．． 間違っていたら誰か教えて下さい。

\poster MAEDA Atusi (mad@nak.math.keio.ac.jp)


\fcomment comp.os.linux でちょうどこの話題が出てます。 SCSI デバイスの中には
(Texel CD-ROM, Philips CD-ROM Writer, NEC CD-ROM の名が挙がってい
た) busy の間ずっと SCSI バスを release せずに握ったままのものがあ
るそうです(verify command を実行すると半時間も握ったままだそうな)。
マルチタスキング OS だと普通(カードにもよるでしょうが)複数の SCSI
セッションを並行して行なうことが出来るようになっているわけですが、
こういうデバイスがバスを握っていると他のデバイスがたまらず timeout
エラーを起こしてしまうそうです。 CD-ROM から HD にコピーする時など、
HD のwrite 終了を待たずに CD-ROM を読みはじめたりするわけですが、
そこで CD-ROM がシークの間もずっとバスを握っていたりすると...

ようするに DOS での使用しか考慮していないのですね。

$>$ROM を交換してまだ試してないのですが、怪しいのは確かだと思います。

もし ROM 交換で直るならば、教えてあげると喜ぶかも知れません(FAQ に
入るかも)。

それにしても、そんな CD-ROM ドライブ、Windows-NT でもすぐ問題にな
るでしょうね...メーカーとしてもすぐ対応するでしょう。

\end{faq}


\subsection{松下のマルチメディアアップグレードキット用のパッチの所在は？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, SoundBlaster Pro

\poster matznaga@pu-toyama.ac.jp

\date 21 Jun 93


\question $>$$>$ SCSIでないCDROMとしては、SONYの独自のインターフェイスを持つ
$>$$>$ CDROMと松下のマルチメディアアップグレードキットに付いてくる
$>$$>$ CDROMがパッチで対応していたはずですが(未確認)、SCSIのものを
$>$$>$ 選ぶほうが無難でしょう。

この松下用のパッチの所在をご存知の方はいらっしゃいませんか。

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp


\answer 
\begin{verbatim}
    ftp.kuis.kyoto-u.ac.jp の /Linux/mirror/ALPHA/cdrom/sbpcd0.3.tar

\end{verbatim}

が松下用のパッチです。他の ftp site にもあると思います。

\end{faq}


\subsection{MEDIA FACTORY REDの4倍速CD-ROMはlinuxで使えるのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, 4倍速

\poster Toyoji Matsumoto $<$matumoto@genair.ipc.kanazawa-u.ac.jp$>$

\date 21 Jun 93


\question 江頭$>$それから、７月号のSUPER ASCIIのbuyer's guideだったか
　　$>$(立ち読みなので、記憶があやふや)
　　$>$に、４倍速を６万円台で扱う店の話しが載ってたような。。。
　　$>$誰か確認してみました？
Buyer's Guideにそれらしき記事が載っていました。
MEDIA FACTORY REDが４倍速のCD-ROMドライブ発売とあり、TRAUTOR社製の
SCSIインタフェースカード付きで、6万7800円とあります。これはLinuxで
使えるのですか？

\end{faq}


\subsection{SONY製CDU-561でなにか不都合がありますでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, LCD-M500K, CDU-561

\poster momo@ssdev.ksp.fujixerox.co.jp (Hiroshi Ishikawa)

\date 22 Jun 93


\question CD-ROMの話題で盛り上がっているようなので、便乗させてください。
つい先日私もCD-ROMを購入しました。

Logitecが販売しているLCD-M500KというMac内蔵用のもので、
SONY製CDU-561という倍速のSCSI-2対応ドライブです。
定価が\verb!\!74,800で実売価格\verb!\!53,800+消費税でした。
AHA-1542Cにつないで使用しています(Linuxはまだためしていない)。

AT互換機ではTEXEL,TOSHIBA,MITSUMI,MATSUSHITAなどが主流のようですが、
MacなどのほうではSONY製のドライブが結構メジャーなようです。

私は、安かったのとCDの規格を作ったSONY製だから大丈夫かなと安易に買っ
てしまいました。

このドライブにではなにか不都合がありますでしょうか？
ご存じの方、フォローをお願いします。

\end{faq}


\subsection{MITSUMIのCD-ROMってIDEじゃありませんでしたか？
}
\begin{faq}
\fitem MITSUMI CD-ROM

\poster Eiji Kuramoto (eiji@yinu.co.jp)

\date 24 Jun 93


\question $>$ ○安さのMITSUMI \$200(Internal?)

MITUMI のやつって IDE じゃありませんでしたか？
SCSI もあるのでしょうか？ SCSI で安ければ試してみる価値があるよう
な。でも SCSI-1 だとイヤですね。

\poster 田辺＠東大機械 (t20280@mech.t.u-tokyo.ac.jp)


\answer 専用コントローラーのみのようです。でもlinuxのドライバーは存在する
ので候補にあげています。

\end{faq}


\subsection{No CD in drive といってドライブの中のＣＤを認識しません。
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, workman, XM-3401B

\poster Toyoji Matsumoto (matumoto@genair.ipc.kanazawa-u.ac.jp)

\date [2024] 9 Jul 93


\question 質問ばかりで恐縮ですがしおの＠SONYさんのお世話で手に入れたSLSのCD
の中の/org/beta/cdrom.tar にworkmanという音楽用のＣＤを再生出来る
ソフトがあります。（しおの＠SONYさんお世話ありがとうございました）

このソフトを使用している方はいませんか？
私のＰＣでは起動は出来るのですが


\begin{verbatim}
    No CD in drive

\end{verbatim}

とドライブのなかのＣＤを認識しません。恐らく何か設定が不足している
のだと思いますが使用できません。切実な問題ではありませんがよろしくお願
いします。

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp

\date [2032] 10 Jul 93


\answer CD-ROM DRIVEのデバイスの設定ではないかと思います。
/dev/sr0 がCDROMのデバイスでないといけません（なぜならworkmanはsun
からの移植ですから）。

/dev/scd0がCD-ROM DRIVEのデバイスであるなら

workman -c /dev/scd0

としても動かないなら他の原因なんでしょう。
ちなみに私のは、SLS-1.02にあるやつで、CD-ROM DRIVEはTEXELのDM-3024
です。

\poster thibi@okilab.oki.co.jp (Takashi Hibi)

\date [2083] 13 Jul 93 


\answer 私のところでは、カーネルをpl10にしたら動くようになりました。
(pl6ではioctlでエラーになってだめだった）ドライブはXM3301です。

東芝のドライブではもう１つ問題があって、mode2form1のCD-ROMがmount
できません（広辞苑の第４版やPhoto-CDがこれ）。これはドライブがモー
ドを自動認識しないかららしいのですが、困ったものです。DOSでも以前
のドライバではだめでしたから、たぶんドライバが対応する必要があるの
でしょう。

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM (Nihon Sun System Engineer)

\date [2084] 13 Jul 93


\fcomment $>$ 東芝のドライブではもう１つ問題があって、mode2form1のCD-ROMが
$>$ mountできません（広辞苑の第４版やPhoto-CDがこれ）。これはド
$>$ ライブがモードを自動認識しないかららしいのですが、困ったもの
$>$ です。DOSでも以前のドライバではだめでしたから、たぶんドライ
$>$ バが対応する必要があるのでしょう。

ちょっとまってください。これは問題ではなく仕様のはずです。
CD-ROM drive には、フォーマットを自動認識する SONY や、
元からドライバ任せの東芝式の物と２通りあります。
これは各メーカーでうたっていますので問題ではないです。

あと、XM-3301 と XM-3401 では機能が大幅に違いますので
注意が必要です。

\end{faq}


\subsection{Shift JISでeldic.elを使うと日本語が正しく表示されません。
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, dic, eldic.el

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp

\date [1849] 29 Jun 93


\question $>$  中村＠東北大精密です。
$>$ 
$>$ CD-ROM 辞書検索用の emacs-lisp file ができました。それと同時に
$>$ Linux, Sun OS 上で make するための document を書いたので、まとめ

$>$ 既に 電子ブックなどお持ちの方で、検索できた、できないの情報があ
$>$ りましたら、連絡いただければ幸いです。

Shift JISで eldic.el を使うと日本語が正しく表示されません。日本語
が \verb!\!254とかの数字に置き代わってしまっています。kanji-fileio-code
等はどのコードに変えても正しく表示されないようです。emacsのlispを
解せない私としては、原因不明です。何ででしょうか？

\poster 

\answer 
\poster 

\fcomment (編者注： eldic.el は 中村＠東北大精密さん が作成された、NEmacs か
ら CD-ROM 辞書検索ソフト dic を利用するための emacs-lisp ファイル
です)


\begin{verbatim}
    Subject: [1836] emacs-lisp file for searching CD-ROM dictionary
    Posted: Sat, 26 Jun 93 23:18:38 JST
    From: Takashi Nakamura <nakamura@acl.mech.tohoku.ac.jp>
    ---------------------------------------------------------------------
     中村＠東北大精密です。

     CD-ROM 辞書検索用の emacs-lisp file ができました。それと同時に Linux,
    Sun OS 上で make するための document を書いたので、まとめて

      ftp.tohoku.ac.jp  ~ftp/pub/TOWNS/dic_unix.lzh においておきました。

     なお、SUN OS 上での使用の際に core dump してしまうことがあり、
    原因を調べると、dic の original にバグがあることがわかり、その
    patch も含んでいます。

     既に 電子ブックなどお持ちの方で、検索できた、できないの情報がありまし
    たら、連絡いただければ幸いです。

    ---------------------------------------------------------------------

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{SLS1.02 に sbpcd0.3 を適用したのですが、ドライバからモーター
を回せない様です
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, sbpcd0.3

\poster hane@venus.wsd.mt.nec.co.jp (Hideya Hane)

\date [2255] 23 Jul 93


\question ・sbpcd0.3
SLS1.02にこれを強引に適用したのですが、CD-ROMドライブのモーター
がとまってしまうと、ドライバからはモーターを回せない様で、can't
readになり、難儀しています。(軽くEJECTボタンを押すとまた回りはじめ
るので取りあえず使える。)

\end{faq}


\subsection{workmanで演奏者やＣＤのタイトルが表示されません。
}
\begin{faq}
\fitem CD-ROM, workman, XM-3401B

\poster Toyoji Matsumoto (matumoto@genair.ipc.kanazawa-u.ac.jp)

\date [2102] 14 Jul 93


\question workmanに関する報告です。

先日このＭＬで配布されたＣＤーＲＯＭをインストールすることにより東
芝XM-3401BとAHA1542CKの組み合わせで音楽用ＣＤの再生ができることが
わかりました( しおの＠SONYさんお世話感謝しています）。

このSLSでは最初からＣＤ関連の設定がされておりworkmanを起動させる
だけで良いようです。ただし、演奏者やＣＤのタイトルが表示されてはい
ません。手元に1枚しかＣＤがないのでどんなＣＤでもそうなのかは未確
認です。

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM (Nihon Sun System Engineer)

\date [2106] 14 Jul 93


\answer こういったデータは自分で入力するんですよー。

\end{faq}


\chapter{X11 - 基本など -
}

\clearpage

\section{ビデオカードのハードウェアについて
}

\subsection{XFree86 1.1がサポートしているSVGAチップセット
}
\begin{faq}
\fitem XFree86


\question XFree86 1.1がサポートしているSVGAチップセットは？

\poster MAEDA Atusi (mad@nak.math.keio.ac.jp)

\date [168] Sun, 24 Jan 93 11:53:44 JST


\answer VGA(640x480)モードならチップセットに関係なく動きます。 そ
れ以上の解像度をXFree86 1.1がサポートしているSVGAチップセットは:


\begin{verbatim}
     Tseng lab. ET-3000, ET-4000
     Paradise PVGA WD90C00, WD90C10
     Genoa gvga
     Trident 8900C
     ATI 188x0, 28800

\end{verbatim}

ですが、他に


\begin{verbatim}
     S3 86C911, 86C924, 86C801
     8514/A compatibles

\end{verbatim}

をサポートするサーバがあるようです。 次のXFree86のバージョンではS3のサ
ポートが組み込まれている模様です。

WD90C30(ステップで15,000で売ってるカードに使われてるチップ)でも800x600
で動いたという情報がnewsで流れてました。 WD90C31アクセラレータは分かり
ません。

また、Diamond社のカードはサポートされていません(ドットクロックのセット
法が公開されていないため)。 Linuxの場合、ブート時に一度ビデオBIOSを呼
んでドットクロックをセットしておけば動かすことはできますが...

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM 

\date [172] Mon, 25 Jan 93 18:01:06 JST


\fcomment WD90C31でも動きます。ただし周波数が若干合ってないので疲れる。
31は、ちらつきがありますが 1024x768 まで動きます。
ATI は 8514/A serverです。
確かに S3 は、8514/Aの拡張ですが共存はできなかったはずです。
ちなみに、801 と最上位の928は互換ですので 928 もおそらくＯＫで
しょう。レジスタの違いも無いし。でも924までは聞いていたけど 801 は本当？

\poster MAEDA Atusi (mad@nak.math.keio.ac.jp)

\date [175] Tue, 26 Jan 93 02:00:34 JST


\fcomment ＞ ATI は 8514/A serverです。
68800を使ったGraphics Ultraシリーズはそうですが、188x0, 28800 (VGA
Wonder, VGA Wonder XL)はサポートされています。 また、Graphics Ultraシ
リーズでも(8514/Aサーバーの半分の速度ながら)動くことは動くようです。


\begin{verbatim}
    (参照) Newsgroups: comp.windows.x.i386unix
           Subject: Re: Xfree, X8514, and the ATI Ultra Pro
           Message-ID: <dmw.727835387@teal>

\end{verbatim}

＞ でも924までは聞いていたけど 801 は本当？
はい、本当です。 801で66k xstonesだそうです。

\end{faq}


\subsection{VLバスでXFree86は動くか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster yoshida@harlgw92.harl.hitachi.co.jp (Kenichi Yoshida)

\date [646] Wed, 24 Feb 93 10:15:48 +0900


\question FAQをいくら読んでも、VLバスにするとLinuxは立ち上がるのか？Xfreeは
動くのか？という情報は書いてありません。

\poster Keishi Manabe (manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [651] Wed, 24 Feb 93 13:32:51 +0900


\answer 確かに FAQ には書いていないですね。
LINUX INFORMATION SHEET からの抜粋です。


\begin{verbatim}
    ------------------------------------------------------------------------
        Supported hardware

            Note: This section is still sketchy.  Feedback appreciated.

            CPU: Anything that runs 386 protected mode programs (all
            models of 386s and 486s should work; 286s don't work, and
            never will).

            Architecture: ISA or EISA bus (you still need an ISA-bus hard
            disk controller, though).  MCA (aka PS/2) does not work.
            Local bus should work.
    ------------------------------------------------------------------------

\end{verbatim}

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [652] Wed, 24 Feb 93 13:28:00 JST


\answer XFree86-1.2 は、ハードにはあまり依存しません。フレームバッファへの
依存ばかりです。XFree86 の FAQ は別になってますので Linux FAQ では
わからないかもしれません。

\end{faq}


\subsection{AT 互換機用の、16 色 XFree86 ってありませんか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp (Ytow)

\date [1928] Mon, 5 Jul 93 13:58:36 JST


\question AT 互換機用の、16 色 XFree86 ってありませんか？
VGA でも動くとうれしいのですが。

\poster goto@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp (Toshiya Goto)

\date [1931] Mon, 5 Jul 93 14:41:30 JST


\answer ないんじゃないですか？ xegaってのがもともとVGA/EGAでの表示を考えて
たみたいですが、αで止まってますね。 XFreeでvga genericのモノカラー
へは対応されましたし。

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 9日


\fcomment PERNさんが移植した 16色サーバがあるそうですが、これは TOWNS 用なの
かな？ 標準 VGA 16色は XFree86-2.0ではサポートされるようです。

\end{faq}


\subsection{Video cardの種類はどうやったらわかるか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster kohei@cc.tohoku.ac.jp

\date [1209] Fri, 23 Apr 93 16:00:58 JST


\question linuxをインストールしたのはいいのですが、Xconfigの書き方がわからず、
困っています。video cardの種類とかはどうやったらわかるのでしょうか？

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 13日


\answer XF86-2.0 を待ちましょう。
待てない人は、ボード上の IC の型版を見てみるとか。

\end{faq}


\subsection{X-Window を使用して漢字を表示する場合、お勧めのビデオボード
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster Satoshi Mitsuhara (mituhara@kirby.hallab.co.jp)

\date [1782] Tue, 22 Jun 93 15:19:14 +0900


\question Linux で X-Window を使用して漢字を表示させようとする場合、お勧めの
ビデオボードは何でしょうか？ ちなみにバスは VL-BUS です。よろしく
お願いします。

\date 1993年 10月 13日


\answer ダイアモンド以外の S3 を買って、XF86-2.0 を待ちましょう。
少なくとも、S3 は漢字も速くなっています。

\end{faq}


\clearpage

\section{マウスのハードウェアについて
}

\subsection{PS/2 マウスのインタフェースってバスマウスですか
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse

\poster Koji OKAMURA (oka@is.aist-nara.ac.jp)

\date [1532] Wed, 19 May 1993 10:14:01 +0900


\question PS/2 マウスのインタフェースってバスマウスっているんですっけ？ 

\poster goto@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp (Toshiya Goto)

\date [1551] Thu, 20 May 93 10:21:52 JST


\answer PS/2マウスはバスマウスとは違います。キーボードI/Fにポイントデータが
ミクスチャされるものです。PS/2マウスのコネクタから先はコネクタ形状が
違うだけで信号線はMicrosoftマウスと同じですよね。

\end{faq}


\subsection{3ボタンのPS2マウスを扱っている会社名
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse

\poster Koji OKAMURA (oka@is.aist-nara.ac.jp)

\date [1532] Wed, 19 May 1993 10:14:01 +0900


\question PS2マウスで、3 ボタンマウスを扱っている具体的な会社名なんかご存知
の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

\poster goto@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp (Toshiya Goto)

\date [1551] Thu, 20 May 93 10:21:52 JST


\answer Dynabook SX41VWならばPS/2マウスを使用するのが得策です。
Microsoftマウスにアダプタ付けてPS/2のポートに付けるのが安いかな。
MicrosoftマウスとHWコンパチなマウスは秋葉あたりでいろいろ安いものが
出てますよ。PS/2用のアダプタケーブルのついたものもあります。
2ボタンでもEmu3buttonsをセットすればボタン2つ同時に押すとmiddleボタンの
代わりになります。（BallPointで2つのボタンを同時に押すのは疲れますが。）

持ち運びでどこでも使いたい場合はMicrosoftBallPointが便利ですが、
慣れるまで結構時間がかかります。

\end{faq}


\subsection{トラックボールというのは使いやすいのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse

\poster Nakano Nobuhiko (nak@mkbe.elec.keio.ac.jp)

\date [1544] Thu, 20 May 93 01:31:04 +0900


\question マウスじゃなくてトラックボールというのは使いやすいのでしょうか？

\poster goto@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp (Toshiya Goto)

\date [1551] Thu, 20 May 93 10:21:52 JST


\answer 慣れればなかなかいいですよ。マウスのように転がすスペースがいらない
のが便利です。

\end{faq}


\subsection{マウスカーソルの追従がひっかかるような気がする
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse

\poster uehara@yh.ntts.co.jp (Uehara Junji)

\date [2076] Tue, 13 Jul 93 10:12:52 JST


\question マウスカーソルの追従がひっかかるような気がするのです。これはサーバ
がXmonoのせいなのでしょうか。このせいで軽快感がぐぐっと損なわれて
しまう…。

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 19日


\fcomment うちでは問題なく動いています。(XFree86 1.2の Xmono で) swap でもし
てるのかな？

\end{faq}


\clearpage

\section{ビデオカードの設定 (Xconfigなど)
}

\subsection{WD90C31チップセットのためXconfigの設定方法
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Xconfig

\poster yamaguti@spt.ncs.nakahara.fujitsu.co.jp (Noriyuki Yamaguchi)

\date [1123] Mon, 5 Apr 93 19:59:50 JST


\question うちのカードがWD90C31のチップセットのためXconfigの設定がいまいちわ
かりません。パラダイス WD90C31にモニタがIDEKのMF-8317Jです。
Xconfigや、設定の仕方のアドバイスでもいいので何か分かる方は教えて
下さい。ちなみに640x480と800x600はちょっとちらつくけどできました。
やっぱり1024x780でXしたいです。

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [1132] Fri, 9 Apr 93 09:20:25 JST


\answer WD90C31 に関しては、Ｘサーバーが 1024x768 の制御をうまくできていま
せん。これは、最新の XFree86 1.2 でも同様です。私もクロックを合わ
せてやったのですが、フリッカーはかなり押さえられるものの、画面ノイ
ズが激しく使えません。これはおそらくｄｄｘの部分を変更しないと駄目
だと思われます。

\end{faq}


\subsection{Xconfigの設定がうまくいかない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Xconfig

\poster Jun Arihara / JO1UFO (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp)

\date [460] Sun, 14 Feb 93 16:20:03 JST


\question 白からやや青に色が変わり、走査線が動いているのがわかりますがそれ以
後なにも出てきません。

多分、皆さん１度は苦労されたと思います。もし、よければXconfig集めたい
のでください。

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [475] Mon, 15 Feb 93 11:40:22 JST


\answer どのチップかわからないとうまくいきませんよ。
＞ 多分、皆さん１度は苦労されたと思います。もし、よければXconfig集
＞ めたいのでください。
最終の日本語 XFree86 には、まとめて入れます。

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 9月 29日


\fcomment Xconfigの設定は FAQ です。設定方法に関しては上智大学理工学部 有原
さん (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp) が Linux-MLで配布された
Xconfig解説パッケージがあります。


\begin{verbatim}
       > Subject: [1021] Re:kterm recompile
       > Posted: Mon, 22 Mar 93 17:35:02 JST
       > From: Jun Arihara / JO1UFO <j_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp>

\end{verbatim}

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 19日


\fcomment Xconfig の設定に関するアドバイス。
まず、エラーが無いか見てください。startx $>$\& startx.log
などで記録がファイルに残せます。

Clocks の設定は、/usr/lib/X11/etc/modeDB.txt で
同じボードが見つかればそのまま使える可能性が高いですが、
そうでなければ、メーカーから資料をもらって自分で設定
するか、「何らかのソフト」で検出するかなどしてきちんと
設定しないとちらつきなどに悩まされます。世の中に出回って
いるものにもかなり間違った記述があるようです。
XFree86-2.0 での改善を期待しましょう。

また、後半（ModeDB）は、ディスプレイに合わせるのですが、
最近のものなら、VESA のものを試せば動くでしょう。全く表示
しなかったりしたら、疑わしいのは Clocks だと思います。

\end{faq}


\subsection{ET4000チップを搭載したVGAボードでXが起動しない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Xconfig

\poster tokuda@idas.imslab.co.jp (Tokuda)

\date [557] Fri, 19 Feb 93 16:02:48 JST


\question ET4000 チップを搭載した VGA MENTOR という名のグラフィックボードを使っ
て X を立ち上げようと考えています。（実は、これでもまともに X が起
動しないのです）

\poster Jun Arihara / JO1UFO (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp)

\date [566] Sun, 21 Feb 93 13:17:37 JST


\answer 
\begin{verbatim}
###############################################################################
# Card:                 VGA MENTOR
# Contributor:          Jun Arihara[j_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp]
# Last Edit Date:       2/20/93
#
# chip    ram   virtual   clocks                           default-mode  flags
 ET4000   1024  1024 768  25 28 33 36 40 45 32 38          "800x600"
###############################################################################
#
# MONITOR SECTION
#
###############################################################################
#
#                        IDEKIiyama MF-5217
# Contributor:          Jun Arihara[j_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp]
# Last Edit Date:       2/20/93
#
# name        clock   horizontal timing     vertical timing      flags
 "800x600"    45      800  824  960  976    600  600  602  612  

\end{verbatim}

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [572] Mon, 22 Feb 93 09:49:20 JST


\fcomment Ｘのクロックにすいては、どうもカードだけでなく
モニターにもかなり左右されます。

\end{faq}


\subsection{xclock.exeの結果の使い方 (COMPAQ Prolinea)
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Xconfig

\poster kohei@cc.tohoku.ac.jp

\date [1255] Wed, 28 Apr 93 16:29:24 JST


\question Xconfigの書き方がわからず困っています。

なにが分からないかというと、clockと解像度の関係が分からないのです。
clock.exeで調べると幾つも値が出て来るわけですが、そのどれを使えば
どれだけの解像度が得られるのかが分かりません。

機械はCOMPAQ Prolinea4/25sです。ディスプレイはCOMPAQ VIDEO
GRAPHICS COLOR MONITORです。COMPAQからSpec.SHEETをもらったのですが、
どうもよく分かりません。

\poster Keishi Manabe (manabe@zephyrus.tutics.tut.ac.jp)

\date [1256] Wed, 28 Apr 1993 16:46:18 +0900


\answer Xconfig 関係は、


\begin{verbatim}
        Subject: [1021] Re:kterm recompile
        Posted: Mon, 22 Mar 93 17:35:02 JST
        From: Jun Arihara / JO1UFO <j_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp>

\end{verbatim}

という記事に詳しいドキュメントが組み込まれています。

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [1257] Wed, 28 Apr 93 16:54:04 JST


\answer コンパックのＰＣは独自ＳＶＧＡのチップを搭載していたと記憶してます。
XFree86 では対応されていなかったので、他のＳＶＧＡを付けてもらうし
かないのではないでしょうか。ＶＧＡならば使えるでしょう。

\end{faq}


\subsection{SLS1.02に比べてXF86-1.3ってXconfigのサンプルとか不親切ですね
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Xconfig

\poster nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp (Ytow)

\date [2013] Fri, 9 Jul 93 08:44:36 JST


\question SLS 1.02 に比べて、XF86-1.3 って Xconfig のサンプルとか不親切です
ね。ディスク喰わないからいいけど。

\poster Yasu-Hiro  YAMAZAKI (hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date [2016] Fri, 9 Jul 93 09:06:14 JST


\answer そうですか？ /usr/X386/lib/X11/etc/ の中で、modeDB.txt は、ちゃん
と大きくなってるし、xmodmap.std はあるし、いいんでないでしょうか。

\end{faq}


\clearpage

\section{マウスの設定 (Xconfigなど)
}

\subsection{SLS 0.99p6のXでmouseのopenができない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse, Xconfig

\poster "Masami Ogoshi" (ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp)

\date [894] Sat, 06 Mar 1993 12:07:04 +0900


\question ようやく新しいSLSをinstallしました。ところがXが全く動きません。ど
うもXconfigを見に行ってないようです。何か他にしないといけないこと
があるのでしょうか？ Xconfigはちょっと0.99の最初のSLS(まだgzip使っ
てない奴)で実績のあるものをmouseのとこだけ変更してます。症状として
はmouseのopenが出来ないと言って来るんですが、ちゃんとその辺の環境
設定は直してあります。


\answer 新しいSLSでXが動かなかったのは、HOMEに古いXconfigを残していたから
でした。HOMEはSLSの再installで消されたりしないdiskだから、そこの古
いのをbackupしといたんですが、それが裏目に出てしまいました。バージョ
ンアップする時に陥り易い落とし穴のような気がします\verb!^!\verb!^!;

\end{faq}


\subsection{Xのマウスカーソルが動かない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse, Xconfig

\poster nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp (Ytow)

\date [950] Thu, 11 Mar 93 15:02:48 JST


\question えーん、Xmono が起動はするし、キーボードから入力はできるけど、マウ
スカーソルが動かないよー。Xconfig の方は /dev/mouse にして、
/etc/syssetup でいろいろ変えてみましたけど、運良く起動してもマウス
カーソルが動きません。いったい、何が悪いんだろう。


\answer 例の PS/2 mouse w/X の件ですが、mconv.c を噛ませて解決しました。ちゃ
んと FAQ に書いてありました。archie で調べたら、titech と 
mei.co.jp にありました。

\poster Takashi MINOHARA (minohara@cs.titech.ac.jp)

\date [985] Mon, 15 Mar 93 12:57:05 JST


\fcomment 私はJ3100SXVWでPS/2互換のマウス(実はトラックボール)を使用していま
す．シリアルポートをモデム用に使いたかったので，マウスをauxポート
に接続しました．前のXではPS/2マウスをサポートしていなかったので，
mconvを使用したのですが(ftp.cs.titech.ac.jpにmconvを置いたのは私で
す)，XFree1.2ではXconfigでマウスの指定をPS/2として，mconv無しで動い
ています．

\end{faq}


\subsection{X-WindowでPS2互換マウスが動かない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse, Xconfig

\poster Koji OKAMURA (oka@is.aist-nara.ac.jp)

\date [1867] Wed, 30 Jun 1993 23:55:42 +0900


\question ところが ... X は、上がることは上がるのですが、マウスが動いてくれ
ません。マウスは、マイクロソフトが出している PS/2 互換のマウスです。
/dev/mouse は /dev/ps2aux にリンクされています。

\poster nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp (Ytow)

\date [1875] Thu, 1 Jul 93 12:41:07 JST


\answer Xconfig のマウスのエントリを


\begin{verbatim}
        PS/2   "/dev/mouse"

\end{verbatim}

にする。

\end{faq}


\subsection{3ボタンのマウスを買ったが、真中のボタンはきかない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse, Xconfig

\poster Takashi Nakamura (nakamura@acl.mech.tohoku.ac.jp)

\date [2240] Thu, 22 Jul 93 15:32:46 JST


\question また 3ボタンのマウスを買ったが、真中のボタンはなぜかきかない

\poster "Shinji 'Koecyan' Koezuka" (shinji@lab4.yamaha.co.jp)

\date [2243] Thu, 22 Jul 1993 16:13:54 +0900


\answer それと PS マウスはよく知らないんですけど、シリアルの３ボタンマウス
ならば Microsoft コンパチモードと MouseSystems コンパチモードのど
ちらかに設定しなくてはいけないと思うのですが...  MouseSystems にし
ておけば、 Emulate3Buttons なしで３ボタンマウスとして使えますけど。

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 7日


\fcomment 補足： Microsoft互換マウスは３ボタンあっても、少なくとも XFree86を
使う以上、真中のボタンはきかないので、XconfigでEmulate3Buttonsを設
定する必要があります。(もともと Microsoftマウスは２ボタン) また、 
Emulate3Buttonsを設定すると、なぜかマウスを押しただけでは イベントが
発生せず、ボタンを押してから少し移動しないといけません。(X386時代
以降、 XFree86-1.3でもこの問題は直っていません。) 通常、３ボタンの 
Microsoft / MouseSystems 両互換のマウスは DIP-SW等でモードが変えら
れます。

\end{faq}


\subsection{マウスを動かすとボタンが入ってしまう
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mouse, Xconfig

\poster Takashi Nakamura (nakamura@acl.mech.tohoku.ac.jp)

\date [2251] Fri, 23 Jul 93 02:19:16 JST


\question Xconfig中のマウスを、 


\begin{verbatim}
        MouseSystems    "/dev/mouse"

\end{verbatim}

にしてみましたが、マウスを動かすとボタンが入ってしまいうまくいきま
せん。

\poster "Shinji 'Koecyan' Koezuka" (shinji@lab4.yamaha.co.jp)

\date [2269] Fri, 23 Jul 1993 18:42:24 +0900


\answer マウス自体の設定を Microsoft か MouseSystems かに設定すればいい

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 7日


\fcomment この場合はMouseSystems。Xconfigで MouseSystemに設定してあるのに、マ
ウス自体の設定が Microsoftになっているとボタンがプレスされた状態に
なります。逆に Xconfigで Microsoftに設定してあるのに、マウスは 
MouseSystemでも同じくボタンプレスの状態になります。

\end{faq}


\subsection{マウス無しで X を使いたいのですが？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86 Xconfig mouse

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 19日


\question マウス無しで X を使いたいのですが、どうにかなりませんか？


\answer Xconfig で次のように設定してみましょう。


\begin{verbatim}
     #
     # Mouse definition and related parameters
     #
     mousesystems   "/dev/null"
     BaudRate       1200

\end{verbatim}

これで、fvwm というウィンドウマネージャーを使えば、
マウス無しでもかなりのことができます。つらいのは、
お絵描きぐらいです。


\fcomment マウスが邪魔くさいノートユーザーはもちろん、マウスの設定が
うまくゆかずに先に進めない人も、試してみる価値あり（？）

\end{faq}


\clearpage

\section{日本語の入出力
}

\subsection{X11R5 の標準フォント以外の「漢字フォント」
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kanji

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [328] Thu, 4 Feb 93 15:49:46 JST


\question X11R5 の標準フォント以外の「漢字フォント」例えば、丸文字フォント
などありましたら、どこから ftp 可能か教えてください。


\answer 日本語フォントは、オプションＰＫＧを計画しています。

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 9月 27日


\fcomment 現在では丸文字フォントを含め、いくつかのX11R5標準外のフォント
がJEに含まれます。

\end{faq}


\subsection{XFree86-1.22Jは XFree86-1.1とどう違うか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, XFree86J, Kanji

\poster MAEDA Atusi (mad@nak.math.keio.ac.jp)

\date [368] Mon, 8 Feb 93 18:38:45 JST


\question 
\begin{verbatim}
    ＞ Date: Mon, 8 Feb 93 12:31:28 +0900
    ＞ From: Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM
    ＞ 補足説明：
    ＞ XFree86-1.1 (fixes17) は、Linux, 386BSD, Mach などの OS に
    ＞ 対応しています。
    ＞ 従って、XFree86-1.22J も同様なはずです。（未確認）

\end{verbatim}

うう、すみませんが、Linux用に配られているXFree86-1.1とどう違うので
しょう？ 近々でると言うXFree86-1.2に相当するものをすでに作ったよ、
と言うことでしょうか？

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [385] Wed, 10 Feb 93 12:09:52 JST


\answer 基本的には、同じものがベースだと思います。
ただし、私の認識では Linux 用ではなくて Mach, 386BSD や他のOS にも
対応しています。（別なものかな？）

この XFree86-1.1 は、mit core に fixes1 から 17 までがBUG fix され
移植されています。

私は、fixes22 まで BUG fix し、XFree86-1.1 patch を加え、さらに
Ximp patch を沢山あてています。
さらに、日本語環境(i18n Xaw for Ximp)を追加しています。
いま、i18n-twm, i18n-xterm を移植中です。
そして、sj3, canna を Ximp で client と通信させ漢字変換環境を構築して
います。kterm は入れますが、Wnn,jserver,Xsiはbuild する予定はありません。
\# ２つのXIMプロトコルをやるほど、余裕がないのです。

最終的には、S3 driverや ega driver をインクルードさせたいです。

で、これを日本語の XFree86-1.22J として公開します。
誰か、S3 や EGA をワークしてくれないかな？

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [463] Mon, 15 Feb 93 10:13:51 JST


\fcomment 日本語 XFree86-1-fix22-alpha を公開します。
＃　名前は、まぎらわしいのでちょっと変更しました。

\end{faq}


\subsection{XFree86 でベクトルの日本語 font を利用できますか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kanji

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [443] Fri, 12 Feb 93 11:03:41 JST


\question 誰か教えてください。
XFree86 でベクトルの日本語 font をできれば可能に
したいと考えています。
TeX ですでに利用されているのであれば流用したいと
考えています。

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 7日


\fcomment TeXのプレビュア(xdviz)では既に Zeit タイプのベクターフォントが利用
されています。

\end{faq}


\subsection{Ktermの Huge, Large に対応する日本語フォント
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster Jun Arihara / JO1UFO (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp)

\date [1090] Sun, 28 Mar 93 14:41:09 JST


\question ktermでctrl+左マウスボタンとしたときにHugeあるいはlargeとしたとき
に対応する日本語フォントを探しているのですが、フリーウェアではない
かご存知のかたいませんか？
また丸文字とかのフォントもあれば欲しいのですが、また現在いろいろな
形pcf,fntなどがあるのですがこれらを変換するソフトなどはないでしょ
うか？

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [1106] Thu, 1 Apr 93 10:01:43 JST


\answer large は確か可能では？　Hugeはできませんね。ずっと以前に JUNET に
流れていた覚えがあります。ただ、もうどこにあるのか分からないので探
しています。
丸文字は、現在の私がワークしている日本語XFree-86 1.2 にすでに入れ
ています。R4, R5 にそれぞれツールが付いています。bdftopcf は、R5に
あります。R4 にしかないツールもあります。

\end{faq}


\subsection{X11R5のcontribのkinput2が正常に動かない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kanji, Kinput2

\poster Kazuhiro Takayanagi (takay@sun40a.crd.muroran-it.ac.jp)

\date [1202] Wed, 21 Apr 93 19:58:10 JST


\question kinput2ですが、これはX11R5のcontribに付いていたものを自分でコンパ
イルしたものです。コンパイルもできて一応動いているようですが、正常
に動いていません。表示される漢字がかすれて丸文字のようになってしまっ
ていますし、母音以外の文字、つまりローマ字入力で２キーの文字(”か”
や”さ”のような)が入力できません。ただ、irohaserverとはコネクトさ
れているようなので、漢字変換はできています。

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [1203] Thu, 22 Apr 93 23:54:17 +0900


\answer これは kinput2 のフォント設定の問題ではないでしょうか? リソースの


\begin{verbatim}
       Kinput2*WcharDisplay.font
       Kinput2*WcharDisplay.kanjiFont

\end{verbatim}

あたりを確認されたらいいと思います．コマンドラインでは 
-font,-kanjifont で指定できます．
ローマ字変換の方は良くわかりません．Canna となら irohafile の問題かな?

\end{faq}


\subsection{386BSD の k14パッチは k14 だけキャッシュするものですか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kanji, K14

\poster "Shinji 'Koecyan' Koezuka" (shinji@lab4.yamaha.co.jp)

\date [1791] Wed, 23 Jun 1993 10:41:04 +0900


\question 
\begin{verbatim}
    |In message <9306230033.AA18476@colias.tutics.tut.ac.jp>
    |    Satoshi Mitsuhara <mituhara@kirby.hallab.co.jp> write:
    |>   386BSD の k14 パッチは私が当ててみました。これ、絶対に当てるべきです
    |> よ！  漢字表示が１０倍以上高速になります。でも一箇所だけバグがあるので

\end{verbatim}

これって k14 だけキャッシュするってものなんでしょうか？普段は 14
dot なんて小さくて使ってないので、よく使用する特定の font をキャッ
シュの対象にできるなら、使ってみたいですね。（普段は kanji18 を使っ
ています）

\poster Satoshi Mitsuhara (mituhara@kirby.hallab.co.jp)

\date [1805] Wed, 23 Jun 93 16:01:50 +0900


\answer パッチを見た限りでは k14 というか、サイズが 14x14 専用のキャッシュ
をしているようです。

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 19日


\fcomment BSD 用の XS3 の k14 パッチは、一部の k14 フォントをあらかじめビデ
オメモリー（使われていない部分）にロードしておくものです。漢字の表
示がかなり速くなります。Linux ユーザーは、XFree86-2.0 に期待しましょう。

\end{faq}


\subsection{bdf,fontx2 の両方向コンバータは2byte文字しか対応していないですか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kanji

\poster WiNG (hane@venus.wsd.mt.nec.co.jp)

\date [1803] Wed, 23 Jun 93 15:40:34 +0900


\question bdf←→fontx2 の両方向コンバータは2byte文字しか対応していないですか？

\poster Ishizaka Toshio (yzd2108@kyu-ge.ec.kyushu-u.ac.jp)

\date [1807] Wed, 23 Jun 93 17:13:48 JST


\answer いえ、確か（もう作ったのが３カ月ほど前なので忘れかけている）1byte
文字も対応させていたはずです。今、手元に実物がないので確認できませ
んが。存在しない文字の部分については、確か 0x20 で置き換えていたよ
うな気がします。

\end{faq}


\subsection{XFree86で漢字フォントを表示させるには？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kanji, K14

\poster Yasu-Hiro  YAMAZAKI (hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date [1859] Wed, 30 Jun 93 14:13:46 JST


\question ＸをXFree86-1.3 にしたところ、漢字フォントが表示されなくなってしま
いました。もちろん、k14 を入れ mkfontdir もやってみましたがダメで
した。また、フォントディレクトリだけ XFree86-1.2 の時のにリンクし
直しても結果は同じでした。コンソールには、次のようなメッセージが出
ます。 kterm: unable to open font "(null)", trying "fixed"....
k14 を「全く」認識していないように思えます。

\poster Keishi Manabe (manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [1860] Wed, 30 Jun 1993 14:26:47 +0900


\answer はずしているかも知れませんが、確か XFree86-1.3 では fonts.alias に
既に k14 の定義がなかったように記憶しています。僕は以前使っていた 
fonts.alias をコピーして mkfontdir を実行しました。

\poster Yasu-Hiro  YAMAZAKI (hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date [1864] Wed, 30 Jun 93 17:21:47 JST


\answer kterm の漢字の件、解決しました。またしても私の単純ミスです。 
/usr/lib/X11/app-defaults/KTerm を登録していなかったのです。そのた
め、漢字フォントを探そうともしていなかったのです。

また、真鍋＠豊技大 さんのおっしゃるとおり、fonts.alias に k14 はあ
りませんでした。うちの場合は、このせいではありませんでしたが、これ
も要注意ですね。

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 7日


\fcomment JEでは k14のfonts.aliasも app-defaults/KTermも、所定の場所に展開さ
れます。JEを使用されるかたは、mkfontdirさえ忘れなければこの問題は
心配しなくて良いでしょう。

\end{faq}


\subsection{fontの12dot化を試みたんですがうまくいかない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kanji

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp

\date [2202] Tue, 20 Jul 93 00:15:35 +0900


\question かつて話題になったfontの12dot化を試みたんですが、うまくいかないの
で質問させてください。
要町の12dotフォントをXFreeで使っている方はいらっしゃいますでしょう
か？どのようにして作ったのでしょうか。XWinR5に使える12dot fontは何
処かにあるのでしょうか？

\poster Toshihiko SHIMOKAWA (toshi@isl.rdc.toshiba.co.jp)

\date [2204] Tue, 20 Jul 1993 09:09:53 +0900


\answer 使っています。ただし fontx 形式から BDF 形式への変換には自作の 
fontx2bdf を使いました。
\# fontx2bdf は DOS/V FontX2.sys 用のフォントファイルを X 用 BDF 
\# 形式に変換する Perl script です。

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp

\date [2206] Tue, 20 Jul 93 14:02:08 +0900


\fcomment kaname 12dot font XWinR5 版を作る正しい手順としては、

(0) kaname.lzh 等の fontx2用 kaname fontを入手する。

(1) fontx2bdfを使って、fontx2フォントをbdfフォントに変換する。

(2) bdftopcfを使って、pcfファイルにする。

(3) compressしたpcfファイルを/usr/X386/lib/X11/fonts/miscにcpする。

(4) mkfontdir /usr/X386/lib/X11/fonts/misc をしてfonts.dirを作り直す。

(5) fonts.dirを参考に、例えば以下のような行をfonts.aliasに加える。


\begin{verbatim}
     kaname12 -mnkaname-fixed-medium-r-normal--12-110-75-75-c-120-jisx0208.1983-0
     r12  -mnkaname-fixed-medium-r-normal--12-110-75-75-c-60-jisx0201.1976-0

\end{verbatim}

(6) xset fp rehash して、例えば kterm -fl 6x12 -fr r12 -fk kaname12 \&
などとすれば kterm で12dot fonts が使える。

\end{faq}


\subsection{要町フォントと 6x12 はバランスが悪いです
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kanji

\poster Toshihiko SHIMOKAWA (toshi@isl.rdc.toshiba.co.jp)

\date [2209] Tue, 20 Jul 1993 16:08:38 +0900


\question 要町フォントと 6x12 はバランスが悪いです。

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp

\date [2217] Wed, 21 Jul 93 02:46:16 +0900


\answer あれからいろいろ試してみたら、heb6x13と併用すると良いようです。 
kterm -fn heb6x13 -fk knmzn12 -fr knmhz12 \&
のように私は使っています。
これだと12dotのJISX0201を流用する場合よりも13/12だけウィンドウが縦方
向に大きくなりますが、1dot分すきまが開くのでかなり見やすくなります。

\poster ono@eiehost.gee.kyoto-u.ac.jp

\date [2218] Wed, 21 Jul 93 08:57:32 +0900


\fcomment 
\begin{verbatim}
    kterm -fn 6x13 -fk knmzn12 -fr knmhz12 &
              ~~~~

\end{verbatim}

とするのが普通かな。最初6x13が見当たらなかったもので。

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2274] Sat, 24 Jul 1993 03:31:08 +0900


\fcomment バランスが良い/悪いがどのような感じになっているのかわからないので，
当を得ていないかも知れませんが，baseline, ascent, descent がずれて
いるとかいったことじゃないでしょうか．ピクセル数があっているならこ
れらをチューニングすれば，ちゃんと使えると思います．

\end{faq}


\clearpage

\section{特殊なビデオカード (S3, Mach32, Diamond)
}

\subsection{S3 使っている人って、どのくらいいるのでしょう？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, S3

\poster Keishi Manabe (manabe@zephyrus.tutics.tut.ac.jp)

\date [952] Thu, 11 Mar 93 16:55:30 +0900


\question S3 使っている人って、どのくらいいるのでしょう？

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 13日


\fcomment いまでは、主流です（？）

\end{faq}


\subsection{SpeedStar24Xで800X600以上の解像度の設定ができない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Diamond, Xconfig

\poster Yasusada Nambu (g44073a@nucc.cc.nagoya-u.ac.jp)

\date [334] Thu, 04 Feb 93 18:51:12 +0900


\question X-windowを使用しているのですが　800X600以上の解像度の設定がうまく
　  できません。(display board はdiamond steed star 24X)

\poster MAEDA Atusi (mad@nak.math.keio.ac.jp)

\date [337] Thu, 4 Feb 93 20:33:01 JST


\answer SpeedStar 24Xか... 確かWD90C31を使ったボードでしたよね？ Stealthと
同じ手で動くかどうか分かりませんが、comp.os.linuxに最近載った以下の記
事が参考になるかも知れません。


\begin{verbatim}
    Subject: ***  HOW TO RUN THE X-SERVER (XS3) ON DIAMOND STEALTH  ***
    Message-ID: <C1LLu6.zG@helios.physics.utoronto.ca>

    Subject: Diamond Stealth and X11 RUNNING!
    Message-ID: <crh.728313188@regent.e-technik.tu-muenchen.de>

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{本当に Stealth では X-Window を使用出来ないのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, S3, Diamond

\poster Satoshi Mitsuhara (mituhara@kirby.hallab.co.jp)

\date [1782] Tue, 22 Jun 93 15:19:14 +0900


\question 現在、手元に Diamond Stealth Pro VLB があるのですが、これは 
X-Window でサポート外だという噂を聞きました。代替品を購入する予定
なのですが、本当に Stealth では使用出来ないのでしょうか？

\poster Keishi Manabe (manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [1783] Tue, 22 Jun 1993 16:46:20 +0900


\answer Diamond だからということであれば、サポート外でも動きます。
tsx のミラーサイトで、


\begin{verbatim}
        ./sources/usr.bin.X11/stealth-fix.tar.Z

\end{verbatim}

というファイルを ftp してお試し下さい。

\poster Keishi Manabe (manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [1787] Tue, 22 Jun 1993 20:06:25 +0900


\fcomment 何で Diamond がダメかというのは、ディスプレイの設定(clock timing)
がプログラマブルで、その方法を公開してないからですよね。 
stealth-fix はその設定を行うプログラムです。どうやっているのかはし
らないけど、怪しいアドレスをつっついていたような気がします。ですか
ら、ドキュメントにも、「ディスプレイ壊れても知らんよ」というコメン
トがあったと思います。

\end{faq}


\subsection{Stealth で漢字を表示すると速度が遅いというのは本当？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, S3, Diamond

\poster Satoshi Mitsuhara (mituhara@kirby.hallab.co.jp)

\date [1786] Tue, 22 Jun 93 18:55:34 +0900


\question Stealth で漢字を表示すると速度が遅いというのはどうなったんでしょうか？

\poster Keishi Manabe (manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [1787] Tue, 22 Jun 1993 20:06:25 +0900


\answer 別に Stealth が遅いわけじゃないですよね。英字フォントがキャッシュ
されて速くなるのに対して、漢字フォントがキャッシュされないから云々
という話ではないのでしょうか？

\end{faq}


\subsection{DiammondについてのXFreeの注意書きの扱いは？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Diamond

\poster goto@jogikai.oakai.ilab.toshiba.co.jp (Toshiya Goto)

\date [1792] Wed, 23 Jun 93 11:20:15 JST


\question Dinamondは設定を公開しないので、対応はしないし、その方法をhackによって
知ったとしても情報は流さないでくれ...というような注意書きがXFreeには
あったと思うのですが、これの扱いはどう考えられていますか？

\poster "Masami Ogoshi" (ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp)

\date [1809] Wed, 23 Jun 1993 13:10:55 +0900


\answer それってXFree86を開発してる連中のボイコットのことでしょ？ おそらく
は Diamondにその辺をfreeに公開させようと言う考えなんでしょう。

Diamondだけがdisplay cardのメーカじゃないから、個人的には購入しよ
うとは思わない。そんな面倒なhackなんてしたくもないし。Diamondの製
品を持っている人は、hackも結構だけどメーカに公開を迫るような努力を
すべきだと思う。XFree86の連中はそれを期待しているのでしょう。

\end{faq}


\subsection{Mach32用のXserverっての存在してるの？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Mach32

\poster "Masami Ogoshi" (ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp)

\date [1811] Wed, 23 Jun 1993 13:06:03 +0900


\question $>$ えっ？！ Mach32用のXserverっての存在してるの？
Power9000用のXserverがあったら欲しいなぁ...

\poster "Shinji 'Koecyan' Koezuka" (shinji@lab4.yamaha.co.jp)

\date [1813] Wed, 23 Jun 1993 22:21:36 +0900


\answer いえ、記事には XBSD8514 と標準の XFree86-1.2 の server を使っての
計測でしたから。（BSD/386 の Xserver は言うまでもないですね）しか
し、 Mach32 で標準の Xserver でも 1024x768 が出せるとは知りません
でした（本当なのかなぁ？）。

|  Power9000用のXserverがあったら欲しいなぁ...
XFree86-2.0 では support されるんでしたっけ？
（comp.windows.x.i386unix で読んだ様な気がしたけど、忘れてしまいま
した \verb!^!\verb!^!;）

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 9日


\fcomment 今日現在、まだ XFree86-2.0の情報は Preliminary なものだけですが、
新たにサポートされる(予定の)Video Card は以下の通りです。


\begin{verbatim}
    - VGA: Generic 16-color
    - SVGA: Oak 067/057
    - Monochrome: Sigma Designs LView, Hyndai HGC-1280
    - Accelerated hardware:
        - Cirrus 542{6,8}
        - Western Digital WD90C31
        - IBM 8514/A
        - ATI Mach-8, Mach-32
        - S3 911/924, 801/805, 928

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{XS3-0.3.1で1024x768iを表示する Xconfig の設定は？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, S3, XS3, Diamond, Xconfig

\poster WiNG (hane@venus.wsd.mt.nec.co.jp)

\date [1922] Mon, 05 Jul 93 11:11:58 +0900


\question 私はステルス24(ISA)を使っているので、CD-ROMの中にあった`XS3-0.3.1' 
をinstallしました。"1024x768"は表示できるのですが、ちらつきが激し
く実用に耐えないため、"1024x768i"に変更すると、うまく表示されませ
んでした。 XconfigはXconfig.f1280.V7のマウス部分を変更したものを使
用しています。どなたか上手く動作しているXconfigがありましたら、参
考にさせてください。

\poster t-noda@takaoka.takaoka-electric.co.jp (Takeshi Noda)

\date [1934] Mon, 5 Jul 93 04:25:10 GMT


\answer vgasetでちゃんと調整しました？モニターとの相性もあるので自分で調整
したほうがずっときれいだと思います。

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 19日


\fcomment ステレス24 用の Xconfig に f1280.V7 を使うのは、クロックの関係にかなり
無理があるでしょう。同じ Orchid 製でも、うちの（Farenheit VLB）で
は異なるくらいですから。いわんやダイアモンドをや。

\end{faq}


\subsection{Qvision って何が特殊なんでしょう？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Qvision

\poster Yasu-Hiro  YAMAZAKI (hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date [2275] Sat, 24 Jul 93 03:53:23 JST


\question $>$ うわさの XFree2.0 では QVision が対応されると嬉しいですけどね。
Qvision って何が特殊なんでしょう？

\poster Kenji Sato (ken@tsc.kddlabs.co.jp)

\date [2437] Thu, 29 Jul 93 11:31:28 +0900


\answer QVision Chip は Compaq が開発・製造しているグラフィック・アク
セレータ機能内蔵の SVGA Chip で、1024x768(?)用と1240x1024(?)
用の２種類があります。
QVision Chip を使用した SVGA ボードとしては以下の4種類があります。
QVision 1024/E  1024x768x256 Color EISA Bus
QVision 1240/E  1240x1024x256 Color EISA Bus
QVision 1024/I  1024x768x256 Color ISA Bus
QVision 1240/I  1240x1024x256 Color ISA Bus
上記の製品は、全て Compaq 製品への附属もしくは、オプションとして
の購入のみが可能です。

また、 XFree86-1.3(?) では、 Compaq AVGA は対応されているらしい
のですが、 QVision は未対応だそうです。

\end{faq}


\subsection{ATI28800 chip で Xの終了後、画面が乱れて元に戻らない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, ATI

\poster しまざき＠キャノン(atsushi@cbs.canon.co.jp)

\date 1993年10月13日


\question 
Xの終了後、画面が乱れて元に戻りません。画面に縦縞や横縞がでて文字が見
えなくなります。XFree86-1.2の時にはそのような現象はおきていませんでし
た。どなたか、似たような現象に遭遇した方はいらっしゃいませんか？
また、解決方法をご存知ないですか？
XconfigはXFree86-1.2で使用していたものと同じものを使用しています。
サーバーは、XF86\_SVGAを使用しています。


\answer これは、well kown bugのようです。XFree-1.3のREADMEREADME.lateに以下の
ような記述があるようです。（SLS-1.03の中には見当たりませんでした）


\begin{verbatim}
  -----------------------------------------
  There is a problem with the ATI driver restoring the text-mode fonts
  when running on some systems (including Linux and 386BSD).  The
  following patch fixes this problem.

  *** mit/server/ddx/x386/vga256/drivers/ati/driver.c-1.3 Tue Jun 22 21:32:03 1993--- mit/server/ddx/x386/vga256/drivers/ati/driver.c     Tue Jun 22 21:35:12 1993***************
  *** 191,196 ****
  --- 191,198 ----
    #define TRACE(a)              /* Disable TRACE statements */
    #endif

  + #define ATI_PATCHLEVEL  1
  + 
    typedef struct {
          vgaHWRec std;           /* good old IBM VGA */
          unsigned char ATIExtRegBank[11]; /* ATI Registers B0,B1,B2,B3,B5,B6,B8,B9,BE,A6,A7 */
  ***************
  *** 316,321 ****
  --- 318,325 ----
          /* Load Miscellaneous Output External Register */
          outb(0x3C2, restore->std.MiscOutReg);

  +       outw(ATIExtReg, 0x00b2);        /* segment select 0 */
  + 
          /* For text modes, download Character Generator into Plane 2 */
          if (restore->std.FontInfo1 || restore->std.FontInfo2 ||
                restore->std.TextInfo) {
  ***************
  *** 1112,1117 ****
  --- 1116,1124 ----
       close( fd );
    #endif /* MACH386 */

  +    ErrorF("%s: ATI: driver patchlevel: %d\
", vga256InfoRec.name,
  +           ATI_PATCHLEVEL);
  + 
       ErrorF( "ATI BIOS Information Block:\
" );
       ErrorF( "   Signature code:                %c%c = ",
             bios_data[ 0x40 ], bios_data[ 0x41 ] );

  -----------------------------------------

\end{verbatim}

そのため、パッチを当ててXサーバーを再構築する必要があります。

\end{faq}


\subsection{新しいＡＴＩ（XLR）試した人いますか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, ATI

\poster Yasu-Hiro  YAMAZAKI $<$hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp$>$

\date [2275] Sat, 24 Jul 93 03:53:23 JST


\question ところで、新しいＡＴＩ（XLR）試した人いますか？
米国では、最近の GATEWAY 2000 に付いてくるようです。

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 19日


\fcomment うわさによると、他の mach32 と同様に動くそうです。
X8514 でも XFree2.0 でもです。ただ、2.0 の正式版ではないですけど。

\end{faq}


\clearpage

\section{使用上の問題
}

\subsection{X11R5の良い入門書はありませんか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster Jun Arihara / JO1UFO (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp)

\date [986] Mon, 15 Mar 93 15:56:17 JST


\question X11R5の良い入門書はありませんか？やはりこうしたライブラリがどうの
というのはあの何分冊にもなっているどこかの訳書しかないのでしょうか？

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [994] Tue, 16 Mar 93 10:29:51 JST


\answer ２種類しか入門書はでていません。ただし、これらの書籍では情報不足で
す。ＡＰＩなどの解説書は沢山ありますが、構造的な部分は殆どありませ
ん。Ｘサーバの解説書も英語のみで、あとはＵＮＩＸマガジンのバックナ
ンバーしか覚えがありません。 ソースを読だほうが速い場合もあります。

\end{faq}


\subsection{xdmで root で loginできない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Xdm

\poster Jun Arihara / JO1UFO (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp)

\date [2092] Tue, 13 Jul 1993 16:33:49 +0900


\question xdmを使いたいと思ったのですが次のような自分としては嬉しくない症状
がでます。 rootでしかlogin出来ない。もちろん/etc/passwdには自分の
アカウントをちゃんと登録していますので通常のloginは出来ます。

\poster Keishi Manabe (manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [2112] Wed, 14 Jul 1993 13:42:24 +0900


\answer SLS の xdm ってシャドウパスワード対応でないってことはないですか？
一番良い方法はシャドウ対応の xdm を使う事ではないでしょうか？
tsx かどこかに xdm-shadow-bin.tar.z というファイルがあると思います。
これは、もう随分古いですが、XFree86 1.3 と組み合わせても問題なく
動くようです。もしかすると新しいバイナリがあるかもしれませんので、
探してみて下さい。

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 7日


\fcomment SLS 1.03 に入っている XFree86-1.3 で確認したところ、シャドウパスワー
ドを設定したユーザでも xdm で login 可能でした。

\end{faq}


\subsection{RAM 1.8MB の ThinkPad で X を終了するとハングしてします
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Paging

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM (Takahiro Noguchi)

\date [2329] Mon, 26 Jul 93 18:01:44 JST


\question ThinkPad 220 (1.8M mem + 7M swap) でも、xclock, xterm, xman, xeyes 
を同時に動かすことができますが、Ｘ自体をこの状態から終了させようと
するとハングアップします。（各client をサーバーが殺せないのですね。
client を実行させようとするとサーバーがスワップしてしまうのかもし
れません。）おそらく６ＭＢあれば、Ｘもまともに動くかもしれません。

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2338] Tue, 27 Jul 1993 04:28:13 +0900


\answer というか，SYSV 系の OS は物理メモリ + スワップが仮想空間になります
ので，仮想空間を使い切ると，タスクを切り替えるためにメモリを明けよ
うにも，ページアウトする空間がなくなるので，ハングアップしてしまう，
といったことじゃないでしょうか．

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [2352] Tue, 27 Jul 93 10:44:35 JST


\fcomment 私の状況では使い切っていないようです。使い切っている場合は、４つの 
client を動かしている時にハングします。この場合は、動作するのに 
twm menu から Exit すると各 client をkill しようとしているうちに全
体がハングします。この状況で swap を消費するのであれば、言われる通
りだと思います。メモリーリークでもあるのかな。

\end{faq}


\subsection{ktermでmore, clear等を起動するとコアダンプする
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kterm, Termcap

\poster thibi@okilab.oki.co.jp (Takashi Hibi)

\date [2719] Wed, 18 Aug 93 12:39:17 JST


\question ktermでmore, clear等を起動するとコアダンプする。
TERMCAPのtcの展開に問題があるようです。

\poster "Shinji 'Koecyan' Koezuka" (shinji@aepro.yamaha.co.jp)

\date [2813] Sun, 22 Aug 1993 00:11:43 +0900


\answer 環境変数 TERMCAP を unsetenv してみて下さい。すると直る筈ですよ。

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2819] Sun, 22 Aug 1993 04:36:59 +0900


\fcomment いろいろと調べてみたら tc= を残すのは GNU の termcap ライブラリが
そうなっているからです．
ふつうに kterm を Linux でコンパイルしたら TERMCAP はセットされな
いはずなのですが，なぜか JE のものはセットしてしまいますね．

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 7日


\fcomment tc=が展開できないのは Linux の termcapライブラリのバグのようです。
ktermの termcapエントリは tc= で xterm を指定せずに、フルに書く必
要があります。(少し面倒でしょうが ...)

\end{faq}


\subsection{fvwm のカレントバージョンは?
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp (Ytow)

\date [2830] Mon, 23 Aug 93 08:19:09 JST


\question fvmw いいですね。ところで、カレントバージョンは?

\poster Toshihiko SHIMOKAWA (toshi@isl.rdc.toshiba.co.jp)

\date [2837] Mon, 23 Aug 1993 12:34:19 +0900


\answer 僕が知るかぎりでは 0.94 が最新だと思います。

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 19日


\fcomment fvwm の最新版は、0.98 です。うちでも動いています。

\end{faq}


\clearpage

\section{上級者向け (コンパイルなど)
}

\subsection{X11R5 の PCF フォントの構造が良く分からない。
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster Keishi Manabe (manabe@zephyrus.tutics.tut.ac.jp)

\date [33] Thu, 10 Dec 92 15:55:54 +0900


\question X11R5 の PCF フォントの構造が良く分からない。

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM (Takahiro Noguchi)

\date [34] Thu, 10 Dec 92 18:32:42 JST


\answer x11r5/mit/fonts/clients/bdftopcf/bdftopcf.c を見るといいのでは？

\end{faq}


\subsection{XFree86のコンパイルにディスクはどのくらい必要？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster manabe@zephyrus.tutics.tut.ac.jp

\date [???] Mon Feb  8 11:14:07 1993


\question XFree86のコンパイルにディスクはどのくらい使いましたか？

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [473] Mon, 8 Feb 93 11:27:03 JST


\answer ディスク容量は、200MB で余裕でコンパイルできます。
150MB でも大丈夫です。

\end{faq}


\subsection{XFree86Jが make できない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, XFree86J

\poster "Masami Ogoshi" (ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp)

\date [894] Sat, 06 Mar 1993 12:07:04 +0900


\question 野口さんのXFree86Jを試そうとしたのですが、make -f Makfile.ini
Worldってやるとmakedependの時にHttWchar.hがないと言って来ます。.
/includeの中にはwchar.hがあって、これのSCCS IDがHttWchar.hになって
たんで、ln -s wchar.h HttWchar.hしたのと、includeのmakefileを変更
して.  /X11の中にもlnするようにしてコンパイルするようにしています。
これで正しいかしら

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [905] Mon, 8 Mar 93 10:09:20 JST


\answer はいこれは、Imakefile  をまだきれいに作成していないのです。(\_O\_)
\$TOP/X11 は、コピーの方がいいかもしれません。

\end{faq}


\subsection{SLS 0.99p16用のktermがrecompileできない
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Kterm

\poster Jun Arihara / JO1UFO (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp)

\date [986] Mon, 15 Mar 93 15:56:17 JST


\question 長い時間かけてコンパイルした後、悲しいことに
/usr/X386/lib/Xaw.aが無いということをいって止まってしましました。

\poster MAEDA Atusi (mad@nak.math.keio.ac.jp)

\date [989] Mon, 15 Mar 93 18:32:25 JST


\answer xmkmf が -lXaw をつけてしまうのでしょうか。 それをとってみてリンカ
が Undefined symbol と言わないようなら話しは簡単なんですが。
怒られないとすればその中のシンボルを参照していないのではないでしょ
うか。

\end{faq}


\subsection{XFree86-1.2の Xaw.a と Xaw.so.? との違いはありますか
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster Jun Arihara / JO1UFO (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp)

\date [986] Mon, 15 Mar 93 15:56:17 JST


\question SLSではXaw.so.?と言うファイルは/libにありましてシンボリックも
/usr/X386/libにはかかってません。
そこで、わたしの質問はこのXaw.aとXaw.so.?との違いはありますか？

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.osaka-u.ac.jp)

\date [987] Mon, 15 Mar 93 18:13:59 +0900


\answer /usr/X386/lib/libXaw.a はたぶん static link のときのライブラリです．

/usr/lib/shlib/jump/lib*.a がありませんか? ここに libXaw.so* に対
応する libXaw.a があるはずです．なければ SLS/x3/xprog.tpz を展開す
ればいいはずです．

\end{faq}


\subsection{Xspreadのソースの所在は？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, Xspread

\poster kyoshida@zap.rutgers.edu (Kenichi Yoshida)

\date [1058] Tue, 23 Mar 93 13:28:31 EST


\question xspread が見つかりません。Sun4 と mips の binary は海外にあるので
すが。ソースは、どこの ftp にあるのでしょうか？

\poster KOJIMA Akira (kojima@kutsuda.kuis.kyoto-u.ac.jp)

\date [1060] Wed, 24 Mar 1993 05:36:42 JST


\answer 国内にも、いっぱいあるようです。


\begin{verbatim}
    Host bash.cc.keio.ac.jp

        Location: /pub/mirror/X11-contrib
               FILE -r--r--r--     480173  Feb 23 20:34  xspread2.1.tar.Z

    Host ftp.foretune.co.jp

        Location: /mirror/export.lcs.mit.edu/contrib
               FILE -r--r--r--     480173  Feb 23 20:34  xspread2.1.tar.Z

    Host ftp.fujixerox.co.jp

        Location: /mirror/ftp.foretune.co.jp/contrib
               FILE -r--r--r--     480173  Feb 23 20:34  xspread2.1.tar.Z

    Host ftp.ics.osaka-u.ac.jp

        Location: /X/contrib/EXPO
               FILE -rw-rw-r--     480173  Feb 24 01:16  xspread2.1.tar.Z

    Host ftp.mei.co.jp

        Location: /free/X
               FILE -rw-r--r--     480173  Feb 24 17:21  xspread2.1.tar.Z

    Host ftp.u-tokyo.ac.jp

        Location: /.1/X/contrib
               FILE -rw-r--r--     480173  Feb 23 20:34  xspread2.1.tar.Z

    Host ftp.wg.omron.co.jp

        Location: /ftpsync/export/contrib
               FILE -rw-rw-r--     480173  Feb 23 11:34  xspread2.1.tar.Z

    Host srawgw.sra.co.jp

        Location: /pub/x11
               FILE -rw-r--r--     480173  Feb 24 19:17  xspread2.1.tar.Z

    Host theta.iis.u-tokyo.ac.jp

        Location: /contrib
               FILE -rw-rw-r--     480173  Feb 24 10:34  xspread2.1.tar.Z

\end{verbatim}

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 9月 29日


\fcomment あまりにも数が多いので古いversion(1.0, 1.1)のものは省きました。

\end{faq}


\subsection{XIMP仕様で libX11.a,libXaw.a をコンパイルしたが core dump する
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster takata@nsspfs0.nssp.tsh.cae.ntt.jp (Shin-ichi Takata)

\date [1500] Mon, 17 May 93 09:52:42 JST


\question 土日で XFree86 の libX11.a と libXaw.a (i18n, ximp) を static lib 
として作ってみました。結果は、 xrdb で、


\begin{verbatim}
        *fontSet: a14,kana14,k14

\end{verbatim}

としてアプリケーションを起動すると、


\begin{verbatim}
        Cannot convert string "a14,kana14,k14" to type XFontSet

\end{verbatim}

というようなメッセージを吐き、
「使える fontset がない。」
と怒られて、core dump します。

\poster takata@nsspfs0.nssp.tsh.cae.ntt.jp (Shin-ichi Takata)

\date [1578] Fri, 21 May 93 17:46:35 JST


\answer やはり、locale に問題がありました。環境設定用のファイルが Xtowns 
のものとごちゃまぜになっていました。とりあえず、環境変数 
XLIBI18N\_PATH を設定すると、エラーは消えました。コンパイルをやりな
おします。

\end{faq}


\subsection{XS3-0.4.4 のソースってどこかにないのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86, S3, XS3

\poster Keishi Manabe (manabe@papilio.tutics.tut.ac.jp)

\date [1815] Thu, 24 Jun 1993 09:43:31 +0900


\question 昨日、XS3src-0.4alpha をもとにサーバを作ってみたのですが、 Xconfig 
の数ヶ所をコメントアウトしなければ動かないと言うサーバに出来上がっ
てしまいました。

0.4.4 のソースってどこかにないのでしょうか？

\poster Yasuyuki Suzuki (yas@kobe.yhp.co.jp)

\date 1993年 10月 13日


\fcomment 山崎＠トロントさん訳の【XS3-0.4.4 の 日本語FAQ】より
Q: XS3-0.4.4 のソースはあるかい？

A: いや、ナクナッチャタんだよ。でも、XS3-0.4alpha なら ftp サイト
に置いてあるよ。

\poster Yasu-Hiro Yamazaki(hiro@ice3.ori.u-tokyo.ac.jp)

\date 1993年 10月 13日


\fcomment 10 月末に、XFree86-2.0 が公開される予定です。
XS3 を高性能化した S3 サーバーもこれに含まれるはずです。

\end{faq}


\subsection{XFree86-1.3 を make するのに、HD どれくらい必要ですか？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster nozomi@yucca.cc.tsukuba.ac.jp (Ytow)

\date [2020] Fri, 9 Jul 93 10:23:18 JST


\question ところで、XFree86-1.3 を make するのに、HD どれくらい必要ですか？
document には 60-70 + 20-30 MB とありましたが、にわかには信じ難い..

\poster inoue@sept.co.jp (Nobuharu Inoue)

\date [2022] Fri, 9 Jul 1993 14:03:25 +0900


\answer 私のところでは、84.673Mbです。ただし以下のものは入っていません。

・mit/doc,mit/HARDCOPY,mit/server/ddxの関係無い部分

・mit/client,mit/fonts/bdfは、make cleanしています。

その他はmakeしてまだcleanしていない状態です。

\end{faq}


\subsection{XFree86のソースをうまくコンパイルできません
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster Satoshi Mitsuhara (mituhara@kirby.hallab.co.jp)

\date [2210] Tue, 20 Jul 93 14:46:40 +0900


\question ２０日ほど前に配布されたＣＤ－ＲＯＭの中にある XFree86 ディレクト
リにあるソースを展開してコンパイルしようとしたところ、うまくコンパ
イル出来ません。コンパイルのログを見てみると 'No such file or
directory' が山のように出ていて、あからさまにコンパイルに失敗して
います。

\poster Takahiro Noguchi Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [2212] Tue, 20 Jul 93 17:31:48 JST


\answer これは、私の日本語XFree86-1.2 環境のコピーかもしれません。CD-ROMは
持ってないので確認できませんが、たぶんそうかも。

一応コンパイルできるはずなんですが、（少なくとも自分は全部コンパイ
ルした）　コンパイルできないところのディレクトリで make depend で
もしてみてください。確か日本語環境を作るに i18n-Xaw などを client 
の前に Build したりしないといけないので、結局は１度でコンパイルで
きないのです。もうだいぶ前のことなんであまり覚えてません。(\_O\_)

XFree86-1.3 を今、作業していますが、1.2 で入れた Ximp patch も
もとから含まれているので楽になりました。今度は、（皆さんの指摘もあ
り）誰の環境でも Build できるようにしています。

\end{faq}


\subsection{106 Keyboard パッチを使っても X では認識されないキーがある
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster ohkawa@ise.osaka-u.ac.jp

\date [2253] Fri, 23 Jul 93 10:42:25 JST


\question 私はContura4/25に0.99.10を載せ、[1810] の 106 Keyboard パッチを当
てて使用しています。これで、通常のコンソールでは全てのキーが認識さ
れるのですが、やはり X で使おうとすると、認識されないキーが幾つか
でてきてしまいます。どうやら、XDisplayKeycodes が max-keycode とし
て 114 を返していること(つまり X が 8～114 までの keycodes しか認
識していないこと) が問題のようです。これをどうやったら解決できるの
か、誰かご存知の方はいませんでしょうか。

\poster hatono@tamlab.sys.es.osaka-u.ac.jp

\date [2256] Fri, 23 Jul 93 10:57:53 +0900


\answer これは結局パラメータを書き換えてサーバをコンパイルし直すしかないん
ですよね. 野口さんがコンパイルされたとか聞きましたがどこかにおいて
ありますか?. 実は私も max-keycode を増やした X サーバが欲しいんで
す.  うちのマシンじゃディスクが足りなくてコンパイルできません.

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2262] Fri, 23 Jul 1993 14:27:27 +0900


\fcomment おそらく，すべてコンパイル仕直す必要はないでしょう．
XFree86-1.3/xf86-1.3-kit.tar.gz がサーバを remake するためのキット
として配布されているので，これを利用すれば，libx386.a の中の 
x386Kbd.o を入れ換えるだけで済むと思います．これだけなら 3M 程度の
空きがあればできると思います．ソースコードを grep してみましたが，
定数 NUM\_KEYCODES, MAX\_KEYCODE を見ているのは x386Kbd.c だけのよう
です．

\end{faq}


\subsection{XFree86-1.3のsourceって、何処にあるのでしょう？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster kyoshida@zap.rutgers.edu (Kenichi Yoshida)

\date [2818]Sat, 21 Aug 93 15:28:09 EDT


\question XFree86-1.3のsourceって、何処にあるのでしょう？

\poster KOMEDA Shinji (komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp)

\date [2820] Sun, 22 Aug 1993 05:01:32 +0900


\answer expo の X の contrib のミラーをしているところならどこでもあると思
います．XFree86 の下にあり， X.V11R5 へのパッチの形になっていたは
ずです．

\end{faq}


\subsection{XFree86-1.2のOS(Linux用/386BSD用)、機種による違いは？
}
\begin{faq}
\fitem XFree86

\poster Jun Arihara / JO1UFO (j\_ariha@hoffman.cc.sophia.ac.jp)

\date [986] Mon, 15 Mar 93 15:56:17 JST


\question またMakefileにはこの他にもlibcboic?などSLSの/libにも含まれていない 
ライブラリがたくさんあります。これらすべてが必要とするとどこからか
取ってきたいのですが、XFree86-1.2であればlinux用と386bsd用とでは違うので
しょうか？またライブラリのソースもMakefileには使うみたいなことが書いて
ありますがこれもOS、機種依存するのか、ライブラリだけのアーカイブはあるのか
教えてください。

\poster MAEDA Atusi (mad@nak.math.keio.ac.jp)

\date [989] Mon, 15 Mar 93 18:32:25 JST


\answer えーと、XFree86-1.2 の X1.2.prog.tpz にインクルードファイルとライ
ブラリ(バイナリ)が入っているはずです。 それ以上を必要とすることは
少ないと思います。
xmkmf で出力した Makefile には、たくさんの定義が入ってしまいますが、
使われるのはほんの一部です。 本当にソースを使うようになっていまし
たっけ。

\poster Takahiro.Noguchi@Japan.Sun.COM

\date [994] Tue, 16 Mar 93 10:29:51 JST


\answer XFree86-1.2 では、OS による違いは殆どありません。
同じソースからビルドできます。

\end{faq}


\chapter{ネットワークとLinux
}

\clearpage

\section{TCP/IP, SLIP, PLIP, PPP
}

\subsection{rlogin で他のホストに接続するのがうまくいかない。
}
\begin{faq}
\fitem network, rlogin

\date [2549] 04 Aug 1993, [2552] 4 Aug 93


\question rlogin で他のホストに接続するのがうまくいきません。
そのまま終了してしまうか、あるいは read: I/O error
となってしまいます。これも net-2 以前の問題だからでしょうか。

ctrl-c を使うと切られるし、emacs を使い出すと何かと切られます。

\date [3245] 22 Sep 1993, [3288] 27 Sep 93


\answer SLS の rlogin は今でもまともに動きませんが、net-2 のソースパッケージ
から rlogin を取り出してコンパイルするとちゃ～んと動いています。
ちなみにカーネルは PL13、SLS は 1.03です。

もしかして、net-2 の初期のバイナリーは、rlogin-533+.tar.zに同封の
パッチが当たってないのではないでしょうか？このパッチ（５月のもの）
を読むと、「カーネルに問題がありそうだが、良くわかっていない」と
書いてあるので、最近のカーネルでは直っているのでしょう。

\end{faq}


\subsection{localhostにrloginしようとするとrloginできない。rootだとできる。
}
\begin{faq}
\fitem network, rlogin

\poster 島崎＠キヤノン $<$atsushi@cbs.canon.co.jp$>$

\date [2688] 17 Aug 93


\question localhostにrloginしようとするとrloginできない。
なぜか、rootだとできる。今持って不明。rshはだいじょうぶ。

\end{faq}


\subsection{telnet で他のホストに接続した場合、入力が8bit にならない。
}
\begin{faq}
\fitem network, telnet

\date [2549] 04 Aug 1993


\question telnet で他のホストに接続した場合、入力が8bit になりません。
login した後で toggle binary とする必要があります。(telnet -8 とする
と、他のホストの側か login を受け付けてくれません。これは相手側の
login の問題ということになるのでしょうか。)

\date [2552] 4 Aug 93


\answer telnet -8 で、SGI,SUN,IBM(RS/6000),DEC ともうまくいきます。
ただ、login 時、改行の変わりに ctrl-j 使っています。はじめに送られ
てくるメッセージの改行が、変になりますけど。    

\end{faq}


\subsection{A-ftp siteに入ったときに現れるメッセージはどこに書けばいいか？
}
\begin{faq}
\fitem network, ftp

\date [2586] 06 Aug 93


\question anonymous ftp siteに入ったときに現れるメッセージはどこに書けばよい
のでしょうか？

\date 18 Oct 93


\answer 標準の /etc/ftpaccess では


\begin{verbatim}
    message /etc/welcome.msg   login

\end{verbatim}

となっているので、/home/ftp/etc/welcome.msg に書いたものが出力されます。

\end{faq}


\subsection{linux で使えるSLIPはありますか？
}
\begin{faq}
\fitem network, SLIP

\date [1350] 11 May 93


\question どなたかLinuxで使えるSLIPの情報を教えてくれませんか？
知りたいことは

１.リリースされているか？

２.どこのftpサイトで入手できるか？

３.どんなモデムがサポートされているか？


\date [1355] 11 May 1993


\answer SLIPはNET-2(BSDのBNR2とは違う)に含まれます。詳しくはNET2-HOWTOを
ご覧下さい。

\end{faq}


\subsection{pl11 にあげたら SLIP の動作が変になった。
}
\begin{faq}
\fitem network, SLIP

\poster 大阪大学の米田 $<$komeda@ics.es.osaka-u.ac.jp$>$

\date [2368] 27 Jul 1993, [2417] 28 Jul 1993


\question pl11 にあげたら SLIP の動作が変になりました。

pl11 の SLIP で TCP を使うものは telnet, finger など試してみましたが駄
目でした．


\begin{verbatim}
    % telnet mitsouko
    Trying...
    Connected to mitsouko.
    Escape character is '^]'.

\end{verbatim}

で止まってしまいます．ループバックを使うものは大丈夫です．

TCP については netstat -a でみれば，ESTABLISHED になってコネクションは
張れてるけど，Send-Q に溜ったままで，送られていないことがわかります．

どうも Linux 側で，読めない/書けない，の状態になっているようです．

UDP についても netstat -a で Send-Q みればわかりますが，NFS は動いてい
るのでこちらは大丈夫みたい．でも MTU 1006 なのに rsize=256,wsize=256 
でないと動かないので，ちょっとおかしいような気もします．(NFS する時は，
当然他のパラメータも SLIP にあわせて直しています．)


\answer NET-2-HOWTO には、次のような記述がありました。

「ヘッダーの圧縮に関して、お使いの機械と SLIP サーバーの間に
違いがある可能性もあります。0.99.pl11 以上のカーネルでは、
SLIP は自動的にパケットヘッダーを圧縮します。ヘッダーの
圧縮を止めるには、slip.c で sl\_encaps() を含む行を探し、
その行をコメントにしてください。これで解決するでしょう。」


\fcomment 現在は pl13 + net2-debugged を使っていますが，これで少しだけましになり
ました．

ネットワーク周りについて SLIP を中心に書くと以下のようになります．

・Linux の TCP はフロー制御が腐っているので，SLIP での MTU を
大きくとってはいけない．

・Linux の SLIP はコネクションを張る時のネゴシエーションに関
わらず，*必ず*ヘッダを圧縮してしまう．(単におバカ :)

・Linux は IP フラグメントパケットの処理ができないので，UDP な
どで MTU を越えるサイズのパケットは送ろうとしてはいけない．

Linux $<$- NWS5000 の方向はまずまず快調です．Linux -$>$ NWS5000 の方は rcp 
などで大量のデータを送ろうとすると，よく詰まります．おそらくフロー制御
の問題でしょう．

幸い(?) Linux の TCP は頭が悪く，小さなパケットをまとめることはしない
ので，tar + dd でパケットを細かくちぎってパフォーマンスを落して使って
います :-p 

\end{faq}


\subsection{PLIPって何だろう？
}
\begin{faq}
\fitem network, PLIP

\date [1591] 24 May 93


\question PLIP って何だろう?

\date [1593] 24 May 1993


\answer Parallel Line IP らしい。SLIPがシリアルラインを使っているのに
対して、パラレルポートを使ってつなごうということのようです。

速度的にも有利だし便利そうではあるけど、相手もPLIPがなければ
困るから、当面はLinux同士ということになってしまう。
普通の人にとっては、あんまし役にたたないですね。

\end{faq}


\subsection{PLIPってケーブルでプリンタポートを結ぶだけじゃ動かないんですか？
}
\begin{faq}
\fitem network, PLIP

\date [1651] 2 Jun 93


\question PLIPって、外付けの回路無しに、ケーブルでプリンタポートを結ぶだけじゃ
動かないんですか？　　動けば、使ってみたいなぁ。

\poster 田辺＠東大 $<$t20280@mech.t.u-tokyo.ac.jp$>$

\date [1652] 2 Jun 93


\answer いやまあそうなんですけど、僕の拾ってきたplipのソースはコンパイルしても
動くはずのない代物でした（SLSにあった becker@super.org v0.04）
考えられる限りのデバッグは自分でして、becker@super.orgさんの方に結果を
送ったところです。

ftpかrcpなら数MByteでもうまくいくのでそれなりに便利。

\end{faq}


\subsection{デスクトップでportmapが動かなくてnfs出来ない。
}
\begin{faq}
\fitem network, PLIP, nfs

\poster 田辺＠東大 $<$t20280@mech.t.u-tokyo.ac.jp$>$

\date [1683] 7 Jun 93


\question うちではなぜかデスクトップでportmapが動かなくてnfsできない。PLIPは結構
安定してきて、逆にダイナのハードディスクをデスクトップがマウントするこ
とは出来るのに～。

\end{faq}


\subsection{linux で使えるPPPはありますか？
}
\begin{faq}
\fitem network, PPP

\date [1350] 11 May 93


\question どなたかLinuxで使えるPPPの情報を教えてくれませんか？
知りたいことは

１.リリースされているか？

２.どこのftpサイトで入手できるか？

３.どんなモデムがサポートされているか？


\poster Toshiharu Ohno $<$tony-o@iij.ad.jp$>$

\date [1355] 11 May 1993, [1364] 11 May 1993


\answer おおのさん(Toshiharu Ohno $<$tony-o@iij.ad.jp$>$)が作っているようです。
どうにか telnet/ftp できるのですが、途中で接続が切れてしまうことも
あるようです。幾つかの機能制限があり、公表はまだしていないようです。

このPPPでは、使用するモデムの機種は問わないようですが、V32bis/V42bis
のモデムを使うことをお勧めするとのことです。

使用してみたい方は、おおのさんまで連絡してください。

\end{faq}


\clearpage

\section{Ethernet Card
}

\subsection{10BASE-2ではうまくいきますが、10BASE-5では動作しません。
}
\begin{faq}
\fitem network, networkcard, 3c503

\date [1265] 29 Apr 93


\question 10BASE-2と10BASE-5の二つのコネクターが付いた3c503を使ってネットワーク
に接続しているのですが、10BASE-2ではうまくいきますが、10BASE-5ではだめ
でした。どうしてでしょうか？
カーネルのドライバーの設定が悪いのでしょうか？

\date [1272] 30 Apr 93


\answer これは、カーネルより、ボードの問題だと思います。たぶん、ボードに、
10BASE5と10BASE2を切り替えるストラップがあると思いますので、これを、
10BASE5に切り替えればいいはずです。
　  10BASE5と10BASE2は、トランシーバが内蔵されているか、外付けになるか
の違いだけで、ドライバ自体は、10BASE5/2/Tいずれも同じものが使えます。


\begin{verbatim}
                <<<3c503>>>
             *==========================*
             |  +--------+ strap        |
         PC >---|LAN cont|---X----------->10BASE5
             |  +--------+   |          |
             |               |   +---+  |
             |               +---|T/R|--->10BASE2
             |                   +---+  |
             *==========================*

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{アライドテレシスのSIC-ATとSIC-98の扱いは同じでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem newwork, networkcard, アライドテレシス

\date [1794] 23 Jun 93


\question 実は会社でAT互換機にアライドテレシスのSIC-ATを使っているのですが、
このマシンにディスクを増強してLinuxを乗せたいと思っています。
それで、SIC-ATをどうしたものか思案中だったのですが、某誌で386bsdの
連載をやっている人に、「98用の386bsdのソース引っ張ってくればわかる
けど、I/Oポートとかの問題を除けばNE2000だかと同じだったよ」言われま
した。どなたか事の真相をご存知ないでしょうか？

\#でも98用のSICとAT用のSICが同じかという問題は残るけど。

\date [1799] 23 Jun 1993, [1801] 23 Jun 93


\answer NE2000と同じなのは、マクニカのNE2098 や メルコの EGY-98 ですよ。
NE2098, EGY-98 は I/O port だけでデータのやりとりをしますけど、
SIC-98 は共有メモリでデータのやりとりをしていたはずです。
SIC-98 は if\_ne.c, if\_nereg.h よりむしろ if\_we.c, if\_wereg.h に
近いです。

$>$ \#でも98用のSICとAT用のSICが同じかという問題は残るけど。

I/Oポート以外は一緒なのでは(\verb!^!\_\verb!^!)
98版の /sys/pc98/pc98/\{if\_si.c,if\_sireg.h\} を参考にすれば
いいと思いますよ。

しかし、直接アライドテレシスor代理店に聞いた方がいいです。
アライドテレシスのボードって、かなり詳しいところまで、教えてくれます。
（やたら時間がかかったけど。）
ボードの技術解説書もアライドテレシス社からかなり安い値段で
分けてもらえる筈です。

\date [3563] 93/10/19


\fcomment これは鵜飼さんが言われたようにかなりif\_we.cに近いものでした。
98とATの違いもあまりないので，386bsd 98の コ－ドを参考にすれば
　　良いようです。

\end{faq}


\subsection{linux-0.99.10でD-linkのポケットイーサに関する情報ありませんか？
}
\begin{faq}
\fitem network, networkcard, ポケットイーサ

\date [1888] 2 Jul 93


\question $>$p10では、パラレルポートＩＰや、 D-link 社の ポケット・イーサー
$>$アダプターというのもサポートされています。

D-link のポケットイーサに関する情報ありませんか？

\date [3580] 93/10/21


\answer 大きさ、形状は Xircom の製品とほとんど同じです。J3100-SGT との組
合せではそれなりに動きました。性能は普通の Ethernet カードよりちょっ
と落ちます。

また、PS/55note との組合せではカーネルに若干変更を加える必要があ
りました。たしか、D\_LINK\_IO を変更したと思います。それでもまだ動
作は不安定な部分があります。最近 dlink のドライバの新版が公表され
たので改善されている可能性はあります。

先週、以下のお店で DE-600TPを \$219 + tax \$18 で入手しました。


\begin{verbatim}
        Central Computer Systems Inc.

        820 Kiely Boulvard, Santa Clara, CA 95051
        Tel: 408-241-0185
        Fax: 408-241-0390

\end{verbatim}

日本からのオーダも受け付けると言っていました。

因みに、DE-600は 10Base-2用、DE-600TPは 10Base-T用です。

\end{faq}


\subsection{EtherLink16 が認識されない。
}
\begin{faq}
\fitem network, networkcard

\poster こばやし＠千葉大 $<$koba@syshp.tm.chiba-u.ac.jp$>$

\date [2902] 27 Aug 93, [2919] 30 Aug 93


\question SLS1.03のパッケージを DELL 486/66にインストールしたところ
以下のような問題がでてきました。

o EtherLink16 が認識されない。
これについては、EtherLink16を a1 Disk のところでサポート
されているかどうかといった問題です。

EtherLink の認識の問題ですが、最新(?)のSLS1.03 0.99 p12 のところを見ると
3Com のイーサボードは


\begin{verbatim}
        EtherLink I     3c501
        EtherLink II    3c503
        EtherLink III   3c509 (これは、p12から)

\end{verbatim}

で、使っているイーサボードは、 EtherLink 3c507 なのです。a1 Disk のカー
ネルが、patch 12 で、3c509 が認識されるなら、なんとなく3c507も認識され
ると思ったのですが、あまいですか？(カーネルリコンパイルしなくてはダメ?)
この辺の確認は時間がなかったので、まだしていませんので確かではありません。

\end{faq}


\clearpage

\section{Terminal Software
}

\subsection{8bit が通る通信ユーティリティはないか？
}
\begin{faq}
\fitem network, terminal soft, kermit

\date [1027] 22 Mar 93


\question どこかに8bitが通る通信ユーティリティはありませんか? ウチではＸが動か
ないのでＸの環境が無くてもコンパイルできるものを捜しています。
tsx-11からftpしてきたkermitやminicomは8bitを落としてしまうようで、
使い物になりませんでした (;\_;)

\date [1069] 24 Mar 93


\answer linux 用の c-kermit は 8bit clean です．


\begin{verbatim}
      set terminal bytesize 8
      set command bytesize 8

\end{verbatim}

とすれば 8bit 目を strip しなくなります．

\date [1047] 23 Mar 93, [1391] 12 May 1993 


\fcomment X と kterm さえ動けば、Seyon というユーティリティが使えます。
Seyon はターミナル・エミュレータとして、xterm をそのまんま使っ
ているようで、素直にインストールすると、/usr/X386/bin/xterm か
ら /usr/X386/bin/seyon-emu へリンクが張られます。
このリンクを kterm に張り替えてやると、何の修正もなく日本語が
表示できるようになります。
また、xcも日本語が通ります。

\end{faq}


\subsection{kermit で less や emacs を使うと画面が乱れる。
}
\begin{faq}
\fitem network, terminal soft, kermit

\date [1073] 24 Mar 93


\question kermitで端末として使ってホスト側でlessやemacsをつかったとき画面が
乱れてしまいます。linuxのc-kermitにはtermnal typeを設定する項目は
ないようですが、ホスト側のtermcapはどのように設定すればよいので
しょうか？

\date [1074] 24 Mar 93


\answer kon を使っている時は TERM=vt100 で stty rows 30 して使っています．

\end{faq}


\subsection{Mule+Kermitで送信文字が化けるのですが？
}
\begin{faq}
\fitem network, terminal soft, kermit

\date [1577] 21 May 93


\question Mule＋Kermitでパソコン通信に(S-JISで)アクセスして実験していますが、
送信文字が化ける現象に悩んでいます。
具体的には、「１万円」→「１盆」「復帰する」→「柊する」など、２バ
イト目が9Cだと次の１バイトとともに無視されるようです。これは誰が悪
いんでしょう?他人が打った文字は読めるので、送信過程で化けるのは間違
いなさそうです。

\date [1599] 24 May 93


\answer 犯人はkermitでした。デフォルトではescape-characterが1C(\verb!^!\verb!\!)に設定され
ているんですが、S-JISの9Cのコードは8bitを落とすと1Cになるんですねぇ。
で、次の字は何かいなって読むんですが、両方ともkermit内部で処理されて
しまってモデムまで伝わっていなかったというオチです。(8bitを勝手に落と
して解釈するなぁ～っ！！)解決方法は、(原因さえわかれば簡単ですね) 
set escape 127 (DEL) と設定しておしまいでした。

\end{faq}


\subsection{KON + kermit でWSにlogin しresizeすると画面制御がうまくいかない。
}
\begin{faq}
\fitem network, terminal soft, kermit

\date [2173] 18 Jul 93


\question KON + kermit でWS(SUN) にlogin しresize すると画面制御がうまくいかな
い。したがってしたの方が無駄になっている。

\date [2177] 19 Jul 93


\answer SUN の TERMCAP の設定が悪いのでしょう。

\end{faq}


\subsection{RS232Cでつないでログインしたいがどう設定すればよいのか？
}
\begin{faq}
\fitem network, terminal soft, hterm

\date [130] 14 Jan 1993


\question 最近ノートパソコンが手に入ったので、RS232Cでつないでノートパソコンの方
からログインしたいんですが何をどう設定すれば良いのか分かりません。
ターミナルソフトはhtermがあるのでそれを使おうと思っているのですが。

\date [133] 14 Jan 93


\answer /etc/termcap に hterm のエントリを加えて，あとは /etc/inittab でシリア
ルポートで getty が上がるように設定すればいいはずです．シリアルポート
が /dev/ttys0 ならば


\begin{verbatim}
      ttys0:hterm:/etc/getty 9600 ttys0

\end{verbatim}

を加えればいいでしょう．あとは kill -HUP 1 すれば getty が上がります．
7 bit even になってるのがふつうだけど，この getty は agetty だから自動
認識してくれたような気がします．

getty については詳しくは man getty して下さい．

\end{faq}


\subsection{xc とはどんなもの？
}
\begin{faq}
\fitem network, terminal soft, xc

\date [1403] 13 May 93


\question xcとはどんなものでどんなところが便利か教えてくれませんか？

\date [1434] 13 May 1993


\answer マクロがちょっと強力な普通の通信ソフトです。konの上なら日本語もちゃ
んと出るし、Emacsも動きます。

これと言って「これが便利」ってところを発見してませんが、make一発で
簡単にコンパイル出来ました。私は普通にリモートのWSにloginするには
必要にして十分な機能を持ってます。

\end{faq}


\subsection{linux 用 xc は quick b protocol がある？
}
\begin{faq}
\fitem network, terminal soft, xc

\date [1445] 14 May 93


\question Linux 用の xc でも quick b protocol ってサポートされているんでしょうか?
されているなら NIFTY へのアクセスに使って見ようかと思っています。

\date [1474] 14 May 93


\answer ありますよ。

\end{faq}


\clearpage

\section{MISC
}

\subsection{Xircom はサポートされていないの？
}
\begin{faq}
\fitem network, Xircom

\date [1311] 07 May 1993


\question Linux は Xircom は未だサポートしていないのでしょうか？
将来的にサポートの予定はないのでしょうか？

\date [1324] 7 May 93


\answer XircomとかDiamondのVideo Cardとかの様にメーカーが意図的に隠して
いる部分のあるものは誰かが独力で解析してくれるのを待つか、さもなければ
自分でやってしまうかじゃないでしょうか。

\end{faq}


\subsection{モデム着信用 init-getty が『5分待つ』というメッセージを出す。
}
\begin{faq}
\fitem network, serial, getty

\date [1391] 12 May 1993


\question うちのモデムを着信用にしようとしてるんですが、initがgettyを
respawnする時に何だか「タイミングが速すぎるから５分黙る」みたいなメッ
セージを出します。何が悪いんでしょ。gettyはSLSに付いてたのとgetty\_ps
ってのと両方試してみてます。getty\_psはモデムの初期化とかちゃんとやっ
てくれるので、こちらを使うようにする予定ですが。

\end{faq}


\subsection{pl11でシリアル回線でつなぐ場合、"respawning to fast" のエラーがでる。
}
\begin{faq}
\fitem network, serial, getty

\poster 井上＠セプト $<$inoue@sept.co.jp$>$

\date [2564] 5 Aug 1993


\question シリアル回線ダイレクトで接続されたマシンからのloginについてです。

SLSに入っている/etc/gettydefsはvcのエントリーを除いてすべてmodemからのlogin
用になっています。（いや、なっていました。これはこれで正しい）

それを知らずにpl-10,pl-11-alphaを使っていたのですが、pl-11にupして


\begin{verbatim}
     "respawning to fast: disabled for 5 minutes"

\end{verbatim}

がでます。

ダイレクト接続の場合は、CLOCALを付加すれば動作します。

\end{faq}


\subsection{ttyS*を発着信両方に使いたいのですが、どうすれば良いでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem network, serial, getty

\poster おごちゃん $<$ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp$>$

\date [1663] 02 Jun 1993


\question ttyS*を発信着信両方に使いたいのですが、どうすれば良いでしょうか。SLS
には一応uugettyはあるみたいだけど、どうやったら制御出来るか良くわかり
ません\verb!^!\verb!^!; どうもmanで出てくるのと違うみたいだし、他のU.*Xとも違うみた
いだし。

\end{faq}


\subsection{modem serverをどこで起動すれば良いのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem network, modem server

\poster おごちゃん $<$ogochan@jh4tjwgw.jh4tjw.prug.or.jp$>$

\date [1663] 2 Jun 93


\question 田辺＠東大機械さんからmodem serverを戴いたのですが、どこで起動すれば
良いのでしょうね。initの中で起動するようにすると、loginが「utm entryが
ない」と言って怒るんです。ちゃんと動くのはexecを使った時なんですが、こ
れだとmodem serverが終わった時にlogoutしちゃうし。

\date [1665] 2 Jun 93


\answer inittabの中でuugettyの代わりに使っています。うちでは全然問題なかったの
ですが。inittab で該当するのは


\begin{verbatim}
    c6:6:respawn:/etc/modem 19200 ttyS1

\end{verbatim}

こんな感じのエントリだったような気がします。

\date [1682] 5 Jun 1993


\fcomment それをやってみたんですが、どうもlogin出来ないんです。utmp entryがな
いから何とかしろ...みたいなメッセージで落とされます。もっと低いレベル
のshから起動しろ！ってことも言って来ます。

\end{faq}


\chapter{機種別の情報 [FM-TOWNS]
}

\clearpage

\section{install, login
}

\subsection{TOWNS 上で動くソフトの一覧はあるのでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem install

\date [279] Tue, 02 Feb 1993


\question 移植されたソフトは IBM 互換機のものですよね。これらのソフトは基本的に
TOWNS でも動くと解釈していいわけですか？
そうでないなら、TOWNS 上で動くソフトの一覧は存在するのでしょうか？


\answer JE の LSL（LinuxSoftwareList）を参考にすれば良いでしょう。
LSL Version 0.8 (93/06/16) からの抜粋を挙げておきます。

● PART I. 移植ソフト一覧


\begin{verbatim}
                                                               PC9801-------*
                                                               TOWNS-------*|
                                                               J3100------*||
                                                               PS/55note-*|||
                                                               PC/AT----*||||
                                                                        |||||
No.|Title                         |Version   |Status                   |vvvvv
---+------------------------------+----------+-------------------------+-----
  1|ASCII jTeX(BigTeX)            |2.99 1.7e |安定                     |ooooo
  2|Canna                         |2.2       |                         |ooooo
  3|dvi2ps                        |1.7j      |                         |ooooo
  4|dviprt/dviout                 |2.39.1    |安定。常にoriginal追従   |oo   
  5|GhostScript                   |2.4.1 j11 |安定                     |ooooo
  6|Japanese XFree86              |1-fix22-α|限定リリース             |oo   
  7|jbibtex                       |0.30      |                         |ooooo
  8|jgawk                         |2.9       |                         |ooooo
  9|jelvis                        |1.6       |                         |ooooo
 10|jstevie                       |3.69 j1.3 |安定                     |ooooo
 11|KBD_JP(keyboard.c)            |0.99.9    |安定                     |o    
 12|kinput2                       |fix5      |安定                     |ooooo
 13|Kterm SysV UTMP版             |5.1.1     |安定                     |ooooo
 14|less                          |1.77      |                         |ooooo
 15|LXBoot                        |2.0       |テスト中                 |ooo  
 16|Linux/FM-TOWNS                |0.98.5    |                         |   o 
 17|Linux/PC-9801                 |          |                         |    o
 18|Linux/PS55note                |          |                         | o   
 19|Mule                          |0.9.7.1.02|テスト中                 |ooooo
 20|NEmacs(18.59 base) Canna版    |3.3.2     |安定                     |ooooo
 21|NEmacs(18.59 base) Wnn版      |3.3.2     |安定                     |ooooo
 22|nkf                           |1.40+     |                         |ooooo
 23|plain2                        |          |                         |ooooo
 24|sj3                           |          |                         |ooooo
 25|SKK                           |6.14      |                         |   o 
 26|TeX                           |3.14      |安定                     |ooooo
 27|texinfo                       |          |                         |ooooo
 28|tgif kinput2 版               |2.12 PL18 |安定                     |ooooo
 29|TOWNS X11R5                   |0.01      |                         |   o 
 30|Wnn                           |4.108     |TCP/IP 対応              |ooo  
 31|xdvi ps/ASCII/Zeit 版         |PL16      |                         |ooooo

\end{verbatim}

\end{faq}


\subsection{TOWNS-Linux0.98pl5tl12 で login プロンプトが出ないのですが？
}
\begin{faq}
\fitem login

\poster 希＠筑波大生物

\date [7] Sun, 6 Dec 92


\question 0.98pl5t12 に IC-CARD 用のパッチをあてて、TOWNS II UX で FDD からの
ブートには成功しましたが、HDD にインストールしてブートしてみると、
ROM card の容量表示をしたところで止まってしまいます。
仮想コンソールは生きているようですが、login プロンプトが出ません。

\date [462] Mon, 15 Feb 93


\answer TOWNS II UX では 0.98-pl5 はいきなりインストールはできないのでした。
前のバージョンが必要です。

\end{faq}


\clearpage

\section{Xtowns
}

\subsection{Xtowns は Xsi ですか？
}
\begin{faq}
\fitem Xsi

\date [1464] Fri, 14 May 93


\question Xtowns って Xsi ですよね？

\date [1466] Fri, 14 May 93


\answer Niftyに登録してある Xlib, i18n-Xaw は Xsi になってます。

\end{faq}


\subsection{Xtowns 用の Ximp はどこから手に入るでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem Ximp, xwnmo

\date [1464] Fri, 14 May 93


\question どなたか Xtwons で xwnmo を動かしている方はいませんか？ 今のところ
i18n-Xaw のアプリの漢字投入はカット＆ペーストしています。kinput2 は
動いているので Ximp が使えればいいのですが。

\date [1466] Fri, 14 May 93


\answer Ximp の lib は野口さんが作成されたものが Linux CD-R の /XFree86
に入ってますから、それを使えばいいと思います。Xtowns（サーバー）
それ自体は関係ないかと。

\end{faq}


\subsection{Ximpのlocale(nls)の設定方法は？
}
\begin{faq}
\fitem Ximp, locale

\poster 高田＠ＮＴＴ

\date [1500] Mon, 17 May 93


\question xfree86 の libX11.a と libXaw.a (i18n, ximp) をstatic lib として
作ってみました。結果は、xrdb で


\begin{verbatim}
        *fontSet: a14,kana14,k14

\end{verbatim}

としてアプリケーションを起動すると、


\begin{verbatim}
        Cannot convert string "a14,kana14,k14" to type XFontSet

\end{verbatim}

というようなメッセージを吐き、
「使える fontset がない。」
と怒られて、core dump します。

\# converter が動いていない？

この例で、multiTextWidget を asciiTextWidget とすると、
何の問題もなく動くのですが・・・(当然、英字のみ使用可)

それから、XtNstring を "This is sample.\verb!\!
"のような
英字で設定しても、
「文字コードセットにない文字だ！」
といって、怒られます。(multiText の場合)


\begin{verbatim}
    # locale(nls) は ～/lib/X11/locale として、
    # その下に ja_JP.EUC/ とかを用意すればいいのですよね？

\end{verbatim}

ちなみに、ライブラリは libX11.a, libXaw.a のみ xfree86 の
ものを使い、その他(libXt.a, etc)は野村さんの static lib
を使用しています。

\poster のむら＠ソニー

\date [1511] Mon, 17 May 93


\fcomment Xsiの時には大丈夫なんですよね？
とすると、Ximpのライブラリを作らないとテストできないので、ちょっと
時間がかかります。
あと、簡単な再現方法を教えて下さい。
標準でついてくる client で再現しますか？
（i18n-bitmap や i18n-editres, i18n-xpostit, i18n-xterm 等）

\poster 高田＠ＮＴＴ

\date [1549] Thu, 20 May 93


\fcomment Xsiの時には問題なく動きます。
こちらでも、いろいろと試していますが、なんとなく locale 関係の問題
かなと思っています。
Ximp の nls の設定方法がよくわからないので、
(Xのroot-directory)/lib/X11/locale にコピーして、
そのディレクトリで xmkmf, make して環境変数を ja\_JP.EUC に設定して
いるだけです。

そういえば、プログラムで明示的に locale を設定するのを確かめて
いなかったので、それも試してみます。

再現方法についてですが、mit/examples/Xaw/xtext.c の asciiText を
multiText に変えただけです。
インクルードとウィジェットクラスの変更と、XtNtextCode は明示的に
マルチバイトにしています。

\poster のぐち＠日本サン

\date [1559] Thu, 20 May 93


\fcomment XFree86 の mit/config/i386.cf か何かに nls のパスの指定があった
はずです。
また環境変数はLANG=ja\_JP.XXX ですね。

\poster 高田＠ＮＴＴ

\date [1578]Fri, 21 May 93


\fcomment やはり、locale に問題がありました。環境設定用のファイルが Xtowns
のものとごちゃまぜになっていました。
とりあえず、環境変数 XLIBI18N\_PATH を設定すると、エラーは消えま
した。コンパイルをやりなおします。
＃しかし、いまだに im を認識していないという問題はあるが。

\poster 高田＠ＮＴＴ

\date [1661] Thu, 27 May 93


\fcomment おかげさまで、Xtowns + Ximp を構築することができました。
kinput2 も im として十分機能しています。

環境上、Xsi と互換性がないのは、include/X11/Xaw (i18n)
と locale (nls) です。
これと、ライブライの使いわけをすれば、共存できます。

\end{faq}


\clearpage

\section{RS-232C
}

\subsection{TOWNS-Linux で RS-232C からログインする方法は？
}
\begin{faq}
\fitem hterm

\date [130] Thu, 14 Jan 1993


\question TOWNS-Linux を RS-232C でつないでノートパソコン（FM-RCARD）の方から
ログインしたいのですがどう設定すれば良いのですか？
ターミナルソフトは hterm があるのでそれを使おうと思っています。

\date [132] Thu, 14 Jan 93, [133] Thu, 14 Jan 93


\answer /etc/inittab にシリアルポートで getty が上がるように設定すれば良いと
思います。例えば /dev/ttys1 のシリアルポートに接続したいなら、
ttys1:vt100:/etc/getty 9600 ttys1
を加えればいいでしょう．あとは kill -HUP 1 すれば getty が上がり
ます．7 bit even になってるのがふつうだけど，この getty は agetty
だから自動認識してくれたような気がします．
あと、/etc/termcap に hterm のエントリを加えておくと良いでしょう。
getty については詳しくは man getty して下さい．

\end{faq}


\subsection{内蔵モデムカードを入れると RS-232C からログインできないのですが？
}
\begin{faq}
\fitem Modem-CARD

\poster 宮本＠広島大

\date [136] Fri, 15 Jan 1993


\question 内蔵モデムカードを入れていると kill -HUP 1 の後しばらくすると、
Unable to handle kernel paging request at address c0000454
に続いていくつかの数値が表示され、そのままウンともスンともいわなく
なってしまいます。
kill -HUP 1 した直後、getty もうまく動いていないようです。

モデムカードを外すとノートパソコン側に login: プロンプトが出て
ログインできるようになります。

TOWNS のポート0は内蔵モデムと RS-232C を切替えて使うようになって
いるのでその辺りの影響でしょうか？

\end{faq}


\clearpage

\section{CD-ROM drive
}

\subsection{初代 TOWNS では Write Once の CD-ROM は読めないのですか？
}
\begin{faq}
\fitem WO

\date [1015]Mon, 22 Mar 93


\question うちの 初代 TOWNS ではどうも Write Once の CD-ROM が読めません。
もしかすると、初代では WO は読めないのでしょうか？


\answer Write-Once は相性の善し悪しがあります．蓋を開け締めして，読めるまで
諦めずに数回トライしてみることをお勧めします．

しかし、ドライブが古くなったりしてモーターのトルクが落ちてくると、
プレスの CD-ROM は読めても WO は読めないことがあるようです。また、
最初のうちは回っていてもそのうち止まるということもあるようです。
これは WO のお皿の方が重いからだそうです。（確かに重い）

同一機種でも別のマシンで試すと読める代わりに、全然読めないマシンでは
別の CD-ROM で試しても駄目みたいです。

TOWNS を倒して置いたら、回って読めたという話も聞きましたが。(\verb!^!\verb!^!;)
回転が安定するんでしょうか。

ついでですが、TOWNS の縦型ドライブは結構とんでもないです。しばらく
回していた DISC のエッジを見ると削れた痕があったり、ひっかかって回ら
無い事もあるようです。CD-ROM のエッジをナイフで削ったら回ったとか。
縦型だから仕方無いのかもしれませんが。

\end{faq}


\subsection{初代 TOWNS で WO が読めない時はどの様なエラーが出ますか？
}
\begin{faq}
\fitem WO

\date [1018] Mon, 22 Mar 93


\question WO が読めなかった時 MS-DOS ではどのようなエラーになりますか？

初代で CD-ROM マイコン交換サービスを受けていないマシンとそれ以外の
マシンではハード（ファーム）の挙動が違いますが、ＤＯＳなら吸収
しているはずでしょうから。

\date [1029] Tue, 23 Mar 93


\answer MS-DOS Ver3.1 では、何度やってみても


\begin{verbatim}
        CDR101: Read Failed

\end{verbatim}

というエラーを起こします。

因みに、初代 TOWNS で CD-ROM マイコン交換サービスを受けていない時に時々
このエラーが出たが、たいてい掃除をすれば読めたという人もおられました。

初代・2代 TOWNS と 3代 TOWNS 以降では CD-ROM drive が多少違うんですね。
「Oh! FM-Towns」'92-10 pp.98 には、3代目以降は CD-ROM XA のデータ
フォーマットである、MODE-2, FORM-1 などに対応しているが、2代目までは
「BIOSレベルで」読むことができない、と書いてあります。
うまく device driver を書けば読める、とも書いてあります。
（RAW MODE でトラックを読み出してから処理すれば、という事でしょう。）

さらに、「CD-ROMマイコン交換サービス」については、「Oh! FM」'90-12
pp.158 によると、CD-ROM のアクセス速度を高速化し3代目とほぼ同等と
なる、2代目は当初から高速型を搭載してある、と書かれています。

\end{faq}


\clearpage

\section{MISC
}

\subsection{libc.2.2.2 はどこにありますか？
}
\begin{faq}
\fitem libc.2.2.2

\date [1748] Thu, 17 Jun 1993


\question jless やら xv やらを使おうとすると libc.2.2.2 が無いと怒られるの
ですが，いったいどこにあるのでしょうか? libc.so.2.2 は Xtowns の
ために入れたのですが libc.2.2.2 がどこにあるのか分かりません．

\date [1750] Thu, 17 Jun 93


\answer libc.2.2.2 ですが、どうしても必要なら、LI96CROT.LZH の中の
ROOT.IMG
でルート・イメージを作れば、それの
/lib
にあります。もう古いので make し直した方が良いでしょう。

\end{faq}


\subsection{extend-fs はうまく動作するようになったでしょうか？
}
\begin{faq}
\fitem extend-fs

\date [519] Wed, 17 Feb 93


\question extend-fs はうまく動作するようになったのでしょうか。mkefs や
tar を変えなければいけないということはありませんか？

\date [531] Thu, 18 Feb 93, [533] Thu, 18 Feb 93


\answer mkefs は EXTFS7 ので大丈夫です。tar は TAR-1.10 で大丈夫。
機種依存は、Disk driver でしかないはずなのでそのうえのファイル
システムは、オリジナルが動けばＯＫなはずです。


\begin{verbatim}
        mkefs -c /dev/XXXX block_size

\end{verbatim}

のように、「-c」を付けてみてください。この場合、ブロックサイズが
順次表示されて構築状態が確認できます。その後に、fsck をかけてみて
ください。

どうしても、ファイルシステムが不安定ならば、起動時に fsck がかかる
ように、/etc/rc に記述しておくのもいいでしょう。

\end{faq}


\subsection{２代目 TOWNS には Cyrix はささりませんか？
}
\begin{faq}
\fitem CPU socket

\date ［1428］Thu, 13 May 1993


\question ２代目 TOWNS の CPU は Cyrix に出来ないのでしょうか。

\date [1430] Thu, 13 May 93


\answer 私の TOWNS は２代目(2F)ですが、CPU がソケットにささっています。
初期ロットはこうなっているらしいです。

\end{faq}


\subsection{PC で使える親指シフトキーボードはありますか？
}
\begin{faq}
\fitem keyboard

\date [2266] Fri, 23 Jul 1993


\question PC につながる、親指シフトキーボードってあるんですか? あるんなら
試してみるかなぁ。(初代)PS55note って外部ディスプレイは継らない
けど、外部キーボードは継るんですよね(\verb!^!\verb!^!;)

\poster 希＠筑波大学生物

\date [2268] Fri, 23 Jul 93


\fcomment AX 用、ってのがなかったっけ？

\end{faq}


\subsection{BIOS を使わずにメモリ量と SCSI HDD 最大ブロック数を求める方法は？
}
\begin{faq}
\fitem memory, HDD

\poster 希＠筑波大学生物

\date [580] Mon, 22 Feb 93


\question TOWNS の FBIOS の int8Eh (ah = 0) と int93h (ah = 2) について、
BIOS を使わずにメモリ量と SCSI HDD 最大ブロック数を求める方法に
付いてご存知の方はお教え下さい。
メモリの方は、新しい機種にはポートがあることと、UX では 0x40:0x40
近辺にあることがわかっています。

\end{faq}

\end{document}
C
