Stephan Biesbroeck, SST, 13/9/93

Belnet

installed

planned

KUL : 134.58.0.0

Leuven

Cisco AGS+/4

IMEC : 146.103.0.0

Cisco ???

Cisco ???

Liège

ULG: 139.165.0.0

64 kbps

KULAK : 193.190.176.0 -

Kortrijk

Cisco 4000

64 kbps

64 kbps 64 kbps

Brussels

64 kbps

128 kbps

Ebone

256kbps

64 kbps

Louvain-La-Neuve

128 kbps

LUC : 193.190.1.0 -

Diepenbeek

Cisco IGS/R

193.190.15.0

64 kbps

SCK: 193.190.184.0 -

Mol Cisco ???

64 kbps

Cisco AGS+

Cisco 3000

Gent

RUG : 157.193.0.0

64 kbps

Antwerpen

FUNDP : 138.48.0.0

Namur

Cisco IGS/R

193.190.196.4

193.190.196.8

193.190.196.12

193.190.196.16

193.190.196.20

193.190.196.24

193.190.196.28

193.190.196.32

193.190.196.36

193.190.191.0

193.190.179.0

193.190.196.248

.9

.10

.13

.18

.17

.14 .22

.21

.26

.25

.30

.29

.249

.250

.34

.33

.38

.37

.6 .5

Stephan Biesbroeck, SST, 13/9/93

Belnet

installed planned

UIA: 143.169.0.0

Antwerpen

Cisco 4000

Cisco 3102

64 kbps

RUCA: 143.129.0.0

Cisco 3102

UFSIA : 146.175.0.0

Router ???

ITG: 0.0.0.0 64 kbps

64 kbps

Leuven

64 kbps

193.190.196.12

193.190.196.40

193.190.196.48

193.190.196.44

Mons

Cisco 4000

FPMS: 193.190.208.0 -

Cisco 3102

FUCAM : 193.190.244.0

Cisco 3202

UMH : 193.190.192.0 -

64 kbps

193.190.195.0

Brussels

64 kbps

64 kbps

193.190.196.72

193.190.196.104

193.190.196.108 193.190.211.0

.13

.14

.41

.42

.45

.46

.50 .49

.73

.74

.109

.110

.105

.106

Stephan Biesbroeck, SST, 13/9/93

Belnet

installed planned

VUB: 134.184.0.0

Brussels

Cisco AGS+/4

Router ???

DPWB/SPPS : 193.190.248.0

64 kbps

ULB: 164.15.0.0

Leuven

Cisco 3102 64 kbps 128 kbps

Router ???

KUB : 0.0.0.0

RMA : 193.190.204 -

64 kbps

Wellfleet

UCLW : 130.104.0.0

Cisco 3102

MUMM: 192.124.39.0

Cisco 3102

OMA: 192.69.64.0

Mons

64 kbps

Siemens

BN : 0.0.0.0 64 kbps

Cisco 3102

VKI : 192.94.77.0 -

Cisco 4000

FUSL: 193.190.250.0 -

64 kbps

193.190.196.4

193.190.196.52

193.190.196.56

193.190.196.60

193.190.196.64

193.190.196.68

193.190.196.72

193.190.196.76 193.190.196.80

193.190.196.84

193.190.196.88

193.190.251.0

193.190.207

Europanet

64 kbps X.25

2 mbps

192.16.192.0

192.94.78.0

.73

.6

.5 .53

.54

.58

.57

.62

.61 .65 .66

.69

.70

.74

.78

.77 .81

.82 .86

.85 .90 .89

Stephan Biesbroeck, SST, 13/9/93

Belnet

installed planned

UCL : 130.104.0.0

Louvain-La-Neuve

Wellfleet

Leuven

IRE : 0.0.0.0

Fleurus

Router ???

64 kbps

FSAGX : 193.190.200.0

Gembloux

Cisco IGS

64 kbps

FUL : 193.190.252.0

Arlon

Wellfleet

64 kbps

193.190.196.32

128 kbps

193.190.196.92 193.190.196.96

193.190.196.100

.34

.33

.101

.102

.97

.98

.93

.94