CAW CERN-CN/CS Printed on 6-JUL-93 at 14:35

CERN INTERNAL NETWORK MONITOR

Router/Gateway Key

DOWN UP Replied

10 Mbit

.200.10

10 Mbit .1

10 Mbit

.200.1

10 Mbit .2

512 Kbit

192.12.193.5

448 Kbit

192.65.184.9

64 Kbit

192.12.193.50

10 Mbit .3

64 Kbit

192.65.184.49

64 Kbit

192.65.184.97

9.6 Kbit

192.65.184.65

9.6 Kbit

192.65.184.73

9.6 Kbit

192.65.184.105

1344 Kbit

192.70.69.10

56 Kbit

192.65.184.25

10 Mbit .9

10 Mbit .4

1.5 Mbit

192.121.158.10

256 Kbit

192.121.157.17

64 Kbit

192.65.184.57

256 Kbit

192.121.159.18

256 Kbit

192.153.173.2

9 Kbit

192.65.184.113

140.222.206.1

10 Mbit

192.65.185.200

10 Mbit

192.65.185.202

192.101.198.16

10 Mbit

.201.57

10 Mbit

.130

2 Mbit

130.59.91.2

2 Mbit

130.59.92.2

192.12.193.6

192.65.184.10

192.70.69.9

192.65.184.26

192.12.193.49

192.65.184.66

192.65.184.106

192.65.184.98

192.65.184.74

192.65.184.50

192.87.4.9

192.65.184.58

130.59.91.1

130.59.92.1

192.153.173.1

192.121.157.18

140.222.35.6

192.121.159.17

192.101.198.34

192.65.184.114