64/128 kbps

2/10 Mbps

GE˚

EZ˚˚NE PSI˚

LS CE˚˚EL˚

FR BE BA ZH SG˚ ABB

FWE

ITR

SMA

RSA˚ LUG BIE BUR NTB YVE˚ MAR ALC

PTT˚ NCO ˚MA ˚BAL

˚LSL

˚LUZ

˚NEL

UBI

SWITCH

ITU˚

SGL˚

BRU

IVI˚

SLF˚

ARI˚

OBS˚ BER EMPB˚

June, 93 � SWITCH

The PostScript� version of this map can be fetchedby anonymous ftp from nic.switch.ch [130.59.1.40]in the directory /network/SWITCHlan/map ch-switch-ge-930617