3C503
*(INT) Interrupt Request
2
@3
4
5
*(PORT) I/O Base Address
@300
310
330
350
250
280
2A0
2E0
*(MEM) Base Memory Address
DC000
D8000
CC000
@C8000
