NE1500T
*(INT) Interrupt Request
@3
4
5
9
*(PORT) IO Base Address
@300
320
340
360
*(DMA) DMA Channel
3
@5
6
7
