NE2000
*(INT) Interrupt Request
2
@3
4
5
7
*(PORT) IO Base Address
@300
320
340
360
