TRXNET
*(INT) Interrupt Request
@2
3
4
5
7
*(PORT) IO Base Address
260
290
@2E0
2F0
300
350
380
3E0
*(MEM) Memory buffer address
C0000
C4000
CC000
@D0000
D4000
D8000
DC000
E0000
