WDPLUS
*(INT) Interrupt Request
2
@3
4
5
7
10
11
15
*(PORT) I/O Base Address
240
@280
2A0
2E0
300
320
340
360
380
*(MEM) Base Memory Address
C0000
C4000
CA000
CC000
@D0000
D4000
D8000
DC000
