        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA WINNER OS/2 DISKETTE VERSION 1.04.00
        |
        |       WINNER 1000AVI
        |       WINNER 1000PRO/X
        |       WINNER 2000AVI
        |       WINNER 2000PRO/X
        |       WINNER 1000TRIO
        |       WINNER 1000TRIO/V
        |       GLoria
        |
        | Copyright (c) 1994-96 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
        |
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | Telefon       : +49/0-241-9177-0
        | FaxBox        : +49/0-241-9177-4
        | Support-Fax   : +49/0-241-9177-213
        | BBS (Modem)   : +49/0-241-9177-981
        | BBS (ISDN)    : +49/0-241-9177-7800
        | CompuServe    : GO ELSA
        | WWW           : http://www.elsa.de
        |
        | 27.02.96, fc


        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      CD-Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen
        5.      Versionshinweise
        6.      Bekannte Probleme
        7.      EnDIVE

-----------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        !!! ACHTUNG !!!

        Diese CD beinhaltet die WINNER OS/2 Treiber-Software fuer
        IBM OS/2 Warp.
        (Auf Anfrage erhalten Sie auch Treiber fuer OS/2 2.1x)
        (siehe Abschnitt 2 fuer eine Liste der Dateien auf der CD).

        Diese Datei beinhaltet neueste Informationen, die Sie noch
        nicht im Handbuch Ihrer WINNER Grafikkarte finden.
        Soweit Informationen in dieser Datei nicht im Einklang mit dem
        Handbuch stehen sollten, sind die Informationen hier gueltig.


-----------------------------------------------------------------------

2.      CD-Inhalt

        Unter dem OS/2-Verzeichnis (\OS2) finden
        Sie Unterverzeichnisse fuer die einzelnen
        Graphikkarten. Diese enthalten folgende Dateien:

        DATE.DOC        Datei, die die Disk, Produktionsdatum,
                        usw. identifiziert

        LIESMICH.TXT    die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      engl. Version der Datei LIESMICH

        SETUP.EXE       Installationsprogramm
        ELSAD.DLL       -------- " --------- -Resourcendatei (Deutsch)
        ELSAE.DLL       -------- " --------- -Resourcendatei (Englisch)
        ELSAD.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Deutsch)
        ELSAE.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Englisch)
        WS3INIT.DLL     -------- " --------- -Hardwareunterstuetzung
        ELSAUI.DSC      Konfigurations - Datei
        ELSAUI.DSP      Konfigurations - Datei
        SVGADATA.PMI    ---------- " ---------



        VSVGA.SYS       MDOS VGA Treiber (erweiterter Modus)
        WINDOWS         OS2 Windows - Bildschirmtreiber
        VIDEOMM         OS/2 Bildschirmtreiber fuer die WINNER Karte
        SCREEN01.SYS    Physikalischer Einheiten Treiber (PDD)

        TESTSCR.EXE     Datei, die das Testbild anzeigt
        FILTER.EXE      EnDIVE Filter Set Utility
        WINNER          WINNER Konfigurations Datei
        WINMAN.MON      WINman Monitor Datei


-----------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Diese Treiber koennen nur unter dem Betriebssystem OS/2 Warp
        verwendet werden.

        Um eine erfolgreiche Installation zu gewaehrleisten, sollte
        der Original-OS/2-VGA-Modus aktiv sein.


3.1     Zuruecksetzen auf den Original-VGA-Modus:

        Mittels der Wiederherstellungsoption beim Systemstart
        (Alt+F1) den primaeren Bildschirm auf VGA zuruecksetzen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

        !!!! ACHTUNG !!!!

        Falls Sie einen Treiber der Version 1.00.0x beta verwenden,
        muss vor der Installation die Datei WS3INIT.DLL aus dem
        \OS2\DLL Verzeichniss geloescht werden.


3.2     Installation der ELSA Warp-Treiber der Version 1.xx:

        Legen Sie die ELSA CD ein, oeffnen Sie das Objekt Ihres CD-ROM-
        Laufwerkes, wechseln Sie in das zu Ihrer Grafikkarte passende
        OS/2-Verzeichnis (z.B. \WINNER\2000AVI\OS2) und starten Sie
        SETUP.EXE. Auf dem Hinweisbildschirm erscheint der Inhalt dieser
        Datei.


3.3     Bedienung des Setup-Programmes

        Unter "Grafikinfo" koennen Sie sich Informationen ueber Ihre
        Grafikkarte ansehen. Erlaeuterungen zu den angezeigten Informa-
        tionen koennen mit der Hilfefunktion abgerufen werden.

        Unter "Aufloesung" muessen Sie Ihren Monitor auswaehlen und die
        gewuenschte Grafikaufloesung angeben. Bitte stellen Sie sicher,
        dass die Informationen zu Ihrem Monitor korrekt und vollstaendig
        sind, um Beschaedigungen durch Ueberlastung auszuschliessen. Die
        gewaehlte Aufloesung muessen Sie mit "Test" vorfuehren lassen.
        Nicht getestete Aufloesungen werden nicht installiert.

        Mit "Installation" koennen Sie den Umfang der gewaehlten Dateien
        bestimmen und die Installation durchfuehren. Benutzen Sie die
        Hilfefunktion, um weitere Informationen zu erhalten. Nach er-
        folgter Installation fuehren Sie bitte einen Systemabschluss aus
        und booten erneut. OS/2-Warp wird hierbei mit der gewaehlten
        Aufloesung gestartet. Falls Sie bei der Installation den
        Resolution Manager mit installiert haben, koennen Sie ihn ver-
        wenden, um die Aufloesung nachtraeglich noch zu aendern.


-----------------------------------------------------------------------

4.      Bemerkungen

4.1    WIN-OS/2 Konfiguration

        Beim ersten Starten der WINOS2 Oberflaeche wird automatisch der
        ELSA WINman aufgerufen, mit dem die WINOS2 Oberflaeche
        konfiguriert werden kann.
        Es steht Ihnen eine ONLINE-Hilfe zur Verfuegung.

        Standardmaessig wird der ELSA WINDOWS-Treiber WINNER08.DRV mit
        640x480x256 installiert.
        Die Dateien WINNERxx.DRV werden bei der Installation in das
        WINOS/2-Verzeichnis kopiert (befinden sich auf der OS/2
        Treiberdiskette gepackt in der Datei WINDOWS).


4.2     De-Installation:

        Dieser Treiber kann folgendermassen deinstalliert werden:

        1. Auf VGA zuruecksetzen

           - siehe Punkt 3.1

        2. Loeschen der OS/2 Treiber Dateien

           - WINNERMM.DLL        (bootdrive:\os2\dll)
           - WS3ACCEL.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - WS3INIT.DLL           (bootdrive:\os2\dll)
           - BVHSVGA.DLL         (bootdrive:\os2\dll)
           - WINNER.PMI            (bootdrive:\os2)

             Beispiel:  DEL C:\OS2\DLL\WINNERMM.DLL
                          DEL C:\OS2\DLL\BVHSVGA.DLL

        Diese Vorgehensweise ist notwendig, da das Programm
        DSPINSTL.EXE keine Dateien mit einer niedrigeren Versionsnummer
        kopiert.

        3. Loeschen der WINDOWS-Treiber und des WINman.

           - WINNER??.DRV         (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.  ..\WINDOWS\SYSTEM)
           - WINIC31.DLL

           - WINMAN.EXE           (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.  ..\WINDOWS\SYSTEM)
                                  (bei „lteren Versionen auch im WINDOWS-Verzeichnis)
           - WINMADEU.HLP
           - WINMADEU.DLL
           - WINMAN.INI
           - WINMAN.MON


4.3     Dieser Treiber unterstuetzt folgende Grafikkarten

        Alle WINNER Grafikkarten der Serien AVI und PRO/X
        WINNER 1000TRIO und WINNER 1000TRIO/V
        Gloria


4.4     Voraussetzung:

        Um die Hardware-Unterstuetzung des DIVE-Interfaces zu nutzen,
        muessen 64 MB Adressraum in dem System zu Verfuegung stehen. Dieses
        ermittelt und konfiguriert der Treiber. Schlaegt dieser Vorgang
        fehl, kann dies folgende Ursachen besitzen :

             a) PCI Bus Rechner :
                  - mehr als 4031 MB Hauptspeicher
                    Abhilfe : - keine
                  - aelteres System-Bios (nicht PCI konform)
                    Abhilfe : folgende Zeile der CONFIG.SYS zufuegen
                                SET VIDEO_APERTURE=A00
                               (Videospeicher ab Adresse 2,5GB)

             a) VL Bus Rechner :
                  - mehr als 64 MB Hauptspeicher
                    Abhilfe : - keine
                  - BIOS ermittelte ungueltige Adresse
                    Abhilfe : folgende Zeile der CONFIG.SYS zufuegen
                                SET VIDEO_APERTURE=40
                               (Videospeicher ab Adresse 64MB)


-----------------------------------------------------------------------

5.      Versionshinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt die Aenderungen bezueglich der
        letzen Versionen dieser Diskette (bis 3.17 allg. gueltiger Treiber).

        VERSION 3.11:

        - Vergroessern von 1 BPP Bitmap korrigiert.
        - Start Logo bei WINNER 1000ISA/EISA fehlerfrei.
        - Fehlerhafter Hardware Cursor bei WINNER 1000ISA/EISA
        behoben.
        - DOS Fullscreen-Umschaltung (WINNER 1000PRO/PCI) korrigiert.

        VERSION 3.12:

          - Fehlerhafte Windows-Systemfarben.
          - PCI Mainboard-BIOS Fehler abgefangen.
          - WinMan Installation verbessert.
          - Fehlerhafte Seamless-Darstellungen nach einer Ganzseiten-
            Darstellung.
          - PS Viewer Anzeige korrigiert.

        VERSION 3.14:

          - Geschwindigkeitsteigerungen in den wichtigsten Funktionen
            (gueltig fuer WINNER 1000/2000PRO und WINNER 1000TRIO)
          - Software Motion Video auch im 32 BPP Mode lauffaehig.
          - WinMan (V.2.09) erkennt Seamless Mode und bricht ab.
          - Pixelfehler in Fensterrahmen behoben

        VERSION 3.15:

          - WINNER 1000AVI und WINNER 2000PRO/X Unterstuetzung.
          - fehlerhafter Mauszeiger im 16 BPP Mode (1000PRO).
          - fehlerhafte Liniendarstellung (fehlender letzter Punkt).
          - Optimierung der GpiPolyLine mit Linientyp SOLID.

        VERSION 3.16:

          - WINNER 2000PRO/X 8 MB Unterstuetzung.
          - Unterstuetzung aller 8/16/32 BPP Aufloesungen.
          - falsche Grauschattierung im 32 BPP Mode behoben.
          - fehlerhaftes Verhalten bei unzulaessigen Buchstaben
            behoben.
          - Monitor-Auswahl und Testbild eingefuehrt.
          - 8 bit per gun, soweit dies durch die Palette unterstuetzt
            wird.

        VERSION 3.17:

          - ZOC  : richtige Darstellung der Fonts.
          - MMPM : Wechseln in eine Ganzseitenbildschirm-Sitzung,
                   waehrend des Abspielens eines AVI-Files.

        VERSION 1.00:

          - EnDIVE/DIVE : Dies wird durch die Hardware unterstuetzt.
                          Hierbei handelt es sich um die Faehigkeiten :
                          Stretch/Shrink und Colorspace Conversion.

        VERSION 1.00.04:

          - PMView : GpiDrawBits Fehler behoben.
          - WINNER 2000AVI
          - X und Y Stretch-Filter

        VERSION 1.00.05:

          - WINNER 2000PRO/X-8 Release

        VERSION 1.01.00

          - WINNER 1000PRO/X
          - Ein Fehler beim Blit schmaler Rechtecke im 8BPP und
            16BPP Modus wurde behoben.
          - Die transparenten Hintergrundmodi beim Blitten wurden
            korrekt implementiert.
          - Neue Installationsprozedur.

        VERSION 1.01.04

          - WINNER 1000TRIO/V
          - ColourCursor fuer HiRes-Modes korrigiert

        VERSION 1.01.05

          - Unterstuetzung weiterer OS/2-Textmodi und Behebung von
            diversen Umschaltproblemen.

        VERSION 1.02.00

          - WINNER 2000PRO/X G Release

        VERSION 1.02.01

          - Umgehung eines Chipfehlers auf PRO/X und AVI Karten
          ("Geisterschrift" in Schriftartpalette)

        VERSION 1.03.01

          - allgemeine Performance-Verbesserungen

        VERSION 1.03.02

          - Zoomfehler bei Starimage behoben
          - Fensterschattenfehler bei NPSWPS behoben
          - Streifen bei OS/2 Schach in 8bpp Modi behoben
          - WINNER 1000TRIO

        VERSION 1.03.03

          - Behebung eines PM-Treiber-Problems

        VERSION 1.04.00

          - verbesserte DOS-Box/Fullscreen-Unterstuetzung
            (inkl. VESA-modi in Fullscreen)
          - einige OS/2 Fullscreen-Umschaltprobleme behoben.


-----------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Probleme

6.1     WINOS2-Ganzseitenbildschirm

        Falls fuer WINOS2 und WPS unterschiedliche Bildwiederholraten
        konfiguriert wurden, kann bei einigen Monitoren nach einem
        Wechsel zu WINOS2 der Schirm dunkel bleiben (oder aehnliches).
        Durch das Zurueckschalten auf die WPS wird dieser wieder
        restauriert.

        WINNER WINOS2 und Seamless Treiber:
        Benutzen Sie die Treiber WINNERxx.DRV von der
        OS/2-Treiberdiskette (WINDOWS.).


6.2     Lotus 1-2-3 f. OS/2 Vers. 2.0
        Lotus 1-2-3 kann nur im 8 BPP Modus betrieben werden.


6.3     Software- bzw. Color Cursor

        In folgenden Konfigurationen ist der Software Cursor fehlerhaft:

        2 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 8 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 8 BPP

        4 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 16 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 16 BPP

        8 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 32 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 32 BPP

6.4     Bei der WINNER 1000TRIO/V kann die Videobeschleunigung jeweils
        nur fuer ein Video zu einem Zeitpunkt zum Einsatz
        kommen. Ansonsten kommt Software Motion Video zum Einsatz.
        Abhilfe:
            Beenden Sie ein Video, bevor Sie das naechste starten.

        Weiterhin muss die gewaehlte Aufloesung genug Video-RAM uebrig
        lassen, um ein Bild mit der Aufloesung des Videos
        abzuspeichern. Bei der Aufloesung 800x600 mit einer Farbtiefe
        von 32 Bit ist dies beispielsweise selten der Fall. Kann der
        Treiber die Hardwarebeschleunigung nicht einsetzen, weicht er
        auf Software Motion Video aus.

        Abhilfe:
           Waehlen Sie eine geringere Bildschirmaufloesung.

        Die WINNER 1000TRIO/V unterstuetzt das Verkleinern von Videos
        durch die Videohardware nicht. Bestimmte Verkleinerungen
        fuehren deswegen zu Problemen bei der Anzeige.


-----------------------------------------------------------------------

7.      EnDIVE


7.1     X und Y Filter

        Diese verbessern die Darstellung bei vergroesserten AVI Filmen.
        Der X Filter interpoliert die Bildpunkte in horizontaler
        Richtung und der Y Filter in vertikaler Richtung.

        Der Y Filter kann nur angewendet werden, wenn
           1. nur ein Film aktiv ist
           2. genuegend Offscreen vorhanden ist.

        Trifft eine der beiden Bedingungen nicht zu, so wird er
        ignoriert.

        Die Filter koennen mit dem mitgelieferten Tool "ELSA EnDIVE
        Filter" gesetzt werden.  Standardmaessig ist der X Filter
        eingeschaltet.
