
start Touch-0 0
tstart 0 1336
tstart 1 941
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-1 1
tstart 0 1209
tstart 1 697
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-2 2
tstart 0 1336
tstart 1 697
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-3 3
tstart 0 1477
tstart 1 697
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-4 4
tstart 0 1209
tstart 1 770
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-5 5
tstart 0 1336
tstart 1 770
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-6 6
tstart 0 1477
tstart 1 770
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-7 7
tstart 0 1209
tstart 1 852
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-8 8
tstart 0 1336
tstart 1 852
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-9 9
tstart 0 1477
tstart 1 852
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-* *
tstart 0 1209
tstart 1 941
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-# #
tstart 0 1477
tstart 1 941
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-A a
tstart 0 1633
tstart 1 697
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-B b
tstart 0 1633
tstart 1 770
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-C c
tstart 0 1633
tstart 1 852
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Touch-D d
tstart 0 1633
tstart 1 941
wait 0.25
tend 0
tend 1
wait 0.10
end

start Half-sec-pause -
wait 0.5
end

start Quarter q
tstart 0 2200
tstart 1 1700
wait 0.037
tend 0
tend 1
wait 0.037
tstart 0 2200
tstart 1 1700
wait 0.037
tend 0
tend 1
wait 0.037
tstart 0 2200
tstart 1 1700
wait 0.037
tend 0
tend 1
wait 0.037
tstart 0 2200
tstart 1 1700
wait 0.037
tend 0
tend 1
wait 0.037
tstart 0 2200
tstart 1 1700
wait 0.037
tend 0
tend 1
end

start Nickel n
tstart 0 2200
tstart 1 1700
wait 0.060
tend 0
tend 1
end

start Dime D
tstart 0 2200
tstart 1 1700
wait 0.060
tend 0
tend 1
wait 0.060
tstart 0 2200
tstart 1 1700
wait 0.060
tend 0
tend 1
end


