Anchor
Anchor 2400i Internal Half-Card
ATE1Q0M1X4V1S7=60S11=60                                               
AT&C1&D2S0=0                                                          
AT&W                                                                  
AST
AST 2X9600
AT&FV1Q0                                                              
AT\J0\Q3\V1&C1&D2\N3                                                  
AT&W                                                                  
AT&T
AT&T Model 4000
ATV1E1Q0X2S7=45S0=0^M                                                 
                                                                      
                                                                      
ATI
ATI 2400etc without v.42
AT&F1V1Q0                                                             
AT&C1&D2X4S11=60S7=60S9=10S10=18                                      
AT&W                                                                  
ATI 2400etc with v.42
AT&F2V1Q0                                                             
AT&C1&D2X4S11=60S7=60S9=10S10=18                                      
AT&W                                                                  
ATI 9600etc/e v.32/v.42
AT&F2V1Q0                                                             
AT&C1&D2X4S11=60S7=60S9=10S10=18                                      
AT&W                                                                  
Avatech
Avatech 2400E
ATE1Q0V1X4&C1&D2S7=55S11=60S0=0^M                                     
                                                                      
                                                                      
BSM
BSM Quick Comm 2400 MNP
AT&FV1Q0                                                              
AT\Q3\J0\N3%C1&C1&D2S7=55S0=0                                         
AT&W                                                                  
Cardinal
Cardinal 2400 MNP-5
AT&FV1Q0                                                              
AT \Q3\N3\J0\C1S0=0&C1&D2\V1\K3&T5\C1                                 
AT&W                                                                  
Cermetek
Cermetek InfoMate 212a
ATV1E1Q0X2S7=45S0=0^M                                                 
                                                                      
                                                                      
Cermetek R/2400 SPC
AT E1 Q0 V1 X4 S7=55 S11=60 S0=0^M                                    
                                                                      
                                                                      
Cermetek 1200 SPC
AT E1 Q0 V1 X2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                    
                                                                      
                                                                      
Codex
Codex 2264
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1&D2*FL3*XC1*PT0&R0                                               
AT&W                                                                  
CompuCom
CompuCom Speedmodem CSP
AT&F2V1Q0                                                             
AT&C1&D3*H2                                                           
AT&W                                                                  
CTS
CTS Companion 212AH
ATE1Q0V1S7=55S11=60S0=0^M                                             
                                                                      
                                                                      
CTS Datacomm 2424ADH
AT&FV1Q0                                                              
AT^C1&D2S0=0S2=255S10=30X4                                            
AT&W                                                                  
Delta Gold
Delta Gold DM 1200
ATE1Q0V1X4 S7=55 S11=60 S0=0^M                                        
                                                                      
                                                                      
Digicom
DSI 9624LE (v.32 bis)
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1*F3&R0                                                           
AT&W                                                                  
DSI 9624PC (v.32 bis)
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1*F3&R0                                                           
AT&W                                                                  
Everex
Everex 12e External (EV-936)
ATE1Q0V1X1 S7=55 S11=60 S0=0^M                                        
                                                                      
                                                                      
Everex 24e External (EV-945)
ATE1Q0V1X4&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                  
                                                                      
                                                                      
Evercom 24+ (MNP)
AT&FV1Q0                                                              
AT Q0 V1 X4 &C1 &D2 \Q3 \C1 \N3 \J0 \V1                               
AT&W0                                                                 
Everex Everfax 24/96
AT&FV1Q0                                                              
ATX4&C1&D2\Q3\C1\N3\J0\V1%C1&T5                                       
AT&W0                                                                 
FastComm
FastComm FDX 2424 (MNP-5)
AT&FV1Q0                                                              
ATE1X4S7=60&C1&D2&B1&G0*H1&I1&M6                                      
AT&W                                                                  
FastComm 2496 Turbo
AT&FV1Q0                                                              
ATE1X4S7=60&C1&D2&B1&G0*H1&I1&M6                                      
AT&W                                                                  
FastComm 9696 (v.32)
AT&FV1Q0                                                              
ATE1X4S7=60&C1&D2&B1&G0*H1&I1&M6                                      
AT&W                                                                  
Generic
1200 bps without switches
ATE1Q0V1X1S7=55S11=60S0=0^M                                           
                                                                      
                                                                      
1200 bps with switches
ATE1Q0V1X1S7=55S11=60S0=0^M                                           
                                                                      
                                                                      
2400 bps without switches
AT&C1&D2E1Q0V1X1S7=55S11=60S0=0^M                                     
                                                                      
                                                                      
2400 bps with switches
ATE1Q0V1X1S7=55S11=60S0=0^M                                           
                                                                      
                                                                      
GVC
GVC 9600 v.42
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1&D2%C1\Q3\J0\N3\V1                                               
AT&W                                                                  
Hayes
Smartmodem 1200 External
AT E1 Q0 V1 X1 S7=55 S11=60 S0=0^M                                    
                                                                      
                                                                      
Smartmodem 1200B Half Card
AT E1 Q0 V1 X1 S7=55 S11=60 S0=0^M                                    
                                                                      
                                                                      
Smartmodem 2400
AT E1Q0V1X4&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                 
                                                                      
                                                                      
Hayes Personal Modem 1200
AT E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 S0=0^M                                         
                                                                      
                                                                      
Hayes Personal Modem 2400
AT E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 S0=0^M                                         
                                                                      
                                                                      
Hayes V-Series 2400
AT&FV1Q0                                                              
AT &C1 &D2 &K3 S7=55 S11=60                                           
AT&W0                                                                 
Hayes V-Series 9600
AT&FV1Q0                                                              
AT &C1&D2S7=55S11=60                                                  
AT&W                                                                  
Hayes V-Series 9600 with v.42
AT&FV1Q0                                                              
AT &C1&D2&K3S7=55S11=60                                               
AT&W0                                                                 
Hayes Ultra-Smartmodem
AT&FV1Q0                                                              
AT &C1&D2S7=55S11=60                                                  
AT&W0                                                                 
IBM
IBM Model 5841 (1200)
ATE1Q0V1S7=55S11=60S0=0^M                                             
                                                                      
                                                                      
IBM PC 2400
ATE1Q0V1X4&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                  
                                                                      
                                                                      
IBM PCjr Internal
^NF 4^M                                                               
                                                                      
                                                                      
Infomate
Infomate 212/A PC
ATE1V1Q0 S7=55 S11=60 S0=0^M                                          
                                                                      
                                                                      
Infomate 212/X PC
ATE1Q0V1 S7=55 S11=60 S0=0^M                                          
                                                                      
                                                                      
Intel
Intel 2400EX
AT&FV1Q0                                                              
AT\Q3\N3\J0\V1\C1 S11=60                                              
AT&W                                                                  
Intel 9600EX (v.32/v.42bis)
AT&FV1Q0                                                              
AT \Q3\N3\J0\V1\C1S11=60                                              
AT&W                                                                  
Intel SatisFAXion
AT&F                                                                  
AT \C1 S11=60                                                         
AT&W0                                                                 
Maxwell
Maxwell Modem 300/V
AT E1 Q0 V1 S0=0^M                                                    
                                                                      
                                                                      
Maxwell Modem 1200VP
AT E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 S7=55 S0=0^M                                   
                                                                      
                                                                      
Maxwell Modem 2400PC
AT E1 Q0 V1 S7=30 S0=0^M                                              
                                                                      
                                                                      
Megahertz
MHz EasyTalk 1200
AT E1 Q0 V1 S7=55 S11=60 S0=0^M                                       
                                                                      
                                                                      
MHz EasyTalk 2400
AT E1Q0V1X4&C1&D2S7=55S11=60S0=0^M                                    
                                                                      
                                                                      
Microcom
Microcom AX1200/AX2400
AT&FV1Q0                                                              
AT\J0\Q3\N3S0=0%C1                                                    
AT&W                                                                  
Microcom AX9612c/AX9624c
AT&FV1Q0                                                              
AT\J0\Q3\N3S0=0                                                       
AT&W                                                                  
Microcom QXv.32c/4232hs
AT&FV1Q0                                                              
AT\J0\Q3\N3%C3Q2S7=55S0=0                                             
AT&W                                                                  
MultiTech
MultiModem 224 PC
ATE1Q0V1X4&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                  
                                                                      
                                                                      
MultiModem 224 EC (MNP)
AT&FV1Q0                                                              
ATQ0&E1&E4&E7&E13&E15                                                 
AT$SB9600$BA0$A1$I1$R1&W                                              
MultiModem MT224EH5/EH7
AT&FV1Q0                                                              
ATQ0&E1&E4&E7&E13&E15                                                 
AT$SB9600$BA0$A1$I1$R1&W                                              
MultiModem v.32
AT&FV1Q0                                                              
ATB0&E1&E4&E7&E13                                                     
ATX4$SB19200$BA0$A1S7=55S11=60S0=0&W                                  
MultiModem 696E
AT&FV1Q0&D2$EP1$F1&Q0&E15&E10                                         
AT&B0&E1&E4&E8&E13$MB9600&BS0$D0&C1                                   
ATX4$SB19200$BA0$A1S7=55S11=60S0=0&W0                                 
MultiModem 932EC
AT&F                                                                  
ATB0&E1&E4&E8&E10&E13&E15                                             
ATX4$SB19200$MB9600$BA0&W                                             
NEC
NEC 2431c
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1&D2&E1S7=55S11=60                                                
AT&W                                                                  
NEC N9631 v.32
AT&F2V1Q0                                                             
AT&T5\Q3\X1\V1*FT1                                                    
AT&W                                                                  
Novation
Novation Professional 2400
ATE1Q0V1X3YC0YF1YT0 S7=45 S0=0^M                                      
                                                                      
                                                                      
Okidata
OkiTel 2400 Plus
AT&FV1Q0                                                              
AT &C1&D2 \V1 \N3 \Q3 \J0 \C1                                         
ATS7=55S11=60&W0&Y0                                                   
OkiTel 1200
ATE1Q0V1 S7=55 S11=60 S0=0^M                                          
                                                                      
                                                                      
OkiTel 2400
ATE1Q0V1X4&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                  
                                                                      
                                                                      
OkiTel 9600
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1&D2                                                              
AT&W                                                                  
Penrill Alliance
Penrill Alliance v.32
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1&D2\Q1,1                                                         
AT&W                                                                  
Practical Periph'l
Practical PM 1200
ATE1Q0V1 S7=55 S11=60 S0=0^M                                          
                                                                      
                                                                      
Practical PM 2400
ATE1Q0V1X4&C1&D2 S11=60 S0=0 S7=55^M                                  
                                                                      
                                                                      
Practical PM 2400 SA
AT&FV1Q0E1X4                                                          
AT&C1&D2\Q3\N3\J0\V1                                                  
AT&W0                                                                 
Practical PM 9600 SA v.32
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1&D2                                                              
AT&W0&Y0                                                              
Prometheus
Prometheus Pro 1200
ATE1Q0V1 S7=55 S11=60 S0=0^M                                          
                                                                      
                                                                      
Prometheus MCT-24I Half Card
ATE1Q0V1X4&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                  
                                                                      
                                                                      
Prometheus 9600
AT&F^M~~~AT*F3^M                                                      
                                                                      
                                                                      
Racal Vadic
Racal Milgo RMD 3221
AT&F^M ATX9&C1&D2*F2 S7=55 S11=60 S0=0^M                              
                                                                      
                                                                      
Racal Vadic 1200 PA
AT&F^M~~~AT &C1&D2^M                                                  
                                                                      
                                                                      
Racal Vadic 2400 PS
AT&FV1Q0                                                              
AT*F2&C1&D2*E1                                                        
AT&W0                                                                 
Racal Vadic 2400 LC
AT&FV1Q0                                                              
AT &C1&D2 *E1*F2*P1S7=55S11=60                                        
AT&W0                                                                 
Racal Vadic LC2400 PC
ATZ^M~~~ATS7=55S11=60                                                 
                                                                      
                                                                      
Racal Vadic 2400 PA Model 2
AT&FV1Q0                                                              
AT &C1&D2 X4 *E1*L1*Q1*F2*P1                                          
AT&W                                                                  
Racal Vadic 2400 VP
AT&FV1Q0                                                              
AT &C1*C1&D2*E1*F2Y1S7=55*Q1S11=60                                    
AT&W                                                                  
Racal Vadic 9600 PA
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1*C1&D2*F2Y1*Q1                                                   
AT&W                                                                  
Supra
Supra Modem 2400
ATE1Q0V1X4 &C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                 
                                                                      
                                                                      
Sysdyne
Sysdyne MDM 24H
ATE1Q0V1X4&C1&D2S7=55S11=60S0=0^M                                     
                                                                      
                                                                      
Telebit
Telebit T1500
AT&FV1Q0                                                              
ATS51=4S0=0S52=1S131=1                                                
ATS58=2S66=1S68=2&W                                                   
Telebit T2000
AT&FV1Q0                                                              
ATS11=55S52=1S53=1S58=2S66=1S68=2                                     
ATS95=2S110=1&W                                                       
Telebit T2500
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1&D2&G0&J0&K3&L0&P0&Q5                                            
AT&W                                                                  
Telebit Trailblazer Plus
AT&FV1Q0                                                              
ATS11=55S52=1S53=1S58=2S66=1S68=2                                     
ATS95=2S110=1&W                                                       
UDS
UDS Fast Talk 2400
ATE1Q0V1X4&C1&D2 S7=55 S0=0^M                                         
                                                                      
                                                                      
UDS v.32
AT&FV1Q0                                                              
AT&C1&D2&R&T5\Q3\V1%C1                                                
AT&W                                                                  
US Robotics
USR 1200 PC Internal
ATE1Q0V1X1S7=55S11=60S0=0^M                                           
                                                                      
                                                                      
USR Password 1200
ATE1Q0V1X1S7=55S11=60S0=0^M                                           
                                                                      
                                                                      
USR Sportster 1200
ATE1Q0V1X2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                        
                                                                      
                                                                      
USR Sportster 2400
ATE1Q0V1X6&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                  
                                                                      
                                                                      
USR MicroLink 2400
ATE1Q0V1X6&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                  
                                                                      
                                                                      
USR VARmodem 2400
ATE1Q0V1X6&C1&D2 S7=55 S11=60 S0=0^M                                  
                                                                      
                                                                      
USR Courier HST 9600
AT&FV1Q0                                                              
AT&K0X6&B1&H1&R2S7=55S11=60                                           
AT&W                                                                  
USR Courier HST 14400
AT&F                                                                  
ATX6&K0&B1&H1&R2S7=55S11=60                                           
AT&W                                                                  
USR Courier HST 14400 v.42
AT&F                                                                  
ATX6&B1&H1&R2&M4&A3S7=55S11=60                                        
AT&W                                                                  
USR Courier HST Dual Standard
AT&F                                                                  
ATX6&B1&H1&R2S7=55S11=60                                              
AT&W                                                                  
USR Courier v.32bis
AT&F                                                                  
ATX6&H1&R2&B7                                                         
AT S7=55S0=0                                                          
Ventel
Ventel 2400 Internal
ATE1 Q0 V1 X4 S7=30 S0=0^M                                            
                                                                      
                                                                      
Ventel 2400-33
AT %A13B1\C1&C1\D3&D2E1F1V1Q0\G0&G0                                   
AT &L0&M0\N3Q0\Q3&R1\T0&T4V1                                          
AT \V1X4\X1T0&W                                                       
Ventel Pathfinder
AT&FV1Q0                                                              
ATS51-5S54=3S58=2S66=1S68=2S92=1                                      
ATS95=2S111=0&W                                                       
Zoom
Zoom 2400 w/ optional fax
AT&FV1Q0                                                              
ATE1X1S7=55S11=60S0=0&C1&D2^M                                         
AT&W                                                                  

Zoom HC2400R with v.42bis
AT&FV1Q0                                                              
ATS11=60S0=0&C1&D2S36=7S38=0S95=44^M                                  
AT&W                                                                  
